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[bookmark: _Toc342472300][bookmark: _Toc374715212]ВВЕДЕНИЕ
Разработка Корректировки Генерального плана муниципального образования «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан (далее Генеральный план) осуществлена ООО Научно-внедренческий центром «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом №14-ОК от 04.10.13, заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация городского округа «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан. 
Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2011, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан, Уставом МО «Город Дагестанские Огни», Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Республики Дагестан, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Республики Дагестан.
Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки, http://www.to05.rosreestr.ru/ - данные кадастрового деления - Кадастровый план территории (КПД) по Республики Дагестан. 
При разработке Генерального плана муниципального образования «Город Дагестанские Огни» использованы следующие периоды:
· исходный год – 2012 год;
· I очередь –2017 год;
· расчетный срок –2032 год.
Состав проектных материалов
Содержание генерального плана
Том 1 «Положения о территориальном планировании»:
· цели и задачи территориального планирования;
· перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.
Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан (графические материалы)»:
· карта планируемого размещения объектов местного значения (М 1:5000);
· карта границ городского округа (М 1:10000);
· карта функциональных зон (М 1:5000).

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:
Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:
· [bookmark: _Toc298143253]сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
· обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа на основе анализа использования территорий городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;
· [bookmark: _Toc298143326]оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;
· мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Республики Дагестан;
· [bookmark: _Toc298143327]мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Дербентского муниципального района;
· перечень земельных участков, которые включаются в границы городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.
Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:
· перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «город Дагестанские Огни» Республики Дагестан:
· карта современного использования территории (М 1:5000);
·  анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения (М 1:5000);
·  транспортной инфраструктуры (М 1:5000);
· карта инженерной инфраструктуры территории (водоснабжение, канализация) (М 1:5000);
· карта инженерной инфраструктуры территории (теплоснабжение, газоснабжение) (М 1:5000);
· карта инженерной инфраструктуры территории (электроснабжение, связь) (М 1:5000);
· карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:5000).

1 [bookmark: _Toc342472301][bookmark: _Toc374715213]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1.1  [bookmark: _Toc268263623][bookmark: _Toc342472302][bookmark: _Toc374715214][bookmark: _Toc253729757][bookmark: _Toc255383196][bookmark: _Toc256375542][bookmark: _Toc256429331][bookmark: _Toc263243176]Общие сведения о муниципальном образовании
Город Дагестанские Огни расположен в южной части Республики Дагестан в 118 км к югу от Махачкалы и в 8 км севернее г. Дербента, на абсолютных отметках от + 18,0 до 4,5 м. 
Сейчас это многонациональный город общей площадью 927 га, в котором проживает 28 200 человек. 
По северо-восточной окраине города проходит железнодорожная магистраль федерального значения «Ростов-на-Дону – Баку» Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Протяженность ж/д путей по территории МО составляет 4,6 км. 
С северо-запада на юго-восток через западную часть города проходит автомобильная дорога федерального значения М29 «Кавказ» (М29). Ее протяженность в границах города составляет 4,4 км. 
Историческая справка
Дагестанские Огни - самый маленький и самый молодой город не только в Республике Дагестан, но и в Северо-Кавказском федеральном округе России, но значение его в истории и развитии Дагестана значительно. Ведь поселок Дагестанские Огни был известен России и даже Европе до того, как образовалась сама Республика Дагестан, так как до революции ни в России, ни в Европе не было ни одного предприятия стекольной промышленности, которое бы работало на природном газе. А в Огнях братья Малышевы из Астрахани в 1914 году сумели поставить такое производство и даже в еще не завершенном заводе наладить выпуск стеклянной посуды. Это был серьезный прорыв в стекольной индустрии для того периода, когда для выработки стекла вместо угля и древесины начали использовать природный газ.
Поселение возникло в 1938 г на базе строительства стекольного завода по производству оконного стекла, ведущегося на Северном Кавказе. В 1970 г стекольный завод выпускал 11,5 млн. м2 оконного стекла, что составляло 88 % производства данной продукции на Северном Кавказе. В то время здесь трудилось 1700 чел., т.е. практически каждая семья была экономически связана с заводом. В 70-е - 80- е годы отмечался расцвет рабочего поселка. Появлялись другие промышленные производства: завод первичного виноделия, кирпичный завод, ковровая фабрика, несколько позже - подшипниковый завод, на каждом из которых трудилось 100-200 чел. Данные производства расширяли спектр занятости местного населения. Шел устойчивый приток трудовых ресурсов из соседних районов. Поселок, а с 1990 г - город, постепенно расстраивался, концентрируясь вокруг стекольного завода.

1.2  [bookmark: _Toc263086798][bookmark: _Toc342472303][bookmark: _Toc374715215]Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования
Муниципальное образование «Город Дагестанские Огни» – административно-территориальная единица (городской округ) и муниципальное образование (город) в составе Республики Дагестан. 
Структуру органов местного самоуправления городского округа составляют:
· представительный орган городского округа – Собрание депутатов городского округа;
· Глава городского округа;
· администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского органа;
· Контрольно-счетная комиссия.
Муниципальное образование «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан образовано в соответствии с Законом Республики Дагестан от 13.01.2005 г.№6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» и имеет статус городского округа. 
Границы территории городского округа установлены Законом Республики Дагестан от 13.01.2005 г.№6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» и отражены в уставе муниципального образования «Город Дагестанские Огни». 
Настоящий Устав муниципального образования «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан принят решением Собрания депутатов городского округа «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан от 13 марта 2013 г. № 111. 




Границы муниципального образования
Рисунок 1 – Существующие границы муниципального образования «город Дагестанские Огни»
[image: D:\NetSpeakerphone\Received Files\Чекаданова Елена Сергеевна\сущ. границы.jpg]
Муниципальное образование город Дагестанские Огни с западной и восточной
стороны граничит с городом Дербент. С северной и южной стороны граничит с Дербентским районом. 
От литера А до литера Б муниципальное образование граничит с городом Дербент.
От литера Б до литера В город граничит с Дербентским районом.
От литера В до литера Г муниципальное образование граничит с Дахадаевским районом.
От литера Г до литера Д город Дагестан граничит с городом Дербент.
От литера Д до литера А муниципальное образование граничит с Дербентским районом. 


1.3  [bookmark: _Toc268263625][bookmark: _Toc342472304][bookmark: _Toc374715216]Природные условия и ресурсы
1.3.1 [bookmark: _Toc247965260][bookmark: _Toc268263626][bookmark: _Toc342472305][bookmark: _Toc374715217]Климатическая характеристика
[bookmark: _Toc268263627][bookmark: _Toc342472306]Город Дагестанские огни расположился в южной части Прикаспийской низменности, является административным центром одноименного городского округа республики Дагестан. Климат на территории округа переходный от умеренно-континентального к субтропическому. 
Город Дагестанские Огни – один из самых теплых городов Дагестана. Среднегодовая температура здесь достигает 12,3°С. Лето - сухое и жаркое, зима малоснежная и умеренно прохладная. Продолжительность безморозного периода – 249 дней. Заморозки появляются с 17 октября и заканчиваются 25 марта. Зимний период непродолжительный, средняя температура января +2…+3 °С, в редкие дни столбик термометра может отпускаться до -3…-5 °С. Не исключено при нашествии холодных масс воздуха понижение до -21..-23°С, самые минимальные температуры зафиксированы на отметке -35 °С. Холодная и морозная погода крайне несвойственна данному региону и считается аномальным природным явление. Снежный покров практически не устанавливается, в короткие промежутки высота может доходить до 5-10 см. Продолжительность теплого периода составляет 265-275 дней. Средняя температура июля +22…+23 °С. Абсолютный максимум - в августе и равен + 38°С. На протяжении летнего сезона часто возникают продолжительные периоды жаркой (до +40 °С) и засушливой погоды. Осень так же продолжительная и теплая, по прогнозу погоды самым дождливым считается октябрь месяц. Среднегодовая норма осадков составляет 750-800 мм. Относительная влажность воздуха 69,4 %. По значительной амплитуде экстремальных температур в августе и в январе можно судить о континентальности климата в районе г. Дагестанские Огни. Расчетная температура самой холодной пятидневки - 9°С, расчетная зимняя вентиляционная температура +0,1 °С. Средняя температура отопительного сезона + 3,8°С, его продолжительность -145 дней. 
Различие в нагревании моря и суши обуславливает развитие в районе бризовых ветров. Преобладают ветры СЗ и ЮВ направлений. Среднегодовая скорость ветра - 3,2 м/сек. Зимой ветры дуют с суши на море, летом - с моря на сушу. 
Средняя относительная влажность воздуха составляет 78%. Она изменяется от 67% в августе до 85% в январе и феврале. 
Глубина промерзания грунтов - 0,8-1,0 м. 
Среднегодовая температура морской воды + 14,7°С, максимальная +30,5°С (август), минимальная - 2,3°С (январь). Лед появляется редко у берегов и держится короткое время. Состав морской воды хлоридно-натриевый с небольшим содержанием брома, калия, магния, при общей минерализации 9 г/л.

1.3.2 [bookmark: _Toc374715218]Почвы
В районе г.Дагестанские Огни вдоль побережья распространены плодородные темно-каштановые почвы суглинистого, глин истого и супесчаного состава, на которых при увлажнении получают хорошие урожаи. Темно-каштановые почвы сменяются светло-каштановыми суглинистого и глинистого состава с мощным плодородным слоем. В долинах оврагов развиты аллювиальные почвы полного профиля.
1.3.3 [bookmark: _Toc374715219]Рельеф и гидрография
Территория г. Дагестанские Огни приурочена к морской абразионно-аккумулятивной равнине, всхолмленной и слабо наклоненной к Каспийскому морю. Амплитуда рельефа на рассматриваемой поверхности достигает 78-80 м. Абсолютные отметки изменяются от минус 28 м у уреза воды в море до 4 м - в южной части города.
Площадка города сложена комплексом древнекаспийских и современных абразионно-аккумулятивных морских террас верхнего и нижнехвалынского возрастов. Ранее террасированный рельеф территории в настоящее время значительно изменен в процессе хозяйственной деятельности человека, но и теперь в центральной части планируемая территория имеет ступенчатый характер. В 100-150 м к северу от железной дороги на отметках 15-17 м фиксируется бровка уступа морской террасы высотой 5-7 м. 
Современный пляж неширокой полосой в несколько метров протягивается вдоль уреза воды.
К северу от железной дороги поверхность рассечена длинными узкими с крутыми бортами оврагами глубиной до 10-15 м. В бортах нередки выходы родников.
В северо-восточной части территории отмечается много заболоченных участков, поросших болотной растительностью. В центральной части к югу от железной дороги территория нарушена многочисленными карьерами глубиной до 20-25 м, иногда частично заполненными водой. 
Значительное влияние на формирование рельефа поверхности оказывает колебание уровня Каспийского моря.
За период инструментальных наблюдений (с 1837г) амплитуда колебаний уровня моря составила около 4 м (от минус 25,3 м в 80-х гг. XIX столетия до 29,06 м в мае 1977г). В XX веке уровень Каспийского моря существенно изменился дважды. В 1929г уровень фиксировался на отметках около минус 26 м и, поскольку он колебался вокруг этой отметки с амплитудой в 1 м в течение столетия (с 1830 г.), это значение рассматривалось как среднемноголетнее или вековое. В 1930 г. уровень моря стал устойчиво снижаться и к 1941 г. понизился почти на 2 м. В 1977 г. уровень Каспия опустился до самой низкой отметки за последние 200 лет - 29,06 м, далее с 1978 г. началось устойчивое повышение, уровня, продолжавшееся до 1995 г. За последние 18 лет уровень поднялся на 2,5 м, в результате чего была затоплена значительная часть береговой полосы. С 1995г уровень колебался около отметок минус 26,5 - 27,0 м и по прогнозу на ближайшие 50 лет его постепенное снижение более вероятное, чем повышение. 
На общее колебание уровня Каспийского моря накладываются его сезонные изменения (до 40 см), а также - штормовые (высота волны до 6 м). 
1.3.4 [bookmark: _Toc268263630][bookmark: _Toc342472309][bookmark: _Toc374715220][bookmark: _Toc247965265][bookmark: _Toc268263632][bookmark: _Toc342472310]Геологическая характеристика
Рассматриваемая территория находится в зоне Северо-Кавказского передового прогиба альпийской ступенчатости в пределах Дербентской региональной структуры и одноименного локального антиклинального поднятия, сложенного породами неогена, представленного известняками-ракушечниками, реже песчаниками, глинами, конгломератами, на большей части территорий, перекрытых четвертичными отложениями морских террас. 
Отложения морских террас представлены глинами, суглинками с прослоями песков различной зернистости, реже конгломератами. Общая мощность морских отложений изменяется в широких пределах (от 5 до 150 м). 
Современные пляжевые накопления очень маломощны и представлены, главным образом, ракушкой с примесью крупного песка. 
Незначительное распространение, в основном, вдоль железной дороги, имею техногенные образования, представленные глинами, суглинками, песком, часто с примесью строительного мусора. 
Основанием всех сооружений на рассматриваемой территории повсеместно являются известняки неогена и глинистые отложения морских террас. Сопротивление сжатию водонасыщенных, в зависимости от трещиноватости, известняков изменяется от 20 до 730 кг/см2, сцепление глинистых грунтов при естественной влажности составляет 0,52-0,53 кг/см2, угла внутреннего трения - 19-21°. При избыточном увлажнении глинистые грунты набухают. Величина набухания составляет 7 %.
Подъем уровня моря и связанное с ним затопление и подтопление негативно отражается на состоянии грунтов. Происходит снижение на 15-12 % прочностных и деформационных характеристик четвертичных отложений морских террас. Существенное влияние на свойства засоленных грунтов оказывает процесс выщелачивания, приводящий к снижению более чем на 50 % показателей сцепления и модуля деформации этих грунтов. Современные колебания уровня моря и связанное с этим изменение зеркала подземных вод приводит к уменьшению прочностных свойств известняков, песчаников, переслаивающихся с тинами или имеющих глинистый заполнитель. Все это необходимо учитывать при проектировании и строительстве.
1.3.5 [bookmark: _Toc374715221]Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия на рассматриваемой территории- характеризуются наличием единого водоносного комплекса неоген-четвертичных отложений (южная часть Дагестанского артезианского бассейна).
Водоносными являются трещиноватые известняки и песчаники неогена, а также' четвертичные пески, суглинки, конгломераты. Уровень подземных вод фиксируется на глубине от 0,5-1,0 м до 5-6 м, иногда подземные воды выходят на поверхность, способствуя заболачиванию отдельных площадок. При наличии локальных водоупоров (прослоев глин) в четвертичных отложениях подземные воды становятся напорными. Подземные воды имеют повышенную минерализацию до 1,5 г/л и используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Основными факторами, определяющими режим подземных вод являются:
	- небольшая глубина залегания уровня подземных вод;
	- преобладание вертикального водообмена;
- возрастание напоров Подземных вод с глубины;
	- высокая испаряемость при незначительном количестве атмосферных осадком;
- исходное засоление четвертичных отложений и повышенная минерализация подземных вод.
1.3.6 [bookmark: _Toc374715222]Минерально-сырьевые ресурсы
[bookmark: _Toc342472311][bookmark: _Toc247965266][bookmark: _Toc263086807][bookmark: _Toc251150497][bookmark: _Toc268263634]На базе месторождения Дагестанские Огни было организовано стекольное производство. На площадях газо-нефтяных месторождений известны многочисленные источники йодо-бромных вод. Эти воды приурочены к мезозойским отложениям и находятся в зоне затрудненного водообмена. Это высокоминерализованные и метаморфизованные воды и рассолы хлоркальциевого типа.
Наиболее значительными месторождениями хлоридно-натриевых вод являются рассолы газо-нефтяных месторождений в городе Дагестанские Огни. Эти воды характеризуются не только высокой минерализацией, но и высокими концентрациями йода, брома, бора. На территории города имеются запасы промышленных вод, приурочены к нефтяным структурам. Из промышленных вод возможно получение поваренной соли и солей сопутствующих элементов. 
1.3.7 [bookmark: _Toc342472312][bookmark: _Toc374715223]Инженерно-строительная характеристика
Территория г. Дагестанские Огни приурочена к морской абразионно-аккумулятивной равнине, всхолмленной и слабо наклоненной к Каспийскому морю. Амплитуда рельефа на рассматриваемой поверхности достигает 78-80 м. Абсолютные отметки изменяются от минус 28 м у уреза воды в море до 4 м - в южной части города.
Площадка города сложена комплексом древнекаспийских и современных абразионно-аккумулятивных морских террас верхнего и нижнехвалынского возрастов. Ранее террасированный рельеф территории в настоящее время значительно изменен в процессе хозяйственной деятельности человека, но и теперь в центральной части планируемая территория имеет ступенчатый характер. В 100-150 м к северу от железной дороги на отметках 15-17 м фиксируется бровка уступа морской террасы высотой 5-7 м. 
Современный пляж неширокой полосой в несколько метров протягивается вдоль уреза воды.
К северу от железной дороги поверхность рассечена длинными узкими с крутыми бортами оврагами глубиной до 10-15 м. В бортах нередки выходы родников.
В северо-восточной части территории отмечается много заболоченных участков, поросших болотной растительностью. В центральной части к югу от железной дороги территория нарушена многочисленными карьерами глубиной до 20-25 м, иногда частично заполненными водой. 
Значительное влияние на формирование рельефа поверхности оказывает колебание уровня Каспийского моря.
По условиям строительства город расположен в III поясе (категория – особо сложные). Сейсмичность – 8-9 баллов, развиты процессы подтопления, заболачивания (на прибрежной территории). Геологические и инженерно-геологические процессы имеют широкое распространение и оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов. 
Наиболее благоприятными периодами для производства земляных работ по гидрогеологическим условиям (наинизшее положение уровня воды) является февраль-март (до начала снеготаяния) и август-сентябрь (при дефиците осадков в летнее время).
 Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические конструкции при свободном доступе кислорода на открытых омываемых поверхностях - средняя.
Сложные инженерно-геологические и сейсмические условия предопределяют высокую степень опасности развития геологических процессов при хозяйственном освоении территории и строительстве (СНиП 2.01.15-90). Наиболее опасными процессами (весьма опасными СНиП 22-01-95, Прил. Б) являются землетрясение интенсивностью 8-9 баллов, трансгрессия Каспийского моря и связанное с ней затопление территории. Необходима повсеместная комплексная ее инженерная защита от сочетания катастрофических и опасных процессов. Каспийское побережье представляет собой единую природную систему, отдельные части которой находятся во взаимно обусловленном развитии, поэтому все вопросы, связанные с проведением природоохранных мероприятий необходимо решать в соответствии с Федеральной Целевой Программой - Каспий (ФЦП «Каспий»).
В целом инженерно-геологические условия г. Дагестанские Огни следует рассматривать как сложные (СП 11-105-97, приложение Б) геологические и инженерно-геологические процессы имеют широкое распространение и оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов. При дальнейших исследованиях необходимо проведение на территории города крупномасштабного инженерно-геологического картирования, а также сейсмического микрорайонирования.
Особенности инженерно-геологических условий отдельных участков определяют различную реакцию геологической среды на те или иные природные и техногенные воздействия, т.е. различную степень их геоэкологической устойчивости и степень благоприятности для градостроительного освоения. По совокупности всех признаков на территории г. Дагестанские Огни условно выделяются:
– территории относительно благоприятные для градостроительного освоения (I);
– территории условно благоприятные для градостроительного освоения (II);
– территории неблагоприятные для градостроительного освоения (III);
– территории весьма неблагоприятные для градостроительного освоения (VI). 
I. Территории относительно благоприятные для градостроительного освоения – участки с абсолютным отметками поверхности более 12-15 м, уклоны 5-7°, сложенные нижнехвалынскими конгломератами, песчаниками, известняками, глинами с прослоями песков; подземные воды распространены спорадически на глубине, в основном, 3-10 м. Сейсмичность - 8 баллов. Территория пригодна для строительства при соблюдении правил сейсмостойкого строительства.
II. Территории условно благоприятные для градостроительного освоения – участки с абсолютным отметками поверхности от - 10 до +12 - +15 м, сложенные хвалынскими полутвердыми суглинками с линзами песков, конгломератами, слабосцементированными песчаниками. Подземные воды имеют спорадическое распространение на глубине 1-3 - 5-10 м, характеризуются: пестрой минерализацией (от 1 до 30 г/л). На территории возможно подтопление, проявление эрозионных процессов. Сейсмичность - 8-9 баллов. Необходимы определенные мероприятия по инженерной защите и подготовке территории, а также соблюдение всех правил, обеспечивающих сейсмостойкое строительство.
III. Территории неблагоприятные для градостроительного освоения - участки с абсолютными отметками поверхности от -25 до -15-10 м, иногда выше, сложенные новокаспийскими и верхнехвалынскими отложениями, представленными мелкими и средними песками, гравием, с линзами глины и мягкопластичными суглинками невысокой прочности. Подземные воды развиты повсеместно на глубине 0,1-3,0 м, их минерализация - 0,5-15 г/л. Территория подвержена затоплению, подтоплению, заболачиванию, абразии, эоловым процессам - перевеванию песков, образованию дюн. Приморская часть представляет собой область сноса и, следовательно, здесь возможно загрязнение почв, грунтов и подземных вод. К этой же группе относятся и участки с высокой (>25°) крутизной склонов, сложенные элювиально-дилювиальными глинистыми грунтами, где возможны оползни, осыпи, обвалы. Сейсмичность - 9 баллов. Требуются сложные и дорогостоящие мероприятия по инженерной защите территории от опасных процессов и жесткое соблюдение правил сейсмостойкого строительства. 
IV. Территории весьма неблагоприятные для градостроительного освоения – участки с отметками поверхности -27 -25 м, аброзионно- денудационная отмель, пляж, заболоченные территории, находящиеся в зоне воздействия нагонов, высотой до 1,5 м, в зоне прогнозируемого подтопления при уровне моря - 25м, сложенные новокаспийскими мягкопластичными суглинками с низкими значениями прочностных характеристик. Территории подвержены абразии, затоплению, подтоплению, ухудшению свойств грунтов. Сейсмичность – 9 баллов. Эти территории возможно использовать лишь как зону отдыха. 
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При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития города: инерционный и инновационный.
Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2033 году должна будет составить 35 625 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития). 
Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения города, численность которого к 2033 году должна будет составлять 39 230 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения. 
Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития города.
Инновационный вариант развития города Дагестанские Огни разрабатывался на основе следующих нормативных документов:
· Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Дагестан»;
· Постановления Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»; 
· Программы социально-экономического развития Республики Дагестан на 2011-2015 годы;
· Схемы территориального планирования Республики Дагестан.
Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу города достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов. 
При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие города.
Необходимо постоянно осуществлять разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Республики Дагестан. 
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2. Республиканская целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2012-2015 годы».
3. Республиканская целевая программа «Развитие футбола в Республике Дагестан на 2011-2013 годы».
4. Республиканская целевая программа «Развитие народных художественных промыслов на 2011-2016 годы».
5. Республиканская целевая программа «Развитие национальных отношений в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».
6. Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».
7. Стратегия и государственная программа Российской Федерации «Развитие Северокавказского федерального округа» на период до 2025 года.
8. Инвестиционная программа ОАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2012-2017гг.
9. Республиканская целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012-2016 годы»
10. Республиканская целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Республике Дагестан на 2012-2016 годы».
11. Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года»
12. Республиканская целевая программа «Мониторинг и охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2013-2018 годы».
13. Республиканская целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».
14. Республиканская целевая программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».
15. Республиканская целевая программа «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения Республики Дагестан на 2010-2013 годы».
16. Республиканская целевая программа «Развитие территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан на период 2010-2015 годов и до 2020 года».
17. Республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2012-2017 годы.
18. Республиканская целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Республики Дагестан на 2012-2020 годы».
19. Республиканская целевая программа «Доступная среда» на 2013-2015 годы».
20. Республиканская целевая программа «Реализация ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» на территории Республики Дагестан».
21. Республиканская целевая программа «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2013-2017 годы». 
22. Республиканская целевая программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Дагестан в 2011 году» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2011-2012 годах».
23. Республиканская целевая программа «О состоянии здоровья населения и мерах по улучшению санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в Республике Дагестан».
24. Инвестиционная программа ОАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2012-2017гг.
25. Республиканская целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Республике Дагестан на 2012-2016 годы»
26. Развития туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013-2017 годы.
27. Республиканская целевая программа «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».
28. Республиканская целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».
29. Республиканская целевая программа «Повышение технической оснащенности сельскохозяйственного производства в Республике Дагестан на 2012-2020 годы».
30. Республиканская целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».
31. Республиканская целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».
32. Республиканская целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан на 2013-2017 годы».
33. Республиканская целевая программа «Развитие пчеловодства в Республике Дагестан на 2013-2018 годы».
34. Республиканская целевая программа «Вакцинопрофилактика в Республике Дагестан на 2011-2015 годы» (принят Народным Собранием РД 24.02.2011) (вместе с «Перечнем мероприятий республиканской целевой программы «Вакцинопрофилактика в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».
35. Республиканская целевая программа «Проведение в Республике Дагестан пропаганды здорового образа жизни на 2011-2015 годы».
36. Республиканская целевая программа «Развитие садоводства в Республике Дагестан на 2011-2016 годы».
37. Республиканская целевая программа «Здоровье пожилых людей в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».
38. Закон Республики Дагестан от 15.07.2011 N 38 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года" (принят Народным Собранием РД 07.07.2011).
39. На автодорогах федерального и регионального значения в соответствии с программными и стратегическими документами развития республики, а также предложениями филиала Федерального казенного учреждения "Управления Ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог ФДА" в Республике Дагестан предусматриваются автодорожные обходы городов – Махачкала, Хасавюрт, Бабаюрт, Дагестанские Огни, Дербент.
40. Постановление Правительства РД от 28.08.2013 N 413 "Об утверждении схемы территориального планирования Республики Дагестан" (вместе с "Положением о территориальном планировании Республики Дагестан").
41. Программа «Экономическая зона «ЮжДаг».
42.  Закон Республики Дагестан от 08.04.2013 N 15 "О внесении изменений в Закон Республики Дагестан "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (принят Народным Собранием РД 28.03.2013) (вместе с "Республиканской инвестиционной программой на 2013 год", "Республиканской адресной инвестиционной программой на 2013 год", "Программой государственных внутренних заимствований Республики Дагестан на 2013 год").
43. Законом «Об охране атмосферного воздуха».
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Южный регион Дагестана представляет собой хорошо сформировавшуюся бассейновую систему расселения, центром социального и экономического влияния в котором выступает второй по величине город республики Дербент, спутником которого является город Дагестанские Огни. Это малый город, входящий в группу интенсивно развивающихся населенных пунктов.
Площадь муниципального образования составляет 927 га (0,02 % площади республики Дагестан). Численность населения составляет 28 200 человек (1 % населения Республики). 
Важную роль в формировании опорного каркаса территории города Дагестанские Огни играют транспортные коридоры, проходящие через его территорию, представленные, прежде всего, железнодорожной магистралью федерального значения «Ростов-на-Дону – Баку», автомобильной дорогой федерального значения М29 «Кавказ» (М29).
Рассматривая Дагестанские Огни в системе расселения республики Дагестан необходимо также учитывать, что территория города тесно сопряжена и неразрывно связана с территорией Дербентского района. Город фактически сросся с селами района, образовав тем самым местную (мелкую) агломерацию.
Планировочная структура города
Город Дагестанские Огни сформировался вокруг стекольного завода в полосе между железной дорогой и автомагистралью «Кавказ». Компактная территория города диктовала довольно плотный характер малоэтажной застройки. Примечательно, что в границах городской черты нет мусульманского кладбища. Для него просто не оказалось места в границах города и его разместили в 5 км к юго-западу от центра. Подобная компактность городской территории была характерна для средневековых городов, ограниченных городскими стенами. Так в средневековом Дербенте кладбища выходили за пределы городских стен. Такая компактность территории города Дагестанские Огни объясняется во многом тем, что до 1990 г он составлял единое целое с г. Дербент, и многие инфраструктурные объекты, которые использовались жителями и предприятиями Дагестанских Огней, находились в соседних районах Дербента. Так, например, очистные сооружения, расположенные на территории г. Дербента, использовались для нужд, как Дербента, так и Дагестанских Огней.
Промышленные предприятия города размещены в северо-восточной его части и тяготеют к железной дороге (стекольный завод, завод стройматериалов, кирпичный завод, ковровая фабрика, подшипниковый завод и др.).
Центральная улица Дагестанских Огней - Ленина протянулась с востока на Запад параллельно железной дороге. Приблизительно в центре города она упирается в территорию Стекольного завода и не является сквозной. В центре города, который образует перекресток улиц Ленина и Козленко, улица Ленина перегораживается торговым учреждением. Таким образом, ул. Ленина скорее напоминает не улицу, а вытянутую площадь.
Параллельно железной дороге протягивается через территорию города Самур-Дербентский канал, сильно загрязненный, особенно на участке, проходящем через промышленно-коммунальную зону.
Планировка жилой застройки прямоугольная и регулярная.
Баланс территории
Данные о распределении территории города по категориям использования земель на 01.01.2013 г. представлены в следующей таблице.	
Таблица 1 -Баланс земель на 01.01.2013 г.
	№ п/п
	Категории использования земель
	Площадь, га

	
	
	

	1
	Земли населенных пунктов
	927

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	-

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	-

	5
	Земли лесного фонда
	-

	6
	Земли водного фонда
	-

	7
	Земли запаса
	-

	Итого земель поселения
	927


Общая площадь городского округа в рамках административных границ составляет 927 га. 
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Город Дагестанские Огни сохраняет промышленную специализацию. Экономика города представлена следующими отраслями: 
· промышленность (ООО «ДагестанСтеклоТара», ООО «Огнинская ковровая фабрика», хлебозавод, ОАО «Подшипниковый завод № 22»ООО «ДПЗ»),
· строительство (15 строительных организаций: ООО "Осман", ООО "Гамза", ООО "Гуми", ООО "Бетон", ООО "Возрождение-21", ООО "Фарлей", ООО "Набат", ООО "Мирас", ООО "Ремстройсервис", МУП "Феникс", ХСМУ, ООО "Азимут", ООО "Югпроектстрой", МУП "Дорожно-строительное управление", ООО "ГММиКо", завод стройматериалов, кирпичный завод),
·  транспорт,
·  связь,
· торговля. 
Стекольный завод был введен в эксплуатацию в 1922 г., на его основе и возник рабочий поселок Дагестанские Огни, преобразованный в 1990 г. в город.
	Завод располагается практически в центре города, занимая площадь 24 га. В 70-х годах на заводе работало 1700 чел., в начале 90-х годов - 1280 чел., в настоящее время - 838 чел. Завод остается главным градообразующим предприятием города, несмотря на сокращение персонала. Учитывая, что средний размер семьи в г.Дагестанские Огни составляет 4,6 чел., можно сказать, что не менее 20 % населения города так или иначе экономически связаны со стекольным заводом. Во второй половине 90-х годов завод практически не работал и лишь с приходом энергичного директора, завод постепенно стал возрождаться, хотя ему в наследство досталось почти разваленное хозяйство с общим долгом 46 млн. рублей. Несмотря на это, благодаря упорному труду всего коллектива завода, и при активной поддержке Правительства РД, администрации города завод вновь заработал. Были пущены два цехаУГТ-1 и УГТ-2 (узкогорлой тары) и цех по выпуску для консервщиков республики евротары. За короткий срок численность работающих на предприятии возросла с 70 до 750 человек. На завод вернулись высококвалифицированные инженерно-технические работники и опытные стекловары. Это было крупным шагом в обеспечении работой трудоспособного населения города. В 2000 году стекольный завод был переоснащен современным чешским оборудованием цех по выпуску бутылок и банок малой емкости (мощностью 100-150 тыс. шт. в год).
 	На заводе производят и реализуют стеклянную тару для пищевой и консервной промышленности. Все виды стеклобанки и стеклобутылки. Основными потребителями продукции завода являются Дербентские предприятия: коньячные комбинат, завод игристых вин и консервный завод. 
ООО «Огнинская ковровая фабрика»
Город Дагестанские Огни является одним из центров ручного ковроткачества Дагестана. Огнинская ковровая фабрика, как Огнинский цех при Дербентском КПО, существовала с 1977 года. Самостоятельным государственным унитарным предприятием она стала с апреля 1999 года. За все годы существования Огнинского цеха, а ныне фабрики, были произведены десятки тысяч высокоплотных ворсовых и безворсовых ковров и ковровых изделий. Очень много мастеров работает на Огнинской ковровой фабрике и сегодня; их работы экспонируются на выставках городов и областей России и зарубежья. Только за последние годы они участвовали в более чем десяти выставках и были удостоены высоких наград (Огнинские ковровщицы стали лауреатами Всероссийской выставки «Сто лучших товаров России»; получили награду международного уровня – Дипломом первой степени и др.).
 География реализации ковров Огнинской ковровой фабрики очень широка и охватывает страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья (Турция, Германия, Франция, Англия и др.). 
Таблица 2 – Объем промышленного производства г.Дагестанские Огни за 2007 г.
	№ п/п
	Число действующих предприятий
	Отрасль
	Важнейшие предприятия и организации, выпускаемая продукция
	Млн. руб.
	% от общего промышленного производства Республики

	1
	8
	Стекольная промышленность

Промышленность строительных материалов

Художественные промыслы
	-ООО«ДагестанСтеклоТара» Численность работающих – 838 чел, Коэффициент использования мощности - 20%,
Строительное стекло, стеклобутылки, стеклобанки
-Завод по производству строительных материалов
-Кирпичный завод
-Ковровая фабрика
	62,5
	0,7


На территории города Дагестанские Огни осуществляют свою деятельность 138 малых предприятий, с численностью работников 794 человек (2,8 % от общей численности населения г.Дагестанские Огни). 
Таблица 3 – Малое предпринимательство 
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2011
	2012

	1
	Количество малых предприятий - всего
(по состоянию на конец года)
	Единиц
	93
	138

	1.1
	в т.ч. по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых
	Единиц
	2
	2

	1.2
	Обрабатывающие производства
	Единиц
	–
	1

	1.3
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	Единиц
	2
	2

	1.4
	Строительство
	Единиц
	18
	40

	1.5
	Транспорт
	Единиц
	4
	4

	1.6
	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	Единиц
	2
	2

	1.7
	Оптовая и розничная торговля
	Единиц
	4
	45

	1.8
	Прочие
	Единиц
	19
	42

	2
	Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
	Единиц
	799
	621

	2.1
	в т.ч. по видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства
	Единиц
	4
	3

	2.2
	Строительство
	Единиц
	15
	3

	2.3
	Транспорт
	Единиц
	60
	51

	2.4
	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	Единиц
	
	

	2.5
	Оптовая и розничная торговля
	Единиц
	275
	187

	2.6
	ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования
	Единиц
	30
	24

	2.7
	Прочие
	Единиц
	373
	273

	3
	Оборот субъектов малого предпринимательства - всего
	Тыс.руб.
	221730
	227223

	3.1
	в том числе:
оборот малых предприятий
	Тыс.руб.
	182811
	186322

	3.2
	Строительство
	Тыс.руб.
	49926
	33101

	3.3
	Транспорт
	Тыс.руб.
	8 701
	8918

	3.4
	Оптовая и розничная торговля
	Тыс.руб.
	28 514
	46 580

	3.5
	ремонт автотрансп. средств, бытовых изделий и предметов личного пользования
	Тыс.руб.
	6 270
	6 426

	3.6
	Прочие
	Тыс.руб.
	89 400
	91 297

	3.7
	Оборот индивидуальных предпринимателей
	Тыс.руб.
	38 919
	40 901

	4
	Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства - всего
	тыс. руб.
	15988
	19940

	4.1
	в том числе:
от малых предприятий
	тыс. руб.
	9153
	14196

	4.1.1
	в республиканский бюджет
	тыс. руб.
	2115
	10673

	4.1.2
	в местный бюджет
	тыс. руб.
	7038
	2889

	4.2
	от индивидуальных предпринимателей
	тыс. руб.
	6835
	5744

	4.2.1
	в республиканский бюджет
	тыс. руб.
	285
	1701

	4.2.2
	в местный бюджет
	тыс. руб.
	6550
	4043



[bookmark: _Toc268263637][bookmark: _Toc342472317]Бытовое обслуживание населения представлено следующими объектами: 
 • 11 ателье по ремонту, окраске и пошиву обуви;
•	14 ателье по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи;
•	6 мастерские по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление;
•	36 мастерских по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования;
•	4 мастерских по изготовлению и ремонту мебели;
• 1 мастерская химической чистки и окрашиванию;
• 29 парикмахерских и косметических услуг;
•	2 фотоателье;
• 1 предприятие ритуального обслуживания; 
•	10 предприятий по ремонту и строительству жилья и других построек.
Численность трудовых ресурсов составляет 16 900 человек, 60,09 % от общего населения города.
Таблица 4 – Труд и занятость г.Дагестанские Огни
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2011
	2012

	1
	Численность трудовых ресурсов
	человек
	16 813
	16 900

	2
	Численность экономически активного населения ЭАН
	человек
	14 900
	15 000

	3
	Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего
	человек
	
	

	3.1
	промышленное производство
	человек
	671
	730

	3.1.1
	обрабатывающие производства
	человек
	425
	440

	3.1.2
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	человек
	186
	290

	3.2
	строительство
	человек
	178
	220

	3.3
	оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования
	человек
	1192
	1426

	3.4
	гостиницы и рестораны
	человек
	112
	125

	3.5
	транспорт и связь
	человек
	212
	256

	3.6
	финансовая деятельность
	человек
	26
	28

	3.7
	государственное (муниципальное) управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
	человек
	582
	590

	3.8
	Образование
	человек
	1144
	1435

	3.9
	здравоохранение и предоставление социальных услуг
	человек
	495
	558

	3.10
	предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
	человек
	494
	832

	4
	Среднесписочная численность работников организаций - всего
	человек
	3415
	3469

	5
	Численность безработных зарегистрированных в органах государственной службы занятости (ГЗС), всего
	человек
	1412
	1348

	5.1
	в том числе в расчете на 1 заявленную вакансию
	человек
	7
	7

	6
	Уровень зарегистрированной безработицы
(контроль: = (15.5) / (15.2) * 100)
	% к ЭАН
	9,5
	9

	7
	Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ (лица в возрасте от 16 лет и старше, которые одновременно удовлетворяют следующим трем требованиям:
- не имеют работы или доходного занятия;
- занимаются поиском работы в службах занятости, через объявления в печати, обращения к работодателям или предпринимают шаги к организации собственного дела; -готовы приступить к работе.)
	человек
	1470
	1470

	8
	Уровень безработицы (по методологии МОТ)
(расчет: = (15.7) / (15.2) * 100)
	% к ЭАН
	9,8
	9,8

	9
	Численность пенсионеров - всего
	Человек
	7405
	6694

	10
	Количество вновь созданных рабочих мест, всего
	Мест
	676
	224

	10.1
	на действующих предприятиях
	Мест
	40
	14

	10.2
	на вновь образованных
	мест
	636
	210



Численность безработных зарегистрированных в органах государственной службы занятости 1 348 человек, 4,8 % от общего населения города.
Проектные предложения
Определяющими направлениями экономики городского округа «Дагестанские Огни» на период планирования (до 2033 г.) является восстановление промышленной специализации территории за счет развития стекольной и легкой промышленности.
Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих и новых предприятий. 
Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений дагестанских инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ. 
Одним из приоритетных направлений экономического развития города должно стать развитие малого предпринимательства. 
Основными целями развития малого и среднего бизнеса должны стать: 
– комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;
– системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;
– конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;
– гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;
– делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса. 
Для реализации указанных целей требуется решение следующих задач:
– совершенствование нормативной правовой базы;
– развитие институтов микрокредитования и предоставления поручительств;
– стимулирование и поддержка инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для республики направлениях;
– развитие системы подготовки кадров и повышение их квалификации, повышение уровня предпринимательской грамотности;
– укрепление социального статуса предпринимательства;
– стимулирование и поддержка инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие внедрению инновационных разработок, организации их промышленного производства и практического использования;
– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров (работ, услуг);
– стимулирование продвижения продукции предприятий малого и среднего предпринимательства на региональные и международные рынки;
– стимулирование отношений субконтрактации крупных и малых предприятий;
– создание на территории республики устойчивой, взаимосвязанной, многоуровневой системы инфраструктурной поддержки бизнеса;
– информирование населения республики о мерах по поддержке бизнеса и условиях ее предоставления, проведение мероприятий по повышению правового уровня субъектов малого и среднего предпринимательства;
– поддержка начинающих, в том числе молодых, предпринимателей;
– имущественная поддержка предпринимателей;
– содействие в организации и развитии деятельности общественных и профессиональных объединений предпринимателей.
Мероприятия генерального плана (с учетом положений стратегии социально-экономического развития территориальной зоны « Прибрежный Дагестан» до 2025 г.)
на I очередь (2013-2017 гг.) 
1) реконструкция картонажной фабрики, севернее стекольного завода;
2) реконструкция хлебозавода;
3) реконструкция стекольного завода – организация нового производства стекла - «флоат – процесс», производство стеклобанки;
4) реконструкция и расширение подшипникового завода;
5) техническое перевооружение ковровой фабрики;
6) реконструкция хлебозавода;
7) полное техническое перевооружение МУП «Агросервис»;
8) строительство цеха по изготовлению тротуарной плитки;
9) развитие народных художественных промыслов - Техническое перевооружение предприятий, развитие производства ковров и ковровых изделий ручной выработки, традиционных ювелирных изделий, изделий из серебра, мельхиора, из дерева с орнаментальной насечкой;
10)  строительство тепличного комплекса;
11) реконструкция городского рынка.
на расчетный срок:
1) развитие виноградарства и виноделия; 
2) развитие первичной переработки винограда в виноматериал; расширение площадей виноградников, интенсификация выращивания винограда; формирование логистической системы хранения (плодохранилища) и транспортировки винограда и винодельческой продукции);
3) развитие консервной промышленности; 
4) реконструкция рыбозавода на берегу Каспийского моря (присоединяемый участок №2);
5) организация производства керамической плитки и керамического кирпича; 
6) строительство завода по производству агломератной плитки;
7) развитие производства прочих строительных материалов;
8) строительство цеха по производству извести;
9) создание производства по производству огнеупоров;
10) интенсификация геологоразведочных работ;
11) выделение земель на севере под промышленность (71,7 га).
Также необходимо проведение инвентаризации сельскохозяйственных угодий и внесение соответствующих изменений в земельный баланс, установление и закрепление межевыми знаками границ земель сельскохозяйственного назначения, а также границ земельных участков, находящихся в пользовании сельскохозяйственных товаропроизводителей, садово-дачных обществ и иных землепользователей, резервирование земель для реализации инвестиционных проектов сельскохозяйственной направленности.
2.4 [bookmark: _Toc374715228]Население
Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан.
Общая численность населения, проживающего в г.Дагестанские Огни, на 31.12.2012г. составила 28 200 человек или около 1 % жителей Республики Дагестан. Средний состав семьи – 4,6 человек. 
Таблица 5 – Численность населения 
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Общая численность населения, чел.

	1
	г. Дагестанские Огни
	28 200

	2
	с. Новый Уркарах
	1 030

	3
	с.Митаги
	1 120

	Итого
	30 350


Динамика численности населения и определяющих ее показателей за период с 2007 по 2012 год приведена ниже в таблице.
Таблица 6 – Динамика демографических показателей г. Дагестанские Огни за 2007-2012 гг.
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Значение по годам

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Численность постоянного населения на начало года
	чел.
	25967
	25967
	26393
	26510
	30500
	28461

	2
	Число родившихся
	чел.
	552
	639
	789
	681
	669
	767

	3
	Число умерших
	чел.
	183
	240
	212
	210
	197
	203

	4
	Естественный прирост (+), убыль(-)
	чел.
	369
	399
	577
	471
	472
	564

	5
	Прирост (+), убыль(-) населения за счет миграции
	чел.
	-369
	27
	-460
	3519
	-2511
	-825

	6
	Общий прирост
	чел.
	0
	426
	117
	3990
	-2039
	-261

	7
	Численность постоянного населения на конец года
	чел.
	25967
	26393
	26510
	30500
	28461
	28200

	8
	Из общей численности населения на конец года:
	
	
	
	
	
	
	

	
	-мужчины
	чел.
	11800
	12535
	12817
	13588
	13566
	13522

	
	-женщины
	чел.
	14167
	13858
	13693
	16912
	14895
	14678


За исследуемый период население города выросло на 2233 человека за счет естественного прироста. Ежегодный естественный прирост составлял 1,4-2,2%.Миграционный отток за 2007-2012 гг. в сумме равен 619 чел.
Показатели половой структуры населения городского округа на 31.12.2012 г. таковы:
· женщин 14 678 человек, что составляет 52,05 % от общей численности населения; 
· мужчин 13 522 человек или 47,95 % от общей численности населения города. 
Таблица 7 – Численность населения г. Дагестанские Огни по возрастным группам 
	Возрастная структура населения
	Ед. измерения
	Значение за 2012 г.

	Население всего, на конец года
	Чел.
	28 200

	моложе трудоспособного возраста
	Чел.
	8 102

	Из них: детей в возрасте 1-6 лет
	Чел.
	1 819

	- в трудоспособном возрасте
	Чел.
	16 449

	- в возрасте старше трудоспособного
	Чел.
	3 649


Удельный вес жителей г. Дагестанские Огни в возрастной группе «старше трудоспособного» составляет 12,9 %, трудоспособного населения - 58,3 %, жителей в возрасте до 16 лет – 28,7%. 
Прогноз численности населения
Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в г.Дагестанские Огни: прирост численности населения за счет положительного сальдо естественного движения и перевешивающего миграционного оттока. 
Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.
Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:
· общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;
· данные о динамике численности населения.
Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в Дагестанские Огни, согласно существующей методике по формуле: 
Но = Нс (1 + О/100)Т,
где:
Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;
Нс – существующая численность населения;
О – среднегодовой общий прирост;
Т – число лет расчетного срока.
Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (на 01.01.2033 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. 
Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2017 год (первая очередь генерального плана) и 2032 год (расчетный срок).
«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. 
«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей города за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.
Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.
Таблица 8 – Расчет прогнозной численности населения города Дагестанские Огни
	№
п/п
	Показатели
	Значение

	
	
	инерционный сценарий
	инновационный сценарий

	1.1
	Численность населения г.Дагестанские Огни, чел. на 01.01.2013 г.
	28 200
	28 200

	1.2
	Численность населения с. Новый Уркарах, чел. на 01.01.2013 г.
	1 030
	1 030

	1.3
	Численность населения с.Митаги, чел. на 01.01.2013 г.
	1 120
	1 120

	1.4
	Итого
	30 350
	30 350

	2
	Среднегодовой общий прирост населения, %
	0,80
	1,29

	3
	Срок первой очереди, лет
	5
	5

	4
	Расчетный срок, лет
	15
	15

	5
	Ожидаемая численность населения на 01.01.2018, чел
	31 590
	32 360

	6
	Ожидаемая численность населения на 01.01.2033, чел.
	35 625
	39 230

	7
	Абсолютный прирост населения с 2013 по 2032 г., чел.
	5 275
	8 880

	8
	Относительный прирост населения с 2013 по 2032 г., %
	17,4
	29


Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей муниципального образования на 01.01.2033 год составит 39 230 человек (129,26 % к современному уровню численности населения), на 1 очередь (01.01.2018 г.) – 32 360 человек (106,6 % к численности населения на 01.01.2013 г.). 
Перспективы демографического развития будут определяться:
· улучшением жилищных условий;
· обеспечения занятости населения;
· улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;
· совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;
· созданием более комфортной и экологически чистой среды;
· созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.
2.5 [bookmark: _Toc247965270][bookmark: _Toc268263638][bookmark: _Toc342472318][bookmark: _Toc369705911][bookmark: _Toc374715229][bookmark: _Toc247965271][bookmark: _Toc268263639][bookmark: _Toc342472319]Жилищный фонд
[bookmark: _Toc315701111][bookmark: _Toc315701113][bookmark: _Toc315701115][bookmark: _Toc315701116][bookmark: _Toc315701117][bookmark: _Toc315701118][bookmark: _Toc369507674][bookmark: _Toc268263640][bookmark: _Toc342472320]Общая площадь городского жилищного фонда г. Дагестанские Огни - 558,5 тыс. м2, в том числе: государственная - 3,1 тыс.м2, муниципальная – 7,6 тыс.м2, частная - 547,8 тыс.м2. Общая площадь жилищного фонда с. Новый Уркарах и с. Митаги – 46,9 тыс. м2.
Общая площадь помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя составляет 19,9 м2. 


Таблица 9 - Распределение жилых помещений по количеству комнат
	Наименование показателей
	Число квартир, жилых домов - всего
	в том числе:

	
	
	однокомнатных
	2-комнатных
	3-комнатных
	4-комнатных и более

	Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах, ед.
	1654
	349
	553
	596
	156

	в том числе частные квартиры
	1406
	322
	484
	506
	94

	Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах, тыс.м2
	80,5
	9,7
	24,0
	31,9
	14,9

	Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед.
	4120
	288
	1365
	1757
	684

	Общая площадь, жилых помещений и жилых домах
	472
	19,6
	129
	191,1
	122,4

	Всего
	7732,5
	988,3
	2 555
	3 082
	1 071,3


На территории города расположено 163 многоквартирных дома, их площадь составляет 80500 м2 (14,4 % жилищного фонда г. Дагестанские Огни). Количество квартир в этих домах составляет 1654 единицы. Количество индивидуальных жилых домов – 4120. 
Многоквартирные дома обслуживают три управляющие компании (включая два ТСЖ) ООО «Строитель - Ар», ТСЖ «Черемушки» и ТСЖ «Квадрат». 
Таблица 10 – Распределение жилищного фонда по уровню благоустройства г.Дагестанские Огни на 01.01.2013 г. 
	



Наименование показателя
	Всего
	в том числе:

	
	
	водопроводом
	в том числе централизованным
	водоотведением
(канализацией)
	в том числе централизованным
	отоплением
	в том числе
централизованным
	горячим водоснабжением
	в том числе централизованным
	ваннами (душем)
	газом (сетевым)
	напольными электрическими плитами

	Общая площадь жилых помещений, тыс.м2
	558,5
	533,5
	510,6
	530,4
	522,8
	558,5
	45,2
	524,2
	-
	397,2
	538,1
	-

	Процент обеспеченности, %
	100%
	95,5
	91,4
	94,9
	93,6
	100,0
	8,0
	93,8
	-
	71,1
	96,3
	-


Уровень благоустройства жилищного фонда составляет: по централизованному водопроводу - 91,4%; водоотведению (канализации) - 93,6%; централизованному отоплению - 8%. Сетевым газом обеспечено 96,3% жилищного фонда. Горячее водоснабжение осуществляется за счет индивидуальных источников. 
Действующие нормативы потребления населением предоставляемых коммунальных услуг (холодное водоснабжение и водоотведение) утверждены Приказом Минстроя РД от 05.09.2011 № 106 (ред. От 26.12.2011 г.) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории городского округа «город Дагестанские Огни» в следующих размерах:
Таблица 11 – Нормативы потребления коммунальных услуг на территории городского округа "Дагестанские Огни"
	N
п/п
	Наименование
муниципального образования
и тип жилых домов
	Нормативы потребления коммунальных услуг

	
	
	Норматив
холодного
и горячего
водоснабжения,
м3 на 1
человека
в месяц
	В том числе
	Норматив
водоотведения,
м3 на 1
человека
в месяц
	Норматив
отопления,
Гкал/м2

	
	
	
	холодное
водоснабжение,
м3 на 1
человека
в месяц
	горячее
водоснабжение,
м3 на 1
человека
в месяц
	
	

	1.
	Многоквартирные
жилые дома с
централизованным
холодным
водоснабжением,
канализацией и
теплоснабжением,
оборудованные
ваннами с газовыми
водонагревателями
	2-этажные
	3,5
	3,5
	-
	3,5
	0,0117

	
	
	3-этажные
	3,57
	3,57
	-
	3,57
	0,0117

	
	
	4-этажные
	3,62
	3,62
	-
	3,62
	0,0117

	
	
	5-этажные
	3,67
	3,67
	-
	3,67
	0,0117

	2.
	Жилые дома с
водопроводом и
канализацией,
оборудованные
ваннами с газовыми
водонагревателями
	одноэтажные
	5,0
	5,0
	-
	5,0
	-

	
	
	двухэтажные
	5,1
	5,1
	-
	5,1
	-

	3.
	Жилые дома с
водопотреблением из
уличных водоразбор-
ных колонок и
подключенные к
системе канализации
	одноэтажные
	2,48
	2,48
	-
	2,48
	-

	
	
	двухэтажные
	2,5
	2,5
	-
	2,5
	-


Таблица 12 - Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа
	Наименование показателей
	Общая площадь жилых помещений, тыс.м2
	Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц
	Число многоквартирных жилых домов, единиц

	По материалу стен:
Каменные
	488,2
	3220
	117

	Кирпичные
	-
	-
	-

	Панельные
	28,4
	-
	6

	Блочные
	-
	-
	-

	Монолитные
	5,7
	-
	1

	Смешанные
	-
	-
	-

	Деревянные
	1,2
	21
	18

	Прочие
	35,0
	879
	21

	По годам возведения:
До 1920
	-
	-
	-

	1921-1945
	123,6
	897
	46

	1946-1970
	118,1
	783
	44

	1971-1995
	145,1
	983
	72

	После 1995
	171,7
	1457
	1

	По проценту износа:
От 0 до 30%
	299,5
	1930
	86

	От 31% до 65%
	169,6
	1266
	30

	От 66% до 70%
	89,3
	874
	40

	Свыше 70%
	5,1
	50
	7


Основной материал построек в городе является камень. Общая площадь помещений из данного материала составляет 488,2 тыс.м2, что составляет 87,4% от общего жилищного фонда. Большее число индивидуальных зданий было построено после 1995 года, основное количество многоквартирных домов было введено в эксплуатацию в период 1971-1995 гг. Большая часть жилых помещений имеет износ от 0 до 30%. 
Таблица 13 - Распределение общей площади жилищного фонда по материалу стен, по годам возведения
	Наименование показателей
	по годам возведения:

	
	до 1920
	1921-1945
	1946-1970
	1971-1995
	после 1995

	Каменные
	-
	105,8
	106,0
	113,4
	163

	Кирпичные
	-
	-
	-
	-
	-

	Панельные
	-
	-
	-
	28,4
	-

	Блочные
	-
	-
	-
	-
	-

	Монолитные
	-
	-
	-
	-
	5,7

	Смешанные
	-
	-
	-
	-
	-

	Деревянные
	-
	1,2
	-
	-
	-

	Прочие
	-
	16,6
	12,1
	3,3
	3,0


На территории г.Дагестанские Огни имеется 106 000 м2 ветхого и аварийного жилья. 
Таблица 14 - Данные о ветхом и аварийном жилищном фонде г.Дагестанские Огни
	Наименование показателя
	Жилищный фонд

	
	Ветхий
	Аварийный

	Общая площадь жилых помещений,тыс.м2
	93,9
	12,1

	Из нее:
в жилых домах (индивидуально-определенных зданий)
	69,1
	6,9

	в многоквартирных жилых домах
	24,8
	5,2

	в общежитиях
	-
	-

	Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), ед.
	895,0
	6,7

	Число многоквартирных жилых домов, ед.
	49
	11

	Число проживающих, тыс.чел
	-
	-

	из них:
в многоквартирных жилых домах
	-
	-


Частный жилищный сектор полностью обеспечен водо- и газоснабжением, а отопление производится за счет установки индивидуальных отопительных систем.
Проектные предложения
В целях разработки и реализации мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства, обеспечение граждан доступным жильем в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Республике Дагестан подготовлен инвестиционный проект по развитию жилищного строительства в городе Дагестанские Огни.
Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:
· упорядочение существующей планировочной структуры;
· функциональное зонирование;
· выбор направления территориального развития.
Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.
Для решения этой задачи Генеральным планом к 01.01.2033 году предлагается:
· довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 24,9 м2 общей площади на человека;
· снести ветхий и аварийный жилищный фонд;
· осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;
· расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;
· осуществлять строительство технологичного жилья;
· развивать ипотечное жилищное кредитование;
· обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан; 
Расчет объемов нового строительства
1. Существующий жилищный фонд – 605 400 м2 общей площади.
2. Существующий сохраняемый жилищный фонд: 
 605 400– 106 000 = 499 400 м2 общей площади. 
3. Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:
39 230 х 24,9 ≈ 976 830 м2 общей площади
где: 39 230 – численность населения к 01.01.2033 г., человек; 24,9 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.
4. Объем нового жилищного строительства на конец расчетного срока составит:
976 830 – 499 400 = 477 430 м2 общей площади. 
Движение жилищного фонда
Обеспеченность жилой площадью на одного человека в городе на 31.12.2012 г. составляет 19,9 м2 на человека. Движение жилищного фонда с 31.12.2012 по 31.12.2032 г. представлено в таблице ниже.


Таблица 15 - Движение жилищного фонда г.Дагестанские Огни
	№ 
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	На 31.12.2012 г.
	I очередь (2012-2017 г.)
	2017-2032 г.
	Всего за период с 2012 по 2032 г.

	1
	Численность постоянного населения
	чел.
	30 350
	32 360
	39 230
	Х

	2
	Средняя обеспеченность жилищным фондом
	м2/чел
	19,9
	22,7
	24,9
	Х

	3
	Жилищный фонд на 31.12.2012 г.
	м2
	
605 400

	Х
	Х
	Х

	4
	Убыль жилищного фонда
	м2
	Х
	12 100
	93 900
	106 000

	5
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	м2
	Х
	593 300
	640 960
	Х

	6
	Объемы нового строительства
	м2
	Х
	141 560
	335 870
	477 430

	7
	Жилищный фонд к концу периода
	м2
	Х
	734 860
	976 830
	Х



Типология нового жилищного строительства
Генеральным планом предлагается индивидуальная жилая застройка. 
Снос и расселение жилищного фонда
Жилищный фонд муниципального образования, подлежащий сносу на период 2012г.-2032г., составляет 106 000 м2 или 17,5% в общем объеме жилья муниципального образования. Генеральным планом предлагается осуществить переселение жителей из ветхих и аварийных домов в новое комфортабельное жильё. 
I очередь строительства
Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение его объемов до 2017 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).
Размер жилищного фонда на конец I очереди составит 734 860 м2, что обеспечит расселение жителей со средней обеспеченностью 22,7 м2/чел.
Расчетный срок
С 2017 по 2032 г. жилищное строительство будет вестись в направлении: многоэтажной жилой застройки. Площадь жилищного фонда к 2032 году составит 976 830м2, обеспеченность жильем – 24,9 м2/чел.

2.7 [bookmark: _Toc374715230]Система культурно-бытового обслуживания
Система социального и культурно-бытового обслуживания города Дагестанские Огни формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети.
Таблица 16 – Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания города Дагестанские Огни
	№ п/п
	Наименование учреждений обслуживания
	Един. изм.
	Проектная емкость существующих сохраняемых объектов

	
	
	
	значение
	% обеспеченности

	Учреждения образования

	1
	Дошкольные образовательные учреждения
	мест
	810
	28,7

	2
	Общеобразовательные школы
	мест
	3 708
	69,5

	3
	Школы-интернаты
	мест
	240
	-

	4
	Учреждения начального профессионального образования
	мест
	500
	-

	5
	Среднее специальное учебное заведение, колледж
	мест
	356
	-

	6
	Высшие учебные 
заведения
	мест
	-
	-

	7
	Внешкольные 
учреждения
	мест
	500
	93,7

	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	1
	Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями
	койка
	144
	26,0

	2
	Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара
	посещений в смену
	400
	-

	3
	Станция (подстанция) скорой помощи
	автомобиль
	-
	0,0

	4
	Аптека
	м2
	212
	10,8

	5
	Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
	1 центр
	-
	-

	6
	Центр социальной помощи семье и детям
	1 центр
	-
	-

	7
	Приюты (детские дома) для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей
	мест
	100
	85,0

	8
	Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями
	объект
	-
	0,0

	9
	Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов
	объект
	4
	9,5

	10
	Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов
	мест
	12
	10,2

	11
	Специализированный дом-интернат для взрослых (психоневрологический)
	мест
	-
	0,0

	12
	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет)
	чел.
	2
	0,1

	13
	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей
	чел.
	-
	0,0

	14
	Детские дома-интернаты для детей инвалидов
	мест
	-
	0,0

	15
	Санатории-профилактории
	объект
	-
	-

	16
	Дома отдыха (пансионаты)
	объект
	1
	100

	17
	Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми
	объект
	-
	-

	18
	Базы отдыха предприятий и оргаизаций, молодежные лагеря
	объект
	-
	-

	19
	Курортные гостиницы
	объект
	-
	-

	20
	Детские лагеря
	объект
	-
	-

	21
	Оздоровительные лагеря старшекласников
	объект
	-
	-

	22
	Дачи дошкольных учреждений
	объект
	-
	-

	23
	Туристские гостиницы
	объект
	1
	-

	24
	Туристские базы
	объект
	-
	-

	25
	Туристские базы для семей с детьми
	объект
	1
	-

	26
	Мотели
	объект
	-
	-

	27
	Кемпинги
	объект
	-
	-

	28
	Приюты
	объект
	-
	-

	Учреждения культуры и искусства

	1
	Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности
	м2 общей площади
	410
	17,4

	2
	Танцевальные залы
	1 место
	125
	53,1

	3
	Клубы
	1 место
	-
	0,0

	4
	Кинотеатры
	1 место
	288
	21,0

	5
	Театры
	1 место
	410
	130,6

	6
	Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом
	1 место
	1 500
	424,8

	7
	Лектории
	1 место
	-
	0,0

	8
	Видеозалы, залы аттракционов
	м2 общей площади
	-
	0,0

	9
	Городские массовые библиотеки
	тыс. ед. хранения
	29
	18,4

	
	
	мест
	-
	0,0

	10
	Дополнительно к городской библиотеке при населении города св.100 тыс. чел.
	тыс. ед. хранения
	-
	0,0

	
	
	мест
	-
	0,0

	Физкультурно-спортивные сооружения

	1
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	га
	1
	1,7


	2
	Спортивный зал общего пользования
	м2 площади пола зала
	3 222
	102,7

	3
	Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания
	м2 общей площади
	-
	0,0

	4
	Бассейн (открытый и закрытый общего пользования)
	м2 зеркала воды
	-
	0,0

	5
	Детско-юношеская спортивная школа
	м2 площади пола зала
	3 254
	829,5

	Торговля и общественное питание

	1
	Торговые центры
	м2 торговой площади
	-
	0,0

	2
	Магазин продовольственных и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	1 722
	15,7

	
	
	м2 торговой площади
	
	

	3
	Магазин кулинарии
	м2 торговой площади
	-
	0,0

	4
	Мелкооптовый рынок, ярмарка
	м2 торговой площади
	-
	-

	5
	Рыночный комплекс розничной торговли
	м2 торговой площади
	1 895
	120,8

	6
	База продовольственной и овощной продукции с мелкооптовой продажей
	м2 торговой площади
	-
	-

	7
	Предприятие общественного питания
	1 посадочное место
	600
	53,2

	Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	1
	Предприятия бытового обслуживания населения
	1 рабочее место
	32
	16,3

	2
	Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов
	1 рабочее место
	-
	0,0

	3
	Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная)
	кг в смену
	-
	0,0

	4
	Прачечная самообслуживания, мини-прачечная
	кг в смену
	5
	1,3

	5
	Предприятия по химчистке
	кг в смену
	-
	0,0

	6
	Фабрики-химчистки
	кг в смену
	-
	0,0

	7
	Химчистка самообслуживания, мини-химчистка
	кг в смену
	-
	0,0

	8
	Банно-оздоровительный комплекс
	1 помывочное место
	-
	0,0

	9
	Гостиница
	1 место
	12
	5,1

	10
	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль
	4
	51,0

	11
	Общественный туалет
	1 прибор
	8
	20,4

	12
	Кладбище
	га
	12
	174,3

	13
	Пункт приема вторичного сырья
	1 объект
	-
	0,0

	Административно-деловые и хозяйственные учреждения

	1
	Административно-управленческое учреждение
	1 объект
	1
	-

	2
	Отделение милиции
	1 объект
	1
	-

	3
	Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект
	1 объект
	3
	-

	4
	Отделение, филиал банка
	мест
	8
	40,8

	5
	Операционная касса
	1 объект
	-
	0,0

	6
	Отделение связи
	1 объект
	1
	25,5

	7
	Республиканский суд
	1 рабочее место
	-
	0,0

	8
	Районный (городской) суд
	1 судья
	1
	76,5

	9
	Юридическая консультация
	1 юрист, адвокат
	1
	25,5

	10
	Нотариальная контора
	1 нотариус
	3
	229,4


Исходя из вышеприведенной таблицы можно сделать вывод, что обеспеченность следующими учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания муниципального образования «Дагестанские Огни» не соответствует нормативным требованиям, рекомендуемым Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан: дошкольными образовательными учреждениями -28,7 %; домами-интернатами для престарелых – 10,2 %; специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых – 0,1 %; детскими домами-интернатами для детей инвалидов – 0 %; стационарами всех типов – 26 %; аптеками - 10,8 %; помещениями для культурно-массовой работы-17,4 %; кинотеатрами- 21 %; торговыми центрами – 0 %; плоскостными спортивными сооружениями -1,7 %; бассейнами - 0,0 %; торговыми центрами – 0 %; обеспеченность учреждениями и предприятиями бытового и коммунального обслуживания 16,3 %; юридическими консультациями -25,5 %.
Образование и воспитание
Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании. 
Структура образовательных учреждений состоит из:
· дошкольных образовательных учреждений;
· общеобразовательных школьных учебных заведений;
· учреждений дополнительного образования;
· учреждений начального профессионального образования
· учреждений среднего специального образования.
Дошкольные образовательные учреждения
На территории города Дагестанские Огни функционируют 5 дошкольных образовательных учреждений общей проектной мощностью 810 мест, которые посещают 1116 детей. Таким образом, общая наполняемость дошкольных учреждений составляет 137,8%. Обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями составляет 39,9% от обеспеченности, рекомендуемой Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан.
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения на конец 2012 года составила 700 человек. Численность педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях города составляет 139 человека. 
Таблица 17 – Перечень дошкольных образовательных учреждений г.Дагестанские Огни
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Этажность
	Площадь постройки
	Площадь общая
	
Мощность
	Общее количество работников
	Количество смен
	Год ввода/ % износа
	Состояние здания

	
	
	
	
	
	
	проектная
	фактическая
	Педагогический персонал
	Обслуживающий персонал
	
	
	

	1
	МБДОУ № 1 «Родничок»
	г.Дагестанские Огни, ул. Ленина, д. 18
	2
	750
	997
	120
	165
	22
	15
	1
	1962,
100%
	Требуется капитальный ремонт

	2
	МБДОУ №2 «Изюминка»
	г. Дагестанские Огни, ул. М. Горького,51
	2
	1420
	4167
	115
	158
	21
	22
	1
	1968,
100%
	

	3
	МБДОУ №3
«Улыбка»
	г.Дагестанские Огни., ул. Чкалова, 1
	2
	1288
	10120
	220
	340
	43
	38
	1
	1985,
10%
	

	4
	МБДОУ №4 «Соколенок»
	г. Дагестанские Огни, ул. Ленина, 25
	1
2
	1600
	2400
	195
	235
	26
	н.д.
	2
	1985,
5%
	

	5
	МБДОУ
№5 «Дружба»
	г. Дагестанские Огни, пер. Звездный, 21 а
	3
	1108
	4130
	160
	218
	27
	28
	2
	2012,
5%
	-

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	810
	1116
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х



Общеобразовательные школы
Школьные учебные заведения представлены 8 общеобразовательными школами и вечерней школой. 





Таблица 18 – Перечень образовательных учебных заведений г.Дагестанские Огни
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Этажность
	Площадь постройки
	Площадь общая
	Количество смен
	Мощность
	Год ввода/ реконструкции
	Степень износа. %

	
	
	
	
	
	
	
	проектная
	фактическая
	
	

	1
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
	г. Дагестанские Огни, ул. Кирова, 21
	3
	4036
	25000
	2
	700
	877
	1974
	100

	2
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
	г. Дагестанские Огни, ул. Кирова, 5
	3
	2815
	5000
	2
	562
	747
	1960
	100

	3
	МОУ «Средняя общеобразовательная № 3» (2–х этажный корпус, 3-х этажный корпус)
	г.Дагестанские Огни, -ул. М. Гаджиева, 45
	2
3
	3342
	21034
	2
	566
	810
	1966
2003
	100
32

	4
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
	г. Дагестанские Огни, ул. Школьная, 67
	3
	4750
	40000
	2
	700
	941
	1984
	100

	5
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
	Г.Дагестанские Огни, ул. Революции, 9
	2
3
	2638
	6000
	2
	450
	381
	н.д.
	100
35

	6
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
	г.Дагестанские Огни, ул.М.Горького 55
	2
	580
	6000
	2
	170
	262
	1966
	100

	7
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
	г. Дагестанские Огни, ул. Левоневского, 2 «а»
	2
3
	3175
	10080
	2
	320
	402
	2000
2006
2008
	36

	8
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» с интернатом
	г. Дагестанские Огни,
ул. Козленко, 26
	3
	1200
	30200
	1
	240
	178
	н.д.
	100

	Итого (общеобразовательные школы)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3708
	4598
	Х
	Х

	9
	МБОУ «Вечерняя сменная общеобразовательная школа»
	г.Дагестанские Огни, пл. Кирова
	3
	-
	-
	-
	180
	110
	1954
	-

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3888
	4708
	Х
	Х


Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) составляет 4 598 человек. При этом суммарная проектная мощность школ составляет 3 708 человек, наполняемость – 69,5%. Все школы работают в двусменном режиме. Износ зданий составляет от 30 до 100%. Обеспеченность населения услугами общеобразовательными школами составляет 96,7%.
Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях в настоящее время составляет 20,2 человека. 9 учебных заведений имеют доступ к интернету по высокоскоростным каналам, на 1 компьютер приходится 13,4 учащихся. 
Численность работников общеобразовательных учреждений составляет 680 человек, из них 419 учителей и 261 человек прочего персонала. 
Учреждения дополнительного образования
Помимо общеобразовательных учебных заведений в городе действуют учреждения дополнительного образования: школа искусств, музыкальная школа, художественная школа, Дом детского творчества, Образовательно-Воспитательный центр «Данко», 4 спортивные школы.
Учреждения начального профессионального образования
В городе имеется ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 3» (ул. Леваневского, 3) мощностью 500 мест, которое посещает 356 учащихся и Техникум ПУ №20 (ул. Ленина 9).
Здравоохранение и социальное обеспечение
Система здравоохранения города представлена:
· центральной городской больницей с коечным фондом 144 койки и общей мощностью 400 посещений в смену, включающей в себя: взрослую, детскую, стоматологическую поликлиники, женскую консультацию, станцию скорой медицинской помощи и другие отделения;
· восемью аптеками общей площадью торговых залов 212 м2.
В 2013 году в городе сданы две поликлиники (детская и стоматологическая), отремонтированы все отделения ТМО, идет внутренняя реконструкция детской поликлиники, впервые за последние годы все дети до одного года обеспечены бесплатным детским питанием, льготники обеспечены медикаментами. 
Численность работников в муниципальных образовательных учреждениях здравоохранения составляет 455 человек, из них 86 человек - врачи; средний медицинский персонал – 235 человек; 134 человека - прочий медицинский персонал. 
Из объектов социальной защиты населения функционируют:
· 1 приют проектной мощностью 100 мест;
· 1 дом-интернат для престарелых и инвалидов-взрослых проектной мощностью 12 мест (фактическая мощность – 10 мест);
· 4 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживающие 392 человек;
· 2 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживающие 279 человек.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся, без попечения родителей на 2012 год составляет 46 человек. Численность пенсионеров на 2012 год составляет 3 649 человек, численность инвалидов – 2 279 человек.
Учреждения культуры
Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.
Учреждения культуры представлены:
· централизованной библиотечной системой в составе 2-х библиотек (общий библиотечный фонд 28 944 томов, что составляет 25,7% обеспеченности);
· Дагестанским народным цирком. В 1971 году цирку было присвоено высокое звание народный цирк Дагестана. Коллектив цирковой школы с успехом выступал: во Франции, Германии, Финляндии, Испании, Болгарии и в г. Москве. Город Дагестанские Огни по праву называют цирковой столицей Дагестана, потому что в городе работает единственная в республике Школа циркового искусства, которой бессменно руководит патриарх циркового жанра, заслуженный артист РД Камиль Курбанов.
· Городским дворцом культуры на 410 зрительских мест (181,7% обеспеченности). Дворец культуры расположен в отдельном типовом здании и имеет удовлетворительную материально-техническую базу, оснащенность звукоусилительной аппаратурой. При Дворце культуры функционирует народный ансамбль русской народной песни «Огонек» и народный хореографический ансамбль «Огни Дагестана», а также ансамбль современного танца; 
· Городским краеведческим музеем (более 10 тыс. экспонатов);
· тремя танцевальными залами общей вместимостью 125 мест (133% обеспеченности);
· кинотеатром на 288 мест (29,2% обеспеченности).
Таблица 19 – Перечень учреждений культуры г.Дагестанские Огни
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Единица измерения
	Проектная емкость объекта
	Год ввода в эксплуатацию/ реконструкции

	Библиотеки

	1
	Библиотека
	г. Дагестанские Огни, ул.Ленина, 26
	тыс. томов
	13,578
	1956

	2
	Библиотека
	г. Дагестанские Огни, ул.Ленина, 26
	тыс. томов
	15,366
	1956

	Массово-зрелищные учреждения

	3
	Городской дворец культуры
	г. Дагестанские Огни, ул. Ленина, д. 26
	мест
	410
	1956

	4
	Дагестанский народный цирк
	г.Дагестанские Огни, ул. Козленке
	-
	-
	-

	5
	Кинотеатр
	г. Дагестанские Огни
	мест
	288
	1956

	Танцевальные залы

	6
	Танцевальный зал
	г. Дагестанские Огни, ул.Ленина, 26
	мест
	80
	1956

	7
	Танцевальный зал
	г. Дагестанские Огни
	мест
	20
	1960

	8
	Танцевальный зал
	г. Дагестанские Огни, ул.Лермонтова, 37
	мест
	25
	1966

	Музеи

	9
	Городской краеведческий музей
	-
	тыс. экспонатов
	10
	-


Спортивные сооружения и площадки
Из спортивных объектов в городе имеются: 
· 9 спортзалов суммарной площадью 3 222 м2 (142,8% обеспеченности);
· Дворец спорта, рассчитанный не менее чем на 1 500 зрителей;
· 10 спортплощадок;
· 4 спортивные школы (общая площадь спортзалов 3 254 м2);
· 5 игровых площадок для детей.
Также в городе действует Школа олимпийского резерва по боксу. Во Дворце спорта работают 10 секций по борьбе, боксу, тяжелой атлетике, футболу, тхэквандо, силовому троеборью и т.д. 
Бассейны на территории города отсутствуют. 
Таблица 20 – Перечень физкультурно-спортивных объектов г.Дагестанские Огни
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Площадь спортзала (кв.м.)
	Ведомственная принадлежность
	Год ввода
	Степень износа, %

	1
	МБОУ ДО детей ДЮСШ №2
	ул. М.Гаджиева,45
	1250
	муниципальное
	2009
	-

	2
	МБОУ ДО детей ДЮСШ №3
	ул. Лермонтова, 37
	1150
	муниципальное
	2006
	-

	3
	МБОУ ДО детей ДЮСШ №4
	ул. Кирова, 5
	200
	муниципальное
	2006
	-

	4
	МБОУ ДО детей ДДТ
	ул. Революции 9в
	654
	муниципальное
	2006
	15



Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 1 497 человек.
Таким образом, обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями составляет 1,7%, спортивными залами – 102,7%. 
[bookmark: _Toc279689095][bookmark: _Toc279689957][bookmark: _Toc279690700]Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание
Сфера торговли и общественного питания города Дагестанские Огни представлена:
· 229 магазинами общей площадью торговых залов 1 722 м2 (21,8% обеспеченности);
·  гостиницей проектной емкостью на 12 мест (7,1% обеспеченности);
· 1 рынком мощностью 61 торговое место (1895 м2) – 168% обеспеченности;
· 34 предприятиями общественного питания общей площадью 1 590 м2 на 
600 посадочных мест (53,2% обеспеченности).
Бытовое обслуживание населения представлено следующими объектами: 
 • 11 ателье по ремонту, окраске и пошиву обуви;
•	14 ателье по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи;
•	6 мастерских по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление;
•	36 мастерских по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования;
•	4 мастерских по изготовлению и ремонту мебели;
• 29 парикмахерских и косметических услуг, число кресел 48;
•	 2 фотоателье;
• 1 предприятие ритуального обслуживания; 
•	10 предприятий по ремонту и строительству жилья и других построек.
Таблица 21-Организации, оказывающие платные услуги населению
	№
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	2011
	2012

	1.
	Число организаций, оказывающих платные услуги населению - всего
	единиц
	140
	143

	1.1
	по видам услуг:
	
	
	

	1.2
	бытовые услуги
	единиц
	55
	56

	1.3
	услуги пассажирского транспорта
	единиц
	59
	60

	1.4
	услуги связи
	единиц
	1
	1

	1.5
	жилищные услуги
	единиц
	2
	2

	1.6
	коммунальные услуги
	единиц
	2
	2

	1.7
	услуги учреждений культуры
	единиц
	1
	1

	1.8
	услуги физкультуры и спорта
	единиц
	1
	1

	1.9
	медицинские услуги
	единиц
	5
	5

	1.10
	услуги правового характера
	единиц
	7
	7

	1.11
	услуги в системе образования
	единиц
	1
	1

	1.12
	прочие виды платных услуг
	единиц
	8
	7


[bookmark: _Toc274211179][bookmark: _Toc279689096][bookmark: _Toc279689958][bookmark: _Toc279690701]В целом обеспеченность населения города предприятиями торговли и бытового обслуживания не соответствует обеспеченности, рекомендуемой Республиканскими нормативами.
Административно-деловые учреждения
На территории города имеются следующие административно-деловые учреждения.
Таблица 22 – Перечень административно-деловых учреждений на территории города Дагестанские Огни
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Местоположение

	1. 
	Администрация муниципального округа «город Дагестанские Огни»
	г. Дагестанские Огни, ул. Козленко,1

	2. 
	Управление Пенсионного фонда по РД в г.Дагестанские Огни
	г.Дагестанские Огни, ул.Ленина, 33

	3. 
	Россельхоз банк
	г. Дагестанские Огни, ул. Ленина, 29

	4. 
	Эсид Банк
	г.Дагестанские Огни, ул.Луначарского,4.

	5. 
	Газовая служба
	г. Дагестанские Огни, ул. Калинина, д.1

	6. 
	Букмекерская контора
	г. Дагестанские Огни

	7. 
	ГУКЦСОСиГНТЖС
	г. Дагестанские Огни, пер. Ильича, д. 5

	8. 
	Филиал "Эльбин-Огни" ОАО АКБ "Эльбин"
	г. Дагестанские Огни, пр. Сталина, №11 "б"

	9. 
	Управление образования
	г. Дагестанские Огни

	10. 
	Отдел №9 УФК Республики Дагестан
	г.Дагестанские Огни, пр.Сталина, 11-а

	11. 
	Отдел судебных приставов
	г. Дагестанские Огни, пр-кт Калинина, 13"а"

	12. 
	ГУ "Центр занятости населения"
	г. Дагестанские Огни, ул. Ленина

	13. 
	Прокуратура
	г. Дагестанские Огни, ул. Исрафилова, 4

	14. 
	Пожарная часть
	г. Дагестанские Огни, ул. Козленко

	15. 
	Административное здание А/Ф "КАМАХ"
	г. Дагестанские Огни, ул. М. Горького, 40

	16. 
	Строящееся административное здание
	г. Дагестанские Огни ул. Некрасова, 1-ф, ЗУ1

	17. 
	Строящееся административное здание
	г. Дагестанские Огни, ул. Некрасова, 1-ф, ЗУ2

	18. 
	Отдел архитектуры и градостроительства города Дагестанские Огни
	г. Дагестанские Огни, ул. Козленко

	19. 
	Пенсионный фонд
	г. Дагестанские Огни, Ленина, 33

	20. 
	Налоговая служаба
	г. Дагестанские Огни, пр-кт Калинина, 11

	21. 
	Городское отделение почтовой связи
	г. Дагестанские Огни, ул. Площадь им. Кирова, д.5

	22. 
	ГОВД г. Даг.Огни
	г. Дагестанские Огни, ул. Ленина, д.13

	23. 
	Юридическая консультация
	г.Дагестанские Огни, пр-т Калинина, 7

	24. 
	Нотариальная контора
	г.Дагестанские Огни, ул.Пушкина, 7

	25. 
	Нотариальная контора
	г.Дагестанские Огни, пр-т Калинина, 56

	26. 
	Нотариальная контора
	г.Дагестанские Огни, пр-т Калинина, 88б

	27. 
	Гостиница
	г.Дагестанские Огни, пр-т Калинина,8

	28. 
	Городской суд
	г.Дагестанские Огни, Ленина, 4

	29. 
	Мировой суд
	г.Дагестанские Огни, Ленина, 4


В целом, город обеспечен необходимым набором административно-деловых объектов. 

Расчет потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания
Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики города – обеспечения комфортности проживания.
В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации в разрезе районов, микрорайонов и города в целом. Анализ основан на рекомендациях Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Дагестан и помимо нормативного уровня обеспеченности учитывает виды и радиусы обслуживания объектов социально-культурной инфраструктуры.
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Таблица 23 – Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок
	№ п/п
	Наименование учреждений обслуживания
	Един. изм.
	Проектная емкость существующих сохраняемых объектов
	Отклонение от расчетной емкости

	
	
	
	Всего
	% обеспеченности
	в т.ч. районный и микрорайонный уровни
	общегородской уровень
	Всего
	в т.ч. районный и микрорайонный уровни
	общегородской уровень

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Учреждения образования

	1
	Дошкольные образовательные учреждения
	мест
	810
	28,7
	810
	-
	2 015
	2 015
	-

	2
	Общеобразовательные школы
	мест
	3 708
	69,5
	3 708
	-
	1 627
	1 627
	-

	3
	Школы-интернаты
	мест
	240
	-
	-
	240
	-
	-
	-

	4
	Учреждения начального профессионального образования
	мест
	500
	-
	-
	500
	-
	-
	-

	5
	Среднее специальное учебное заведение, колледж
	мест
	356
	-
	-
	356
	-
	-
	-

	6
	Внешкольные 
учреждения 
	мест
	–
	–
	–
	–
	34
	14
	20

	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (на районном уровне - диспансеры и больничные учреждения)
	койка
	144
	26,0
	144
	
	409
	409
	-

	2
	Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара
	посещений в смену
	400
	-
	400
	-
	-
	-
	-

	3
	Станция (подстанция) скорой помощи
	автомобиль
	2
	51,0
	2
	-
	2
	2
	-

	4
	Аптека
	м2
	212
	10,8
	212
	
	1 750
	1 750
	-

	5
	Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
	1 центр
	-
	-
	-
	
	1
	-
	1

	6
	Центр социальной помощи семье и детям
	1 центр
	-
	-
	-
	
	1
	-
	1

	7
	Приюты (детские дома) для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей
	мест
	100
	85,0
	100
	
	18
	18
	-

	8
	Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями
	объект
	-
	0,0
	-
	
	1
	-
	1

	9
	Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов
	объект
	4
	9,5
	-
	4
	38
	-
	38

	10
	Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов
	мест
	12
	10,2
	
	12
	106
	86
	19

	11
	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет)
	чел.
	2
	0,1
	-
	2
	2 352
	-
	2 352

	12
	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей
	чел.
	-
	0,0
	-
	
	20
	-
	20

	13
	Дома-интернаты для детей-инвалидов
	мест
	-
	0,0
	
	-
	118
	118
	-

	Учреждения культуры и искусства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности
	м2 общей площади
	410
	17,4
	
	410
	1 944
	1 962
	(18)

	2
	Танцевальные залы
	1 место
	125
	53,1
	-
	125
	110
	-
	110

	3
	Кинотеатры
	1 место
	288
	21,0
	-
	288
	1 085
	-
	1 085

	4
	Театры
	1 место
	410
	130,6
	-
	410
	(96)
	-
	(96)

	5
	Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом
	1 место
	1 500
	424,8
	-
	1 500
	(1 147)
	-
	(1 147)

	6
	Городские массовые библиотеки
	тыс. ед. хранения
	29
	18,4
	29
	-
	128
	128
	-

	Физкультурно-спортивные сооружения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	га
	1
	1,7
	-
	0,6
	35
	-
	35

	2
	Спортивный зал общего пользования
	м2 площади пола зала
	3 222
	102,7
	785
	2 437
	(84)
	1 569
	(1 653)

	3
	Бассейн (открытый и закрытый общего пользования)
	м2 зеркала воды
	-
	0,0
	-
	-
	981
	981
	-

	4
	Детско-юношеская спортивная школа
	м2 площади пола зала
	3 254
	829,5
	3 254
	-
	(2 862)
	(2 862)
	-

	Торговля и общественное питание

	1
	Магазин продовольственных и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	1 722
	15,7
	1 722
	-
	9 262
	2 201
	7 061

	
	
	м2 торговой площади
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Рыночный комплекс розничной торговли
	м2 торговой площади
	1 895
	120,8
	-
	1 895
	(326)
	-
	(326)

	3
	Предприятие общественного питания
	1 посадочное место
	600
	38,2
	314
	286
	969
	(0)
	969

	Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Предприятия бытового обслуживания населения
	1 рабочее место
	32
	16,3
	32
	-
	164
	46
	118

	2
	Прачечная самообслуживания, мини-прачечная
	кг в смену
	5
	1,3
	-
	5
	387
	-
	387

	3
	Химчистка самообслуживания, мини-химчистка
	кг в смену
	-
	0,0
	-
	-
	157
	-
	157

	4
	Банно-оздоровительный комплекс
	1 помывочное место
	-
	0,0
	-
	-
	196
	196
	-

	5
	Гостиница
	1 место
	12
	5,1
	-
	12
	223
	-
	223

	6
	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль
	4
	51,0
	4
	-
	4
	4
	-

	7
	Общественный туалет
	1 прибор
	8
	20,4
	8
	-
	31
	31
	-

	Административно-деловые и хозяйственные учреждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Административно-управленческое учреждение
	1 рабочее место
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	2
	Отделение милиции
	1 объект
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	3
	Отделение, филиал банка
	мест
	8
	40,8
	8
	-
	12
	12
	-

	4
	Отделение связи
	1 объект
	1
	25,5
	1
	-
	3
	3
	-

	5
	Районный (городской) суд
	1 судья
	1
	76,5
	-
	1
	0
	-
	0

	6
	Юридическая консультация
	1 юрист, адвокат
	1
	25,5
	-
	1
	3
	-
	3

	7
	Нотариальная контора
	1 нотариус
	3
	229,4
	-
	3
	(2)
	-
	(2)




Проектные предложения
Для доведения обеспеченности населения города Дагестанские Огни в услугах учреждений социального и культурно-бытового назначения до нормативов рекомендуемых Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан Генеральным планом на 1 очередь и расчетный срок строительства предлагается следующий комплекс мероприятий.
в существующих границах города (0 участок)
(1 очередь строительства)
· строительство аптеки (участок 3000 м2);
· строительство Дома-интерната для престарелых с 60 лет и инвалидов на 100 мест;
· строительство Дома-интерната для детей инвалидов;
· строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2);
· строительство Торгового комплекса на 1 500 м2 торговой площади (участок 12 000 м2);
· строительство предприятия бытового обслуживания населения на 80 рабочих мест (участок 7 000 м2), включающее в себя прачечную самообслуживания (200 кг в смену) и химчистку самообслуживания (80 кг в смену);
· строительство банно-оздоровительного комплекса на 50 помывочных мест (участок 3000 м2);
· строительство гостиницы на 100 мест (участок 5 500 м2);
· строительство отделения связи.
Присоединяемый участок №1
(1 очередь строительства)
· строительство детского сада на 400 мест (участок 14000 м2);
· строительство школы на 500 мест (участок 30 000 м2);
· строительство поликлиники, включающей в себя стационар на 100 мест (участок 23 000 м2);
· строительство аптеки (участок 3000 м2);
· строительство центра социального обслуживания пенсионеров;
·  строительство объекта для культурно-массовой работы на 1000 м2 общей площади, включающий в себя кинотеатр на 500 мест и танцевальный зал на 50 мест;
· строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, включающий бассейн (500 м2 площ. зеркала воды);
· строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2);
· строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2);
· строительство предприятия общественного питания на 200 посадочных мест каждое (участок 2000 м2);
· строительство предприятия общественного питания на 200 посадочных мест каждое (участок 2000 м2);
· строительство банно-оздоровительного комплекса на 50 помывочных мест (участок 3000 м2);
· строительство отделения связи;
· строительство детского сада на 100 мест (участок 4000 м2);
· строительство аптеки (участок 3000 м2);
· строительство плоскостного спортивного сооружения (участок 4000 м2);
· строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2).
Присоединяемый участок №2
(расчетный срок строительства)
· строительство детского сада на 400 мест (участок 14 000 м2);
· строительство детского сада на 350 мест (участок 12 000 м2);
· строительство детского сада на 350 мест (участок 12 000 м2);
· строительство школы на 500 мест (участок 28 000 м2);
· строительство поликлиники, включающей в себя стационар на 100 мест (участок 23 000 м2); 
· строительство аптеки (участок 3000 м2);
· строительство аптеки (участок 3000 м2);
· строительство аптеки (участок 3000 м2);
· строительство центра социальной помощи семье и детям;
· строительство реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями;
· строительство отделения связи;
· строительство школы-интерната для одаренных детей межрайонного уровня на 250 мест (участок 2000 м2);
· строительство школы искусств;
·  строительство объекта для культурно-массовой работы на 1000 м2 общей площади, включающий в себя кинотеатр на 500 мест и танцевальный зал на 50 мест;
· строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, включающий бассейн (500 м2 площ. зеркала воды);
· строительство плоскостного спортивного сооружения (участок 4000 м2);
· строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2);
· строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2);
· строительство Торгового комплекса на 1 500 м2 торговой площади (участок 12 000 м2);
· строительство предприятия общественного питания на 200 посадочных мест каждое (участок 2000 м2);
· строительство предприятия общественного питания на 200 посадочных мест каждое (участок 2000 м2);
· строительство предприятия бытового обслуживания населения на 80 рабочих мест (участок 7 000 м2), включающее в себя прачечную самообслуживания (200 кг в смену) и химчистку самообслуживания (80 кг в смену);
· реконструкция дворца культуры;
· строительство дворца бракосочетания;
· развитие республиканских детских оздоровительно-образовательных центров, лагерей на берегу Каспийского моря;
· реконструкция туристических объектов;
· строительство гостиницы на 100 мест (участок 5 500 м2);
· строительство банно-оздоровительного комплекса на 50 помывочных мест (участок 3000 м2);
· строительство подразделения пожарной охраны (на 6 автомобилей);
· строительство отделения связи.
Присоединяемый участок № 3 
(1 очередь строительства)
· строительство детского сада на 400 мест (участок 14000 м2);
· строительство школы на 500 мест (участок 30 000 м2);
· строительство плоскостного спортивного сооружения (участок 4000 м2);
· строительство плоскостного спортивного сооружения (участок 4000 м2);
· строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2);
· строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2);
· строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2);
· строительство предприятия общественного питания на 200 посадочных мест каждое (участок 2000 м2);
· строительство отделения связи.
· строительство банно-оздоровительного комплекса на 50 помывочных мест (участок 3000 м2);
· строительство мечети;
· строительство плоскостного спортивного сооружения (участок 4000 м2).

Таблица 24 – Объемы строительства объектов социального и культурно-бытового назначения в г.Дагестанские Огни
	№ п/п
	Наименование учреждений обслуживания
	Един. изм.
	Объемы строительства
	

	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок
	Всего

	
	
	
	0 участок
	1 участок
	3 участок
	2 участок
	

	
	
	
	проектная емкость
	количество объектов
	проектная емкость
	количество объектов
	проектная емкость
	количество объектов
	проектная емкость
	количество объектов
	проектная емкость
	количество объектов

	Учреждения образования

	1
	Дошкольные образовательные учреждения
	мест
	–
	–
	500
	2
	400
	1
	1100
	3
	2000
	6

	2
	Общеобразовательные школы
	мест
	–
	–
	500
	1
	500
	1
	500
	1
	1500
	3

	3
	Школы-интернаты
	мест
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	4
	Учреждения начального профессионального образования
	мест
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	5
	Среднее специальное учебное заведение, колледж
	мест
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	Высшие учебные 
заведения
	мест
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	7
	Внешкольные 
учреждения
	мест
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	1
	Поликлиника включающая в себя стационар
	койка
	–
	–
	100
	1
	–
	–
	100
	1
	200
	2

	2
	Консультативно-диагностический центр
	м2 общей площади
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	4
	Станция (подстанция) скорой помощи
	автомобиль
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	5
	Аптека
	объект
	1
	1
	2
	2
	–
	–
	3
	3
	6
	6

	6
	Молочные кухни (для детей до 1 года)
	порц/сут на 1 ребенка до 1 года
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	7
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	м2 на 1 ребенка до 1 года
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	8
	Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
	1 центр
	–
	–
	1
	1
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Центр социальной помощи семье и детям
	1 центр
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1
	1

	10
	Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
	объект
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	11
	Приюты (детские дома) для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей
	приют
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	12
	Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями
	объект
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1
	1
	1
	1

	13
	Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов
	объект
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	14
	Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов
	объект
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	15
	Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов
	мест
	100
	1
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	1

	16
	Специализированный дом-интернат для взрослых (психоневрологический)
	мест
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	17
	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет)
	чел.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	18
	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей
	чел.
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	19
	Дома-интернаты для детей-инвалидов
	мест
	115
	1
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	115
	1

	20
	Санатории (без туберкулезных)
	1 место
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	21
	Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных)
	1 место
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	22
	Санатории-профилактории
	1 место
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	23
	Санаторные детские лагеря
	1 место
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	24
	Дома отдыха (пансионаты)
	1 место
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	25
	Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми
	1 место
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	26
	Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря
	1 место
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	27
	Курортные гостиницы
	1 место
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	28
	Детские лагеря
	1 место
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	29
	Туристские гостиницы
	1 место
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	30
	Туристские базы
	1 место
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	31
	Туристские базы для семей с детьми
	1 место
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Учреждения культуры и искусства

	1
	Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности, включающее в себя кинотеатр на 500 мест и танцевальный зал на 50 мест
	м2 общей площади
	–
	–
	1000
	1
	–
	–
	1000
	1
	2000
	2

	2
	Танцевальные залы
	1 место
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	3
	Кинотеатры
	1 место
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	4
	Театры
	1 место
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	5
	Городские массовые библиотеки
	объект
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	 Физкультурно-спортивные сооружения
	

	1
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	га
	–
	–
	0,4
	1
	1
	1
	1
	1
	4
	4

	2
	Спортивный зал общего пользования
	м2 площади пола зала
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	3
	ФОК с бассейном (открытый и закрытый общего пользования)
	м2 зеркала воды
	–
	–
	500
	1
	–
	–
	500
	1
	1000
	2

	4
	Детско-юношеская спортивная школа
	м2 площади пола зала
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Торговля и общественное питание

	1
	Торговый комплекс
	м2 торговой площади
	1500
	1
	–
	
–
	
-
	
–
	
1500
	
1
	
3000
	
2

	2
	Магазин продовольственных и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	100
	1
	300
	
3
	
300
	
3
	
200
	
2
	
900
	
7

	3
	Магазин кулинарии
	м2 торговой площади
	–
	–
	–
	
–
	
–
	
–
	
–
	
–
	
–
	
–

	4
	Мелкооптовый рынок, ярмарка
	м2 торговой площади
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	5
	Рыночный комплекс розничной торговли
	м2 торговой площади
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	База продовольственной и овощной продукции с мелкооптовой продажей
	м2 торговой площади
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	7
	Предприятие общественного питания
	1 посадочное место
	–
	–
	400
	2
	200
	1
	400
	2
	1000
	5

	Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	1
	Предприятия бытового обслуживания населения, включающее в себя прачечную самообслуживания и химчистку самообслуживания
	1 рабочее место
	80
	1
	–
	–
	–
	–
	80
	1
	160
	2

	2
	Прачечная самообслуживания, мини-прачечная
	кг в смену
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	3
	Химчистка самообслуживания, мини-химчистка
	кг в смену
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	4
	Банно-оздоровительный комплекс
	1 помывочное место
	50
	1
	50
	1
	50
	1
	50
	1
	200
	4

	5
	Гостиница
	1 место
	100
	1
	100
	1
	–
	–
	100
	1
	200
	2

	6
	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль
	–
	–
	6
	
1
	–
	–
	–
	–
	6
	1

	7
	Общественный туалет
	1 прибор
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Административно-деловые и хозяйственные учреждения

	1
	Административно-управленческое учреждение
	1 рабочее место
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	2
	Отделение милиции
	1 объект
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	3
	Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект
	1 объект
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	4
	Отделение, филиал банка
	мест
	–
	–
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	12
	12

	5
	Операционная касса
	1 объект
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	Отделение связи
	1 объект
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	5
	5

	7
	Районный (городской) суд
	1 судья
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	8
	Юридическая консультация
	1 юрист, адвокат
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Нотариальная контора
	1 нотариус
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
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2.8 [bookmark: _Toc374715231]Транспортная инфраструктура муниципального образования
2.8.1 [bookmark: _Toc268263641][bookmark: _Toc247965273][bookmark: _Toc342472321][bookmark: _Toc374715232] Внешний транспорт
Город Дагестанские Огни расположен в 8 км севернее города Дербента. 
Внешние транспортные связи города Дагестанские Огни с городами Дербент и Махачкала, с регионами; России и Республикой Азербайджан обеспечиваются железнодорожным и автомобильным транспортом. 
[bookmark: _Toc315701121][bookmark: _Toc315701122][bookmark: _Toc315701123][bookmark: _Toc315701124][bookmark: _Toc315701125][bookmark: _Toc315701126]Автомобильный транспорт
Федеральная автомобильная магистраль М-29 "Кавказ”: Краснодар (от Павловской) - Грозный - Махачкала - граница с Республикой Азербайджан обеспечивает город Дагестанские Огни внешними связями. Магистраль "Кавказ" входит в европейскую сеть маршрутов с идентификационным номером 00 ОП ФЗ З – 217 (Е50, Е117, Е119, АН8, СНГ).
Трасса автомагистрали "Кавказ" проходит через город с северо-запада на юго-восток.
Автомагистраль отнесена к III технической категории, протяженность магистрали в границах города 4,4 км.
Железнодорожный транспорт
Внешние связи города обеспечивает двухпутная, электрифицированная железнодорожная магистраль Ростов - Баку. Магистраль проходит в границах города по северо-восточной его окраине.
Магистраль обслуживается Махачкалинским отделением Северо- Кавказской железной дороги. По магистрали следуют транзитные потоки грузов и пассажиров из республики Азербайджан и России. Суточная интенсивность движения по магистрали составляет 10 пар поездов, в том числе дальних пассажирских - 6, местных - 2 , грузовых – 2.
Железнодорожная станция Дагестанские Огни - промежуточная станция четвертого класса. На станции производят прием, отправление и пропуск грузовых и пассажирских поездов, а также обслуживание промышленных предприятий города. Грузооборот станции, включая местный, составил 39 тысяч тонн, объем пассажирских перевозок -15 тысяч пассажиров.
Путевое развитие станции состоит из двух главных путей, двух приемноотправочных путей и грузового двора.
Пассажирское обустройство станции состоит из одноэтажного каменного железнодорожного вокзала и двух низких платформ длиной 120 м.
Южнее станции, на 2403 километре магистрали, расположен неохраняемый переезд, который пропускает 10 пар поездов в сутки.
Пассажирские и грузовые перевозки
Для обслуживания пригородных и междугородних пассажирских перевозок в городе имеется автостанция. Автотранспорт для данных перевозок предоставляет ООО «Огни авторанс». Кроме автопредприятия услуги по перевозке пассажиров предоставляют физические лица. Автобусный парк города, в основном, сосредоточен на перевозках пассажиров по маршруту г. Дагестанские Огни - г.Дербент.
Таблица 25 – Характеристика пассажирских автобусных маршрутов 
	Название автобусного маршрута
	Протяженность, км
	Состояние автодороги
	Категория (междугородние, межобластные, внутреннее школьное, специальное сообщение)
	Частота рейсов в неделю, (рейс.)
	Количество пассажиров, перевозимых за 2012 год, ед.

	Маршрут №1
	8 км
	Удовлетворительное
	Внутреннее
	6-7
	23200

	Маршрут №2
	8,4 км
	Удовлетворительное
	Внутреннее
	6
	26150

	Маршрут №4
	4,5 км
	Хорошее
	Внутреннее
	9
	20380

	Огни-Дербент
	12 км
	Хорошее
	Пригородный
	2
	21850

	Огни -Махачкала
	140 км
	Хорошее
	Междугороднее
	1
	11600

	Огни - Хучни
	58 км
	Хорошее
	Междугороднее
	1
	6900

	Огни - Хив
	67 км
	Хорошее
	Междугороднее
	1
	6900



В связи с сокращением производственных мощностей предприятиями, объемы грузовых перевозок автотранспортом незначительные.
Воздушный и водный транспорт в городе отсутствует. Для воздушных сообщений пассажиры пользуются услугами аэропорта Махачкала.

Городской транспорт
Данные о составе транспортных средств на территории г. Дагестанские Огни представлены в следующей таблице.
Таблица 26 – Ведомость транспортных средств на 01.01.203 г.
	№ п/п
	Показатель
	в собственности физ. лиц.
	в гос. и муниципальной собственности
	в прочей собственности юр. Лиц

	0
	Зарегистрировано транспортных средств в ГИБДД - всего
	3 906
	51
	260

	1
	в т.ч. ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (сумма строк 02-14,18)
	2 954
	24
	158

	2
	ВАЗ 2101, 02-07 и модификации
	774
	1
	-

	3
	ВАЗ 2108, 09, 10 и модификации
	997
	1
	1

	4
	ВАЗ 2120 и модификации
	-
	-
	-

	5
	ВАЗ 2123 и модификации
	2
	-
	-

	6
	ВАЗ 2121 и модификации
	33
	-
	-

	7
	"Ока" ВАЗ 1111 и модификации
	16
	-
	-

	8
	"Москвич" - 412, 2140, 2141 и модификации
	-
	-
	-

	9
	ИЖ 2126 и модификации
	-
	-
	-

	10
	ГАЗ-20, 21 и модификации
	-
	-
	-

	11
	"Волга" ГАЗ-24, 3102, 3110, 3111 и модификации
	88
	8
	-

	12
	УАЗ 469, 3151 и модификации
	12
	-
	-

	13
	УАЗ 3160, 3162 и модификации
	-
	-
	-

	14
	Иномарки
	548
	8
	2

	15
	с правым расположением руля
	11
	-
	-

	16
	"ЗАЗ" и "Таврия" всех модификации
	1
	-
	-

	17
	Из стр. 14 произведены в России
	83
	2
	155

	18
	Прочие легковые автомобили
	484
	6
	-

	19
	Из стр. 01 со сроком эксплуатации менее 5 лет
	463
	8
	1

	20
	.Из стр. 01 со сроком эксплуатации от 5 до 10 лет
	720
	6
	-

	21
	Из стр. 01 специальные автомобили
	-
	-
	-

	22
	ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (сумма строк 23-43. 48)
	476
	20
	100

	23
	"ИЖ"-2715. 2716, 2717 и модификации
	-
	-
	

	24
	УАЗ-3303. 3741, 3962. 3909 и модификации
	3
	2
	1

	25
	ГАЗ-52.53 и модификации
	6
	-
	-

	26
	ГАЗ-2310 и модификации
	-
	-
	-

	27
	ГАЗ-2705 и модификации
	37
	-
	-

	28
	ГАЗ-2755 и модификации
	9
	-
	-

	29
	ГАЗ-3302 и модификации
	144
	1
	-

	30
	ГАЗ-3307, 3309. 3308, 4301 и модификации
	5
	-
	-

	31
	ГАЗ-66 и модификации
	1
	-
	-

	32
	ЗИЛ-130 и модификации
	4
	-
	-

	33
	ЗИЛ-131 и модификации
	1
	-
	-

	34
	ЗИЛ-4331 и модификации
	-
	-
	-

	35
	ЗИЛ-5301 и модификации
	3
	-
	-

	36
	УРАЛ-375. 377 и модификации
	-
	-
	-

	37
	УРАЛ-4320 и модификации
	-
	-
	-

	38
	КАМАЗ-4310 и модификации
	-
	-
	-

	39
	КАМАЗ-5320 и модификации
	6
	-
	-

	40
	КАМАЗ-5410 и модификации
	8
	1
	-

	41
	КАМАЗ-5511 и модификации
	32
	-
	-

	42
	КАМАЗ-6520 и модификации
	-
	-
	-

	43
	Иномарки
	44
	1
	-

	44
	с правым расположением руля
	-
	-
	-

	45
	МАЗ-5335 и модификации
	-
	-
	-

	46
	МАЗ-6303 и модификации
	4
	-
	-

	47
	КРАЗ всех модификации
	5
	-
	-

	48
	Прочие грузовые автомобили
	173
	15
	99

	49
	Из стр. 22 со сроком эксплуатации менее 5 лет
	17
	4
	-

	50
	Из стр. 22 со сроком эксплуатации от 5 до 10 лет
	106
	10
	-

	51
	Из стр. 22 специальные автомобили
	-
	-
	-

	52
	Из стр. 22 оборудованные для перевозки опасных грузов
	-
	-
	-

	53
	Из стр. 22 оборудованные для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
	-
	-
	-

	54
	АВТОБУСЫ (сумма строк 55-64, 70)
	127
	7
	2

	55
	УА3 2206-01 и модификации
	4
	-
	1

	56
	КАВЗ-685. 3270 и модификации
	-
	-
	-

	57
	ГАЗ-2217 и модификации
	1
	-
	-

	58
	ГАЗ-3221 и модификации
	81
	3
	1

	59
	ПАЗ-3205.4234 и модификации
	1
	2
	-

	60
	ПАЗ-4230 и модификации
	-
	-
	-

	61
	ЛИА3-677 и модификации
	-
	-
	-

	62
	ЛИА3-5256 и модификации
	-
	-
	-

	63
	ЗИЛ-3250 и модификации
	-
	-
	-

	64
	Иномарки
	8
	1
	-

	65
	С правым расположением руля
	-
	-
	-

	66
	РАФ всех модификаций
	5
	1
	-

	67
	ИКАРУС всех модификаций
	-
	2
	-

	68
	ЛАЗ всех модификации
	-
	1
	-

	69
	из стр.64 произведены в России
	3
	-
	-

	70
	Прочие автобусы
	32
	-
	-

	71
	Из стр.54 эксплуатации менее 5 лет
	2
	-
	-

	72
	Из стр.54 эксплуатации от 6 до 10 лет
	44
	-
	-

	73
	Из стр. 54 специальные
	-
	-
	-

	74
	МОТОТРАНСПОРТ (сумма строк 75.78.79)
	2
	-
	-

	75
	Мотоциклы
	1
	-
	-

	76
	Отечественные с объемом двигателя более 750 смЗ
	-
	-
	-

	77
	Иномарки
	-
	-
	-

	78
	Мотороллеры и мотоколяски всех марок
	1
	-
	-

	79
	Четырехколесный мототранспорт
	-
	-
	-

	80
	Эксплуатация менее 5 лет
	-
	-
	-

	81
	Эксплуатация от 5 до 10 лет
	-
	-
	-

	82
	Прицепы
	21
	-
	-

	83
	Иномарки
	-
	-
	-

	84
	К легковым автомобилям
	9
	-
	-

	85
	Оборудованные для перевозки опасных грузов
	-
	-
	-

	86
	Оборудованные для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
	-
	-
	-

	87
	Полуприцепы
	24
	1
	-

	88
	Иномарки
	9
	-
	-

	89
	Оборудованные для перевозки опасных грузов
	-
	-
	-

	90
	Оборудованные для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
	-
	-
	-

	91
	Выбраковано транспортных средств
	17
	-
	-

	92
	Легковых
	11
	-
	-

	93
	Грузовых
	2
	-
	-

	94
	Автобусов
	4
	-
	-

	95
	Мототранспорта
	-
	-
	-


Общее количество автомобилей в городе в 2012 году составило 4 217 ед., в т.ч. 596 грузовых, 136 автобусов, 3 136 легковых, а также мотоциклов, мотороллеров, мопедов - 2 ед. Уровень автомобилизации города на 01.01.2013 г. составил 111 легковых автомобилей на 1000 жителей.
Трубопроводный транспорт
По территории города Дагестанские Огни проходит ответвление от магистрального газопровода Моздок – Казимагомед на г. Дербент. 
Протяженность газопровода-отвода в границах городского округа составляет 3,4 км.
Проектные предложения
На расчетный срок генерального плана внешние связи города будут обеспечиваться, как и в настоящее время, железнодорожным и автомобильным транспортом. 
Основные принципы развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Дагестанские Огни» должны включать в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения. Отдельное внимание также уделяется грузоперевозкам и железнодорожному транспорту.
Генеральным планом на I очередь предлагается следующий комплекс мероприятий:
· грузоперевозки:
· создание транспортно-логистического комплекса на базе железнодорожной станции г. Дагестанские Огни, стимулирование обновления парка транспортных средств. 
· пассажирский транспорт:
 – формирование трехуровневой системы автовокзалов, создание в городе автовокзалов 3-го уровня (формируют связность сети)- строительство пассажирской автостанции.
Генеральным планом на расчетный срок предлагается следующий комплекс мероприятий:
· грузоперевозки:
· развитие тяжеловесного движения для обеспечения пропуска грузовых поездов с повышенными осевыми нагрузками;
· внедрение автоматизированных систем управления перевозочным процессом, позволяющих повысить скорость и качество перевозки;
· организация и развитие интермодальных перевозок за счет развития сотрудничества с авиационными, железнодорожными и автобусными компаниями;
· пассажирский транспорт:
· стимулирование приоритетного использования транспортной техники с повышенными экологическими показателями;
· ввод оптимальных маршрутов и графиков движения общественного транспорта;
· создание единой информационной системы пассажира, обеспечивающей информационные сервисы;
· железнодорожный и воздушный транспорт:
· строительство новых подъездных путей для промпредприятий;
· реконструкция железнодорожных переездов;
· развитие пригородного железнодорожного транспорта в г. Дагестанские Огни;
· строительство железнодорожных переездов в разных уровнях:
· на пересечении железнодорожной магистрали Ростов - Баку – новой прокладываемой улицей от ул.1-я Железнодорожная до присоединяемого участка №2;
·  на пересечении железнодорожной магистрали Ростов - Баку – новой прокладываемой улицей близ Винного завода до присоединяемого участка №2;
· на пересечении железнодорожной магистрали Ростов - Баку – новой прокладываемой улицей (расположенной на северо-западе существующей застройки города) до присоединяемого участка №2;
·  на пересечении железнодорожной магистрали Ростов - Баку – ул. Дахадаева.
· благоустройство привокзальной территории.
· автомобильный транспорт, благоустройство дорог:
· реконструкция и ремонт федеральной автодороги «Кавказ»;
· строительство автодорожного обхода г. Дагестанские Огни на автодороге федерального значения «Кавказ»;
· строительство пешеходных переходов через автодороги;
· устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;
·  для дальнейшего экономического развития города удешевления стоимости транспортных услуг, а также для сокращения негативного влияния автомобильного транспорта на окружающую среду в связи с частичным переходом на газомоторное топливо необходимо развитие сети АГНКС (автомобильные газонакопительные компрессорные станции);
· замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;
· реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории города.
2.7.2 [bookmark: _Toc374715233]Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.
Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.
Таблица 27 – Категории улиц и дорог и их основное назначение
	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Магистральные дороги:
	

	скоростного движения
	скоростная транспортная связь в крупных городах: выходы на внешние автомобильные дороги, к крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях

	регулируемого движения
	транспортная связь между районами крупных городских округов на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне

	Магистральные улицы: 
	

	общегородского (общепоселкового) значения:
	

	непрерывного движения
	транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами в крупных и больших городских округах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях

	регулируемого движения
	транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром городского округа, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне

	районного значения:
	

	транспортно-пешеходные
	транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги

	пешеходнотранспортные
	пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района

	Улицы и дороги местного значения:
	

	улицы в жилой застройке
	транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения

	улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах
	транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне 

	пешеходные улицы и дороги
	пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта

	парковые дороги
	транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Проезды
	подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов)

	Велосипедные дорожки
	по свободным от других видов транспорта трассам



Современная уличная сеть города имеет прямоугольную систему, с приоритетным направлением улиц с запада на восток. Улицы имеют прямолинейное начертание в плане и асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 134 497 м. Ширина улиц в красных линиях колеблется от 10 до 36 м. Ширина проезжей части улиц - от 8 до 30 м. Ширина тротуаров - от 2 до 5 м. 
Главными улицами города являются улицы Ленина, Калинина, Козленко, Некрасова, Пушкина. 
Перечень и характеристика улиц представлен в следующей таблице.
Таблица 28 – Перечень и характеристика улиц города
	№ п/п
	Наименование
	Протяженность, м
	Ширина, м
	Площадь, м2
	Тип покрытия


	Магистральные

	Общегородского значения регулируемого движения

	1
	ул. Калинина
	1735,0
	14,0
	24 290
	асфальт

	2
	ул. Пушкина
	476,0
	25,0
	11 900
	асфальт

	3
	ул. Козленко
	1257,0
	12
	15084
	асфальт

	
	Итого
	3 468
	Х
	51274
	Х

	Районного значения

	Пешеходно-транспортные

	4
	пр-т Сталина
	1212,0
	30,0
	36 360
	асфальт

	5
	ул. Ленина
	1914,0
	14,0
	26 796
	асфальт

	6
	ул. Луначарского
	377,0
	12,0
	4 524
	асфальт

	7
	ул. Революции
	802,0
	20,0
	16 040
	асфальт

	8
	ул. Некрасова
	1414,0
	14,0
	19 796
	асфальт

	9
	ул. Мичурина
	130,0
	12,0
	1 560
	асфальт

	
	Итого
	57 123
	Х
	105 076
	Х

	Местного значения в городской застройке

	10
	ул. Велиева
	880,0
	8,0
	7040
	гравий

	11
	ул. В. Волошиной
	254,0
	8,0
	2032
	гравий

	12
	ул. Малкина
	773,0
	8,0
	6 184
	гравий

	13
	ул. Виноградная
	120,0
	8,0
	960
	гравий

	14
	ул. Э. Капиева
	128,0
	8,0
	1 024
	гравий

	15
	ул. Валынова
	360,0
	8,0
	2 880
	гравий

	16
	ул. Гусейнова
	160,0
	8,0
	1 280
	гравий

	17
	ул. О. Кошевого
	1092,0
	8,0
	8 736
	гравий

	18
	пер. Ильича
	151,0
	12,0
	1 812
	асфальт

	19
	пер. Ленина
	151,0
	12,0
	1 812
	асфальт

	20
	ул. Р. Гамзатова
	1062,0
	8,0
	8 496
	гравий

	21
	ул. Рыбникова
	1083,0
	8,0
	8 664
	гравий

	22
	ул. М. Манарова
	730,0
	8,0
	5 840
	гравий

	23
	ул. М. Ярагского
	1034,0
	8,0
	8 272
	гравий

	24
	ул. Л. Толстого
	1047,0
	8,0
	8 376
	гравий

	25
	ул. Т. Шалбузова
	746,0
	8,0
	5 968
	гравий

	26
	ул. Фурманова
	226,0
	8,0
	1 808
	гравий

	27
	ул. Г. Цадасы
	1067,0
	8,0
	8 536
	гравий

	28
	ул. Фадеева
	318,0
	8,0
	2 544
	гравий

	29
	ул. Школьная
	803,0
	8,0
	6 424
	гравий

	30
	ул. Школьная
	197,0
	12,0
	2 364
	асфальт

	31
	ул. Некрасова
	309,0
	8,0
	2 472
	гравий

	32
	пер. Школьный
	144,0
	12,0
	1 728
	асфальт

	33
	ул. Чернышевского
	1094,0
	8,0
	8 752
	гравий

	34
	ул. Полевая
	1201,0
	8,0
	9 608
	гравий

	35
	пер. Дербентский
	198,0
	8,0
	1 584
	гравий

	36
	ул. Н. Алиева
	489,0
	8,0
	3 912
	гравий

	37
	ул. Берегового
	908,0
	8,0
	7 264
	гравий

	38
	ул. Гамидова
	519,0
	8,0
	4 152
	гравий

	39
	ул. Н. Бабаева
	595,0
	8,0
	4 760
	гравий

	40
	ул. Николаева
	168,0
	12,0
	2 016
	асфальт

	41
	ул. Николаева
	955,0
	8,0
	7 640
	гравий

	42
	ул. С.Д. Курбанова
	532,0
	8,0
	4 256
	гравий

	43
	ул. Чехова
	1030,0
	8,0
	8 240
	гравий

	44
	ул. Терешкова
	517,0
	8,0
	4 136
	гравий

	45
	ул. А. Султана
	975,0
	8,0
	7 800
	гравий

	46
	ул. Свердлова
	1066,0
	8,0
	8 528
	гравий

	47
	пер. Шоссейный
	158,0
	8,0
	1 264
	гравий

	48
	ул. Фрунзе
	811,0
	12,0
	9 732
	асфальт

	49
	ул. Лермонтова
	502,0
	12,0
	6 024
	гравий

	50
	ул. Лермонтова
	470,0
	12,0
	5 640
	асфальт

	51
	ул. Толбухина
	542,0
	8,0
	4 336
	гравий

	52
	ул. М. Гаджиева
	897,0
	12,0
	10 764
	гравий

	53
	ул. 26 Бак. Комиссаров
	913,0
	8,0
	7 304
	гравий

	54
	ул. З. Космодемьянской
	877,0
	8,0
	7 016
	гравий

	55
	ул. М. Горького
	1068,0
	12,0
	12 816
	асфальт

	56
	ул. Ш. Алиева
	962,0
	8,0
	7 696
	гравий

	57
	ул. Сурмача
	407,0
	8,0
	3 256
	гравий

	58
	пер. М. Горького
	166,0
	8,0
	1 328
	гравий

	59
	ул. Салихова
	287,0
	8,0
	2 296
	гравий

	60
	ул. Шемелева
	474,0
	8,0
	3 792
	гравий

	61
	ул. Мамаева
	420,0
	8,0
	3 360
	гравий

	62
	ул. Назаренко
	733,0
	8,0
	5 864
	гравий

	63
	ул. Ступникова
	620,0
	8,0
	4 960
	гравий

	64
	ул. Меджидовых
	745,0
	8,0
	5 960
	гравий

	65
	ул. Мамедова
	380,0
	8,0
	3 040
	гравий

	66
	ул. Марданова
	750,0
	8,0
	6 000
	гравий

	67
	ул. Заманова
	795,0
	8,0
	6 360
	гравий

	68
	ул. В. Эмирова
	518,0
	8,0
	4 144
	гравий

	69
	ул. Громаковского
	743,0
	8,0
	5 944
	гравий

	70
	ул. Митарова
	880,0
	8,0
	7 040
	гравий

	71
	пер. Мамедова
	270,0
	8,0
	2 160
	гравий

	72
	ул. Калугского
	937,0
	12,0
	11 244
	асфальт

	73
	ул. Караханова
	557,0
	8,0
	4 456
	гравий

	74
	ул. Полякова
	490,0
	8,0
	3 920
	гравий

	75
	ул. Богданова
	806,0
	8,0
	6 448
	гравий

	76
	ул. Абу-Бакара
	868,0
	8,0
	6 944
	гравий

	77
	ул. Дахадаева
	754,0
	8,0
	6 032
	гравий

	78
	ул. Достоевского
	612,0
	8,0
	4 896
	гравий

	79
	ул. Королева
	777,0
	8,0
	6 216
	гравий

	80
	ул. Тахо-Годи
	770,0
	8,0
	6 160
	гравий

	81
	ул. Темирязева
	745,0
	8,0
	5 960
	гравий

	82
	ул. Юзбекова
	778,0
	8,0
	6 224
	гравий

	83
	ул. Ушакова
	736,0
	8,0
	5 888
	гравий

	84
	ул. Малышевых
	765,0
	8,0
	6 120
	гравий

	85
	ул. Нахимова
	771,0
	8,0
	6 168
	гравий

	86
	ул. Конева
	170,0
	8,0
	1 360
	гравий

	87
	пер. Кирова
	264,0
	8,0
	2 112
	гравий

	88
	ул. Подгорного
	328,0
	8,0
	2 624
	гравий

	89
	ул. Чкалова
	295,0
	30,0
	8 850
	гравий

	90
	ул. Чкалова
	312,0
	12,0
	3 744
	асфальт

	91
	пер. Чкалова
	177,0
	8,0
	1 416
	гравий

	92
	ул. Пархоменко
	217,0
	8,0
	1 736
	гравий

	93
	ул. Дружбы
	167,0
	8,0
	1 336
	гравий

	94
	ул. Суворова
	636,0
	8,0
	5 088
	гравий

	95
	ул. Чапаева
	303,0
	8,0
	2 424
	гравий

	96
	ул. Жукова
	405,0
	8,0
	3 240
	гравий

	97
	пер. Дружбы
	173,0
	8,0
	1 384
	гравий

	98
	ул. Аллея Дружбы
	283,0
	8,0
	2 264
	асфальт

	99
	ул. Кирова
	764,0
	8,0
	6 112
	гравий

	100
	пер. Аллея Дружбы
	118,0
	6,0
	944
	гравий

	101
	пер. Калинина
	137,0
	8,0
	1 096
	гравий

	102
	ул. Кутузова
	793,0
	8,0
	6 344
	гравий

	103
	ул. К. Караева
	155,0
	8,0
	1 240
	гравий

	104
	ул. Гюльмагомедова
	145,0
	8,0
	1 160
	гравий

	105
	ул. Калинина
	102,0
	8,0
	816
	гравий

	106
	пер. Луначарского
	63,0
	8,0
	504
	гравий

	107
	ул. Пушкина
	240,0
	8,0
	1 920
	гравий

	108
	ул. Дзержинского
	230,0
	8,0
	1 840
	гравий

	109
	ул. И. Казака
	120,0
	8,0
	960
	гравий

	110
	ул. И. Шамиля
	385,0
	8,0
	3 080
	гравий

	111
	ул. С. Стальского
	192,0
	8,0
	1 536
	гравий

	112
	ул. Пионерская
	405,0
	8,0
	3 240
	гравий

	113
	ул. Белинского
	309,0
	8,0
	2 472
	гравий

	114
	ул. К. Маркса
	190,0
	8,0
	1 520
	гравий

	115
	пер. Левоневского
	199,0
	8,0
	1 592
	гравий

	116
	пер. Звездный
	291,0
	8,0
	2 328
	гравий

	117
	ул. Звездная
	257,0
	8,0
	2 056
	гравий

	118
	ул. А. Алиева
	143,0
	8,0
	1 144
	гравий

	119
	ул. Авшалумова
	154,0
	8,0
	1 232
	гравий

	120
	ул. Казиева
	140,0
	8,0
	1 120
	гравий

	121
	ул. Кажлаева
	135,0
	8,0
	1 080
	гравий

	122
	ул. Агасиева
	146,0
	8,0
	1 168
	гравий

	123
	ул. Насруллаева
	130,0
	8,0
	1 040
	гравий

	124
	ул. Поддубного
	166,0
	8,0
	1 328
	гравий

	125
	ул. Ворошилова
	180,0
	8,0
	1 440
	гравий

	126
	ул. О. Батырая
	193,0
	8,0
	1 544
	гравий

	127
	ул. Каспийская
	205,0
	8,0
	1 640
	гравий

	128
	пер. Асретова
	235,0
	8,0
	1 880
	гравий

	129
	ул. Красноармейская
	217,0
	8,0
	1 736
	гравий

	130
	ул. Юсупова
	230,0
	8,0
	1 840
	гравий

	131
	ул. Мира
	243,0
	8,0
	1 944
	гравий

	132
	ул. 8 Марта
	264,0
	8,0
	2 112
	гравий

	133
	пер. Козленко
	314,0
	8,0
	2 512
	гравий

	134
	ул. Дербентская
	613,0
	8,0
	4 904
	гравий

	135
	пл. Кирова
	285,0
	12,0
	3 420
	асфальт

	136
	ул. Станционная
	232,0
	8,0
	1 856
	гравий

	137
	ул. Одоевского
	703,0
	8,0
	5 624
	гравий

	138
	ул. Гагарина
	795,0
	8,0
	6 360
	гравий

	139
	ул. Маяковского
	618,0
	8,0
	4 944
	гравий

	140
	ул. Паустовского
	320,0
	8,0
	2 560
	гравий

	141
	ул. Пролетарская
	569,0
	8,0
	4 552
	гравий

	142
	ул. Левоневского
	956,0
	8,0
	7 648
	гравий

	143
	ул. Тургенева
	564,0
	8,0
	4 512
	гравий

	144
	ул. Гоголя
	725,0
	8,0
	5 800
	гравий

	145
	пер. Гоголя
	282,0
	8,0
	2 256
	гравий

	146
	пер. Заводской
	81,0
	8,0
	648
	гравий

	147
	ул. Заводская
	187,
	8,0
	1 496
	гравий

	148
	ул. Ломоносова
	680,0
	8,0
	5 440
	гравий

	149
	ул. Герцена
	681,0
	8,0
	5 448
	гравий

	150
	ул. Буйнакского
	294,0
	8,0
	2 352
	гравий

	151
	ул. Березовая
	119,0
	8,0
	952
	гравий

	152
	ул. Солнечная
	116,0
	8,0
	928
	гравий

	153
	ул. Шахмарданова
	179,0
	8,0
	1 432
	гравий

	154
	пер. Шахмарданова
	119,0
	8,0
	952
	гравий

	155
	ул. Вишневая
	120,0
	8,0
	960
	гравий

	156
	ул. Восточная
	246,0
	8,0
	1 968
	гравий

	157
	ул. Луговая
	120,0
	8,0
	960
	гравий

	158
	ул. Казиханова
	415,0
	8,0
	3 320
	гравий

	159
	ул. Зеленая
	120,0
	8,0
	960
	гравий

	160
	ул. Сиреневая
	120,0
	8,0
	960
	гравий

	161
	ул. Эфендиева
	120,0
	8,0
	960
	гравий

	162
	ул. Омаровой
	167,0
	8,0
	1 336
	гравий

	163
	ул. 1-я Железнодор-я
	190,0
	8,0
	1 520
	гравий

	164
	ул. 2-я Железнодор-я
	208,0
	8,0
	1 664
	гравий

	165
	ул. 3-я Железнодор-я
	68,0
	8,0
	544
	гравий

	166
	ул. Энгельса
	416,0
	8,0
	3 328
	гравий

	167
	ул. Исрафилова
	200,0
	12,0
	2 400
	гравий

	168
	ул. Савицкой
	273,0
	8,0
	2 184
	гравий

	169
	ул. Титова
	266,0
	8,0
	2 128
	гравий

	170
	ул. Бестужева
	355,0
	8,0
	2 840
	гравий

	171
	пер. Бестужева
	113,0
	8,0
	904
	гравий

	172
	ул. Степная
	405,0
	8,0
	3 240
	гравий

	173
	ул. Весенняя
	110,0
	8,0
	880
	гравий

	
	Итого
	73 906
	Х
	622 910
	Х

	
	Всего
	134 497
	Х
	779 260
	Х


Улица Ленина - является главной улицей города с ограниченным движением автотранспорта, с преобладающим пешеходным движением. Улица расположена в центре города и ориентирована с востока на запад - параллельно автомагистрали "Кавказ" и железной дороги. Протяженность улицы 1 914 м, ширина улицы 14 м.
Улица Калинина - улица общегородского значения, примыкает к федеральной автомагистрали "Кавказ" и служит главным въездом и выездом для автомобильного транспорта города. Улица имеет протяженность 1 735 м, ширину улицы 14 м. Развязки движения транспорта, в том числе и на примыкании улицы к автомагистрали, отсутствуют. 
Улица Козленко - является основной транспортной улицей, по которой обеспечивается связь города с железнодорожным вокзалом и через железнодорожный переезд - с морским побережьем. Улица имеет протяженность 1 257 м, ширину улицы 12 м. Улица оборудована железобетонным мостом через канал, протяженностью 10 м и с шириной проезжей части 7 м.
Улица Некрасова – улица служит южным въездом в город с автомагистрали "Кавказ". Улица преимущественно грузового движения, обеспечивает движение грузового автотранспорта от завода стройматериалов и его базы до каменного карьера на побережье. Улица имеет общую протяженность 1 414 м, ширину 14 м. Улица оборудована железобетонным мостом через канал, протяженностью 10 м и с шириной проезжей части 7 м. 
Улица Пушкина - примыкает к улице Калинина и обеспечивает выезд автотранспорта на улицы Козленко и Революции. Улица имеет протяженность 476 м, ширину 25 м. 
Дорожно-транспортные сооружения на территории города представлены железнодорожным переездом магистрали федерального значения «Ростов-на-Дону – Баку».
Проектные предложения
Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети города Дагестанские Огни.
Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.
Генеральным планом предложены следующие профили автодорог[footnoteRef:1]. [1:  Карта транспортной инфраструктуры] 

Рисунок 2 – Рекомендуемые профили автодорог
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Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети города Дагестанские Огни.
Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.
Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:
· устройство твердого покрытия дорожного полотна на всем протяжении следующих объектов: ул. Некрасова, пр-т Сталина, ул. Левоневского, ул. Ленина, ул. Калугского;
· асфальтирование прочих улиц с грунтовым покрытием;
· организация улиц и проездов на присоединяемых территориях – участок №1,3[footnoteRef:2]. [2:  См. карту границ городского округа] 

· увеличение протяженности улиц с учетом недавно построенных зданий и сооружений;
· строительство улицы для объединения жилых кварталов (южная граница города).
На расчетный срок генпланом предусмотрена организация улиц и проездов на присоединяемом участке №2.

2.8 [bookmark: _Toc315701128][bookmark: _Toc315701129][bookmark: _Toc315701130][bookmark: _Toc315701131][bookmark: _Toc315701132][bookmark: _Toc247965276][bookmark: _Toc268263644][bookmark: _Toc342472323][bookmark: _Toc374715234]Инженерное оборудование территории
[bookmark: _Toc268263645][bookmark: _Toc247965277][bookmark: _Toc342472324]В составе Генерального плана Дагестанские Огни разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых районов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.
Город в достаточной степени обеспечен электроэнергией и газом, водопроводом и телефонной связью, в основном удовлетворяющими его потребности.
Территория города обеспечена инженерными сетями с возможностью подключения к ним жилых домов, обслуживающих и производственных объектов. Вместе с тем, в инженерном комплексе Дагестанские Огни существует ряд проблем (в системе водоотведения и теплоснабжения, нехватка мощностей в головных сооружениях электроснабжения), решение которых может значительно улучшить и повысить эффективность работы инженерной инфраструктуры.
[bookmark: _Toc374715235]2.8.1 Водоснабжение 
Действующая в Дагестанских Огнях система водоснабжения населения находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Забор питьевой воды в городе Дагестанских Огнях осуществляется с открытых Кайтагских родников по водоводу Кайтаг - Огни диаметром 500 мм самотеком, куда попадают опавшая листва, ветки, мусор, мертвые животные. Через грубые фильтры из булыжников и гальки вода попадает в приемную камеру, а затем по водоводу подается в город. Водовод Кайтаг - Огни, построенный в 60-е годы прошлого столетия, отслужил срок службы и находится в аварийном состоянии. Вода населению подается после обеззараживания по жесткому графику. Примитивная технология – очистки питьевой воды не позволяет обеспечить достаточную степень обеззараживания.
Проблемой остается и вторичное загрязнение воды в водопроводных сетях в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием.
Большая часть (около 99%) трубопровода изготовлена из металлических труб, в основном из железа и чугуна, без внутреннего и наружного покрытия, что приводит к коррозии, физическому износу, частым аварийным ситуациям.
Планово-предупредительные ремонты в городских сетях водопровода не проводились в необходимых объемах, что и привело к высокой изношенности водопроводов и разводящих сетей. Изношенность сетей на сегодня составляет 85-90%.
Прекратили свое существование 6 из 9 родников, снабжающих город питьевой водой, а в оставшихся дебет воды уменьшился до минимума. Горожане получили долгожданную воду после того, как пробурили новую скважину, и искусственно, то есть с помощью насосов, начали выкачивать из нее подземную воду.
Сегодня вода в родниках поднялась до необходимого уровня, и, казалось бы, проблем с водой в городе быть не должно. Однако в городе каждую неделю частично отключается вода.
Аварии на трубопроводах происходят постоянно. Старые трубы, не выдерживая давления подаваемой воды, прорываются, образуя утечки, что ведет к увеличению эксплуатационных расходов предприятия, нерациональному использованию энергоресурсов.
По словам начальника ООО «Коммунсервис», проводимые мероприятия по «латанию дыр» не решат задачу поддержания сетей в нормальном техническом состоянии, а тем более сокращения существующего износа городских водопроводных сетей.
Общее количество аварий и повреждений в сетях водопровода за последние пять лет растет в геометрической прогрессии.
Водопроводные сети
На обслуживании ООО «Коммунсервис» находятся 44,5 км водопроводных сетей. Износ водопроводных сетей составляет 85%, одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене 19 км. За 2012 г. отремонтировано 1,1 км водопроводных сетей.
Таблица 29 – Система водоснабжения 
	№
п/п
	Наименование элемента системы
	Место расположения
	Мощность
	Техническое состояние
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ,%
	Сведения о ветхости/аварийности объектов

	1
	Водовод
	Кайтаг-Огни
	3000 м3/сутки
	-
	1965
1970
	85
	ветхое


Водопотребление за 2012 год – 1 012 000 м3, в т.ч.:
1) хозяйственно-питьевые нужды – 641 300 м3;
2) потребление воды учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания – 201000 м3;
3) потребление воды прочими потребителями -160000 м3.
Действующие нормативы потребления населением предоставляемых коммунальных услуг (холодное водоснабжение и водоотведение) утверждены Приказом Минстроя РД от 05.09.2011 № 106 (ред. От 26.12.2011 г.) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории городского округа «город Дагестанские Огни» в следующих размерах:
Таблица 30 – Нормативы потребления коммунальных услуг на территории городского округа «город Дагестанские Огни»
	N 
п/п
	Наименование 
 муниципального образования 
и тип жилых домов
	Нормативы потребления коммунальных услуг

	
	
	Норматив 
холодного 
и горячего
водоснаб- 
 жения, 
 м3 на 1 
человека в
 месяц
	Холодное 
водоснаб-
 жение, 
 м3 на 1 
человека 
 в месяц
	Норматив
водоотведения,
м3 на 1 человека
в месяц
	Норматив 
отопления,
 Гкал/м2

	1.
	Многоквартирные жилые 
дома с централизованным
холодным 
водоснабжением, 
канализацией и 
теплоснабжением,
оборудованные ваннами с газовыми водонагревателями
	2-этажные
	3,5
	3,5
	3,5
	0,0117

	
	
	3-этажные
	3,57
	3,57
	3,57
	0,0117

	
	
	
4-этажные

	3,62
	3,62
	3,62
	0,0117

	
	
	
5-этажные

	3,67
	3,67
	3,67
	0,0117

	2.
	Жилые дома с водопроводом 
и канализацией, оборудованные 
ваннами с газовыми 
водонагревателями
	
1-этажные

	5,0
	5,0
	5,0
	–

	
	
	2-этажные
	5,1
	5,1
	5,1
	–

	3.
	Жилые дома с водопотреблением 
из уличных водоразборных 
колонок и подключение к системе канализации
	
1-этажные

	2,48
	2,48
	2,48
	–

	
	
	2-этажные
	2,5
	2,5
	2,5
	–



Перечень предприятий водопользователей представлен в следующей таблице.
Таблица 31 - Перечень предприятий водопользователей с объемами водопотребления
	№
п/п
	Наименование организации
	Объем услуг за месяц, м3
	Объем услуг за год, м3

	1 
	АЗС «Огни»
	30,4
	365

	2 
	ООО «Эсидбанк»
	250
	3000

	3 
	Кафе «Аиша»
	14,3
	171

	4 
	Ателье пер.Ильича
	10
	120

	5 
	Автомойка «Автопульс»
	29,2
	350

	6 
	Автомойка «Стимул»
	44,5
	534

	7 
	Стоматологический кабинет
	16,7
	200

	8 
	Автомойка по ул. Пушкина
	33,3
	400

	9 
	Интернет-зал
	12,5
	150

	10 
	Д/т «Огни»
	29,2
	350

	11 
	Кафе «Мабедик»
	20
	240

	12 
	Аптека №15
	41,7
	500

	13 
	Республиканская цирковая школа
	351
	4212

	14 
	М/салон «Орион»
	10
	120

	15 
	Цех по производству ПХВ
	10
	120

	16 
	Магазин «Айгюль»
	16,7
	200

	17 
	Мебельный цех
	48
	576

	18 
	Лесобаза
	15
	180

	19 
	БТИ Кафаров
	12,5
	150

	20 
	Прокуратура города
	12,5
	150

	21 
	М/салон «Фларион»
	12,5
	150

	22 
	ООО «Дагестан стеклотара»
	6322
	75864

	23 
	Д/т «Элита»
	50
	600

	24 
	Магазин «Элита»
	10
	120

	25 
	Кафе «Автостанция»
	30,4
	365

	26 
	Д/с «Амазонка»
	11
	132

	27 
	Кафе «У Шамиля»
	58,3
	700

	28 
	Проф. Лицей №3
	3750
	45000

	29 
	Магазин «Магнит»
	20,8
	250

	30 
	АЗС «Алпан-нефть»
	41,7
	500

	31 
	ООО «Прогресс»
	75
	900

	32 
	Кафе «Шамсудин»
	20,8
	250

	33 
	Д/салон «Ариадна»
	10
	120

	34 
	Цех «Стандарт»
	54,2
	650

	35 
	Кафе «АРКС»
	16,7
	200

	36 
	Кафе «Другая жизнь»
	16,7
	200

	37 
	Огни ТВ
	30
	360

	38 
	Д/т «Амина»
	29,2
	350

	39 
	Управление судебного департамента
	54,2
	650

	40 
	ГУ КЦСОН
	1075
	12900

	41 
	Торговый центр
	16,7
	200

	42 
	Автомойка «Виктория»
	41,7
	500

	43 
	Магазин автозапчасти
	10
	120

	44 
	Горзеленхоз
	41,7
	500

	45 
	Торговый дом «Гюнеш»
	24
	288

	46 
	Д/т «Руслан»
	58,3
	700

	47 
	Магазин «Амир»
	10
	120

	48 
	Ж/консультация частная
	10,3
	124

	49 
	Хлебозавод
	41,7
	500

	50 
	Хоз.магазин пр-т Сталина
	10,4
	125

	51 
	Кафе «Молодежное»
	25
	300

	52 
	Кафе «Другая жизнь»
	27,5
	330

	53 
	БТИ Баркаев
	5,4
	65

	54 
	Цех автомобильный
	10,3
	124

	55 
	«Пиццерия»
	30
	360

	56 
	Пив бар «Классик»
	25
	300

	57 
	Магазин «Вечерний блюз»
	10
	120

	58 
	Магазин «Кавказ»
	103
	124

	59 
	Магазин «Строитель»
	25
	300

	60 
	Пив бар «Медведь»
	38,8
	466

	61 
	Финотдел города
	30
	360

	62 
	Кафе «Автостанция»
	30,4
	365

	63 
	ООО «С-трансгаз»
	37,5
	450

	64 
	Казначейство
	82,9
	995

	65 
	Аптека «Сантэ»
	12,5
	150

	66 
	Магазин «Олимп»
	10,3
	124

	67 
	МУП «Зухра»
	20,8
	249

	68 
	Д/салон «Велла»
	31,1
	373

	69 
	ГЕРЦ
	30,4
	365

	70 
	Цех шлакоблочный
	583
	700

	71 
	Д/салон «Карина»
	юз
	124

	72 
	Кафе «Весна»
	34,6
	415

	73 
	М/салон «Имидж»
	12.5
	150

	74 
	М/салон «Руслан»
	12
	144

	75 
	Ателье по ул.Козленко
	10.4
	125

	76 
	А/м «Керим»
	20.8
	2S0

	77 
	Пожарная часть
	125
	1500

	78 
	МОУ СОШ №1
	675
	8100

	79 
	МОУ СОШ №2
	791.7
	9500

	80 
	МОУ СОШ №5
	1058.3
	12700

	81 
	МОУ СОШ №7
	941.7
	11300

	82 
	МОУ СОШ №8
	1316,7
	15800

	83 
	МБ ДОУ д/с №1 "Родничок"
	625
	7500

	84 
	МБ ДОУ д/с №3 "Улыбка"
	825
	9900

	85 
	МБ ДОУ д/с №4 "Соколенок"
	400
	4800

	86 
	МБ ДОУ д/с №5 "Дружба"
	1058,3
	12900

	87 
	МБО УДЦТ "Дом детского творчества"
	216,7
	2600

	88 
	ГБУ "ЦГБ" РД
	10291,7
	123500

	89 
	ГУЦЗН
	75
	900

	90 
	Пожарная часть
	133,3
	1600

	91 
	Отдел МВД по г. Дагестанские Огни
	342.5
	1710

	92 
	ТФОМС
	20.8
	250

	93 
	ГБ бюро медико-санитарной экспертизы №8
	17
	204

	94 
	Администрация города
	103,7
	1244

	95 
	Межрайонное ФМС
	40
	480

	96 
	Дворец культуры
	2583
	3100


 Большинство населения пользуется водой низкого качества, вследствие загрязнения водных источников неудовлетворительного состояния или отсутствия сооружений водоподготовки и обеззараживающих установок.
Дефицит питьевой воды во многом связан со значительными объемами потерь, утечек водопроводной воды, вызванных высокой степенью износа сетей и оборудования, нерациональным расходованием воды, завышенными нормами расхода водопроводной воды на хозяйственные цели.
Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.
Основные проблемы, связанные с эксплуатацией водопроводных сетей:
· приемка водопроводных сетей в изношенном состоянии от предприятий, организаций, бесхозяйных сетей значительно увеличивает расходы ООО «Коммунсервис» на их обслуживание, капитальный ремонт и замену; 
· применение в городе в прошлом для водоснабжения в основном стальных труб ведет к их значительному износу (износ составляет более 85%) и вызывает повышенные потери воды в водопроводных сетях.
[bookmark: _Toc279690063][bookmark: _Toc279690806]Расходы воды на пожаротушение
Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на уличных сетях водопровода. Пожарную безопасность территории города обеспечивает ПЧ-20 ФГКУ «Отряд ФПС по РД». Пожарная часть обеспечена 6-ю пожарными машинами с суммарным объемом баков 12,9 тонн.
Таблица 32 – Пожарные водоемы
	№
п/п
	Наименования, адрес ПВ
	Объем,
м3
	Состояние ПВ

	1
	ПВ №1 ул. Козленко 22
	16
	Исправен

	2
	ПВ №2 ул. Калинина 1 стеклозавод
	400
	Исправен

	3
	ПВ №3 ул. Калинина 1 стеклозавод
	150
	Исправен

	4
	ПВ №4 ул. Полевая (17-35)
	16
	Исправен

	5
	ПВ №5 ул. Чкалова Д/С №3
	60
	Исправен

	6
	ПВ №6 ул. Школьная СОШ №4
	100
	Исправен

	7
	ПВ №7 ООО «Исток»
	120
	Исправен

	8
	ПВ №8 ул. Революции 52 ЦГБ
	90
	Исправен

	9
	ПВ №9 ул. Леваневского 2 СОШ №7
	12
	Исправен

	10
	ПВ №10 ул. Леваневского 3 ПЛ-3
	72
	Исправен

	11
	ПВ №11 ул. Ленина Д/С №4 «Соколенок»
	20
	Неисправен

	12
	ПВ №12 ул. Ленина 16 Дворец культуры
	60
	Исправен

	13
	ПВ №13 ул. Маяковского ООО ВКЗ «Дагестан»
	60
	Исправен



Таблица 33 – Пожарные гидранты
	№
п/п
	Наименования, адрес ПГ
	Состояние ПГ

	1
	ПГ №1 ул. Митарова – ул. Кирова
	Исправен

	2
	ПГ №2 пр. Сталина – ул. Митарова
	Исправен

	3
	ПГ №3 пер. Ильича – дом престарелых
	Исправен

	4
	ПГ №4 пер. Луначарского – ул. Ленина
	Исправен

	5
	ПГ №5 ул. Козленко 59
	Исправен

	6
	ПГ №6 ул. Революции – ул. Козленко
	Исправен

	7
	ПГ №7 ул. Чкалова 3а
	Исправен

	8
	ПГ №8 пр-т Калинина рядом с д/поликлиникой
	Исправен

	9
	ПГ №9 пер. Ильича напротив (дом престарелых)
	Исправен


Расчетные расходы воды на тушение пожара и расчетное количество пожаров приняты по таблице №5 СНиПогшго 2.04.02-84* и приведены в следующей таблице.
Таблица 34 – Расход воды на наружное пожаротушение на период разработки генерального плана
	№ 
п/п
	Проектный срок
	Население, тыс. чел.
	Расчетное количество пожаров
	Продолжительность пожара, час
	Расход воды на тушение одного пожара, л/с
	Расход воды всего, м3/сут.

	1
	1 очередь
	32,36
	2
	3
	35
	756

	2
	расчетный срок
	39,23
	2
	3
	35
	756


На расчетный срок принимается три одновременных пожара, с расходом 35 л/сек в жилой застройке. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:


Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*).
Неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды.
Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.
Проектные предложения
Генеральный план Дагестанские Огни определяет мероприятия по развитию системы водоснабжения. Обеспечение населения города питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, определяется рядом параметров: качеством воды в источнике водоснабжения, эффективностью работы очистных сооружений, техническим состоянием магистральных сетей водоснабжения и техническим состоянием внутренних сетей.
Обеспечение водой населения Дагестанские Огни предполагается от существующих и проектируемых водозаборов и водопроводных очистных сооружений (далее – ВОС), с сохранением зонного водоснабжения.
На проектируемых ВОС необходимо проведение мероприятий по внедрению прогрессивных методов очистки воды, снижение использования хлора для этих целей.
На сетях водоснабжения города необходимо проведение работ по санации трубопроводов, замене стальных труб, исчерпавших сроки эксплуатации, устранению утечек, по введению поквартирного учета водопотребления.
В районах нового строительства и при реконструкции существующего жилищного фонда в домах повышенной этажности в насосных станциях водоснабжения следует применять насосное оборудование с часто регулируемыми двигателями, что дает большой эффект в экономии электроэнергии.
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества
Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан на I очередь в объеме 174,3 л/сутки, на расчетный срок – 236,2 л/сутки. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. 
Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 25% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 
Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку принимается в размере 10 % общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 32 360 и 39 230 человек, соответственно.
Таблица 35 – Среднесуточный расход воды
	Наименование потребителей
	Число жителей, чел.
	Норма водопотребления, л/сут. чел.
	Суточный расход воды населением, м3/сут.

	
	I очередь
	Расчетный срок
	I очередь
	Расчетный срок
	I очередь
	Расчетный срок

	Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями
	29 044
	37 202
	160
	230
	4 647
	8 556,5

	Жилые дома с водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением и теплоснабжением
	3 316
	2 028
	300
	350
	994,8
	709,8

	Всего население
	32 360
	39 230
	174,3
	236,2
	5 642
	9 266,3

	Нужды промышленности (20% общего водопотребления)
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 128
	1 853

	Неучтенные расходы (5% общего водопотребления)
	Х
	Х
	Х
	Х
	282
	463

	Поливка зеленых насаждений (10% общего водопотребления)
	Х
	Х
	Х
	Х
	564
	927

	Итого
	32 360
	39 230
	235,4
	318,9
	7 616
	12 509


Ввиду отсутствия полных данных по фактическому водопотреблению промышленных предприятий, расход воды ими принимается равным 1128 м3/сутки на I очередь строительства и 1853 м3/сутки на расчетный срок.
Среднесуточный расход воды на все нужды в 2032 г. достигнет 12509 м3.
Таблица 36 – Расчетные расходы воды
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	7 616 
	12 509 

	2
	Коэффициент суточной неравномерности
	 -
	1,3 
	1,3 

	3
	Максимальный суточный расход
	м3/сут
	9 901,4 
	16 262,3 

	4
	Средний часовой расход
	м3/час
	412,6 
	677,6 

	5
	Коэффициент часовой неравномерности
	 -
	1,40 
	1,40 

	6
	Максимальный часовой расход
	м3/час
	578,2 
	949,7 

	7
	Максимальный секундный расход
	л/сек
	160,62 
	263,80 


Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 22 800 м3/сутки.
Генеральным планом на I очередь строительства (с учетом положений стратегии социально-экономического развития территориальной зоны «Прибрежный Дагестан» до 2025 г.) предусмотрено:
· ремонт и замена изношенных водопроводных сетей (19 км);
· прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой и общественно-деловой застройки;
· завершение строительства водовода «Кайтаг – Дагестанские Огни» протяженностью 31,117 км.
Генеральным планом на расчетный срок (с учетом положений стратегии социально-экономического развития территориальной зоны «Прибрежный Дагестан» до 2025 г.) в качестве мероприятий определено:
· обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 22800 м3/сутки;
· строительство водовода «Чиркай – Махачкала – Дербент» (диаметр 2000 мм);
· установка станций водоочистки;
· прокладка водопроводных сетей на территориях нового строительства;
· модернизация сетей и объектов системы водоснабжения.
[bookmark: _Toc374715236]2.8.2 Водоотведение
[bookmark: _Toc247965279][bookmark: _Toc268263647][bookmark: _Toc342472325]В городе Дагестанские Огни централизованной системой канализации охвачена многоквартирная жилая застройка и промышленные предприятия. Отвод стоков осуществляется по канализационным коллекторам на строящиеся очистные сооружения и далее – в Каспийское море.
Строительство канализационных очистных сооружений для города Дагестанские Огни ведется с 2008 года. Финансирование производится за счет средств из федерального и республиканского бюджетов. Строительно-монтажные работы профинансированы только на 24%.
Строительство осуществляется на огороженной территории площадью 2,4 га, на участке, где раньше находились очистные сооружения стекольного завода тогда еще поселка Дагестанские Огни. В 2010-2011 годах к этому месту проведены водопроводные и газопроводные трубы. Очистные сооружения смогут принимать 20 тыс. м3 стоков в сутки. Параллельно велась прокладка труб (3 км) к морю для выпуска очищенных стоков.
Протяженность канализационных сетей составляет 12,3 км (в черте города 8,6 км).Износ сетей равен 85%, одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене – 3,7 км. За 2012 г. отремонтировано 0,3 км сетей. Сбор сточных вод в городском округе осуществляет ООО «Коммунсервис».
Таблица 37 - Перечень объектов водоотведения г.Дагестанские Огни
	№
п/п
	Наименование
элемента
системы
	Место расположения
	Мощность с указанием единиц измерения
	Техническое состояние
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %
	Сведения о ветхости/аварийности объекта

	1
	Канализационная сеть
	Внутригородская сеть
	3000 м3/сутки
	–
	1960 1996
	85
	ветхое


Таблица 38 – Характеристика населения г. Дагестанские Огни по степени обеспеченности канализацией жилого фонда[footnoteRef:3]  [3:  По данным администрации городского округа «Дагестанские Огни»] 

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Секционная застройка
	Индивидуальная застройка

	
	
	Кол-во квартир
	Кол-во человек
	Кол-во квартир
	Кол-во человек

	1
	Жилые дома без канализации
	48
	178
	2423
	11389

	2
	Жилые дома с выгребными ямами
	32
	149
	167
	785

	3
	Жилые дома с централизованной канализацией
	1408
	4213
	380
	1786



Перечень предприятий, оборудованных системами канализации, представлен в следующей таблице. 
Таблица 39 – Перечень предприятий с объемами стоков за 2012 год
	Наименование организации
	Объем сточных вод в год, м3

	МОУ СОШ №1
	15800

	МОУ СОШ №2
	12700

	МОУ СОШ №5
	11300

	МОУ СОШ №7
	9500

	МОУ СОШ №8
	8100

	МБ ДОУ д/с №1 "Родничок"
	7500

	МБ ДОУ д/с №3 "Улыбка"
	9900

	МБ ДОУ д/с №4 "Соколенок"
	4800

	МБ ДОУ д/с №5 "Дружба"
	12900

	МБО УДДТ "Дом детского творчества"
	2600

	ГБУ "ЦГБ" РД
	123500

	ГУЦЗН
	900

	Республиканская цирковая школа
	4212

	Прокуратура города
	360

	Управление судебного департамента
	858

	ГУ КЦСОН
	12900

	Пожарная часть
	1600

	Отдел МВД по г. Дагестанские Огни
	1710

	ТФОМС
	250

	Бюро медико-санитарной экспертизы№8
	204

	Администрация города
	1244

	Межрайонное ФМС
	480

	Дворец культуры
	3100

	Проф. Лицей №3
	45000

	Дом торжеств "Амина"
	350

	Дом торжеств "Элита"
	650

	Мужской салон "Флозиан"
	200

	ООО "Кремль"
	250

	Дамский салон "Амазонка"
	150

	Торговый дом "Гюнеш"
	300

	Ателье пер. Ильича
	120

	Стоматология
	1320

	Женский салон "Диор"
	192

	ООО "Дагстеклотара"
	85000

	Фотостудия
	300

	ИП "Абдулкеримов"
	360

	Дамский салон "Велла"
	374

	Кофе "Молодежное"
	420

	Интернет зал
	180

	ИП по ул. Маяковского
	850

	Салон "Афродита"
	300

	Аптека №15
	500

	Хлебозавод
	750

	Нотариальная контора
	200

	Кафе "Залина"
	400

	Филиал "Дагтехинвентаризация"
	200

	Кафе "Другая жизнь"
	260

	ООО "Огни"
	400

	Магазин "Кавказ"
	125

	Магазин "Орфей"
	150

	Магазин "Амир"
	125

	Стоматология "Улыбка"
	200

	Кафе "Автостанция"
	420


Фактическое поступление сточных вод за 2012 г. составило 1012 тыс.м3, очистка сточных вод не производилась.. 
Проектные предложения
При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным, расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
Таблица 40 – Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок
	Наименование потребителей
	Число жителей, чел.
	Норма водоотведения, л/сут.чел.
	Суточный расход, м3/сут.

	
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок

	Население
	32 360
	39 230
	174,3
	236,2
	5 642
	9 266

	Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (25% от среднесуточного объёма водоотведения населения )
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 410
	2 317

	Итого
	32 360
	39 230
	217,9
	295,3
	7 052
	11 583



Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 118583 м3/сутки (I очередь 7052 м3/сутки).
Таблица 41 – Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	I очередь
	Расчётный срок

	1
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	7052
	11583

	2
	Среднечасовой расход
	м3/час
	293,8
	482,6

	3
	Коэффициент неравномерности
	-
	1,60
	1,59

	4
	Максимальный часовой расход
	м3/час
	471,5
	768,1

	5
	Максимальный секундный расход
	л/сек
	130,97
	213,36


Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 18500 м3/сутки.
Генеральным планом на I очередь строительства предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию системы водоотведения:
· завершение строительства очистных сооружений с полной биологической очисткой проектной емкостью 20 тыс. м3 в сутки;
· прокладка канализационных сетей на неканализованной территории города в пределах его старой границы (без присоединяемых участков) - 20 км;
· реконструкция и модернизация сетей и объектов водоотведения.
Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:
· прокладка канализационных сетей на неканализованной территории города в пределах его старой границы (без присоединяемых участков) - 69 км.
[bookmark: _Toc374715237]2.8.3 Теплоснабжение
[bookmark: _Toc315701152][bookmark: _Toc315701153][bookmark: _Toc315701154][bookmark: _Toc315701155][bookmark: _Toc315701156][bookmark: _Toc315701157][bookmark: _Toc315701158][bookmark: _Toc315701159][bookmark: _Toc315701160][bookmark: _Toc268263648][bookmark: _Toc342472326]Теплоснабжение города осуществляется от 30 котельных. Самыми крупными из них являются котельная микрорайона «Дружба» и котельная школы № 5. Свои котельные имеют администрация, детский сад, больница. Промышленные предприятия также имеют собственные котельные разной мощности, самая крупная - на стекольном заводе. 
Централизованное горячее водоснабжение в городе отсутствует. Общая площадь жилых помещений, обеспеченная центральным отоплением в г. Дагестанские Огни, составляет 45200 м2 (8% жилищного фонда), в том числе в микрорайоне «Черемушки» - 19 114 м2 (451 квартира), в микрорайоне «Квадрат» - 10 492 м2 (286 квартир).
Теплоснабжающей организацией городского округа является ООО «Теплосервис». 
Администрацией ГО «г.Дагестанские Огни» согласно договору аренды указанному обществу были переданы следующие объекты:
· 19 котельных города;
· тепловые сети протяженностью 18 км, в том числе диаметром:
-до 200 м - 17,4км;
-от 200 до 400мм - 0,6 км.
Техническое состояние тепловых сетей плохое, износ составляет не менее 80%, 8 км сетей нуждается в замене.
Таблица 42 – Характеристика теплоэнергетического оборудования котельных и топочных г.Дагестанские Огни на 01.01.2013 г.
	№ п/п
	Адрес теплоисточников
	Год ввода в эксплуатацию
	Вид топлива
	Кол-во котлов
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/час
	Протяженность сетей, км
	Кол-во подключенных объектов

	
	
	
	
	
	
	
	
	Жилых домов
	Соц. сфера

	1
	Ул. Революции, 7а
	1975
	газ
	2
	0,9
	0,77
	1402
	14
	2

	2
	пер. Аллея Дружбы, 17
	1980
	газ
	4
	0,9
	0,83
	1028
	7
	2

	3
	ул. Ленина, 18
	1976
	газ
	2
	03
	0,41
	120
	-
	2

	4
	ул. Козленке,20
	1973
	газ
	2
	0,2
	0,09
	160
	-
	1

	5
	ул. М. Горького
	1981
	газ
	1
	0,08
	0,08
	-
	-
	1

	6
	ул. Ленина
	1995
	газ
	2
	0,04
	0,07
	-
	-
	1

	7
	пл. Кирова
	2002
	газ
	1
	0,12
	0,15
	100
	-
	1

	8
	ул. М. Гаджиева
	1986
	газ
	2
	0,16
	0,15
	210
	-
	1

	9
	I ул. Школьная
	1992
	газ
	2
	0,22
	0,26
	120
	-
	1

	10
	ул. М. Горького
	1984
	газ
	2
	0,05
	0,04
	40
	-
	1

	11
	ул. Леваневского
	2004
	газ
	3
	0,22
	0,11
	90
	-
	1

	12
	ул. Революции, 48
	1984
	газ
	2
	0,3
	0,38
	450
	-
	3

	13
	ул. А. Дружбы
	1997
	газ
	1
	0,04
	0,08
	-
	-
	1

	14
	ул. Лермонтова
	1998
	газ
	1
	0,02
	0,06
	-
	-
	1

	15
	ул. Лермонтова
	2005
	газ
	1
	0,04
	0,1
	-
	-
	1

	16
	ул. Ленина, 3
	2006
	газ
	1
	0,03
	0,02
	-
	-
	1

	17
	ул. Берегового
	2008
	газ
	2
	0,04
	0,04
	-
	-
	1

	18
	ул. Кутузова, 1
	2006
	газ
	1
	0,03
	0,03
	-
	-
	1

	19
	ул. Звездная, 22
	2012
	газ
	2
	0,2
	0,07
	-
	-
	1

	Итого
	Х
	Х
	Х
	6,59
	3,74
	3720
	21
	24


По отчетам ООО «Теплосервис» суммарная мощность источников теплоснабжения составляет 6,59 Гкал/ч. Максимальная присоединенная нагрузка по котельным равна 3,74 Гкал/ч. КПД использования мощности котлов составляет 56,75 %.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха на отопление - 9°С, продолжительность отопительного периода составляет 145 суток. 
Задача предложений по теплоснабжению заключается в снижении удельных затрат на производство и транспортировку тепла за счет:
- снижения уровня централизации теплоснабжения с переводом ряда потребителей на локальные источники тепла,
- анализа замены котельной на газотурбинную линию – ТЭЦ, как более экономичную, где теплоэнергия производится за счет утилизации отработавших дымовых газов. 
За 2012 год всем потребителям города было отпущено 15,3 тыс. Гкал тепловой энергии, в т.ч:
-населению – 3,6 тыс. Гкал;
-бюджетно-финансируемым организациям – 11,2 тыс. Гкал;
- промышленным предприятиям – 0; 
- прочим – 0,5 тыс. Гкал.
Проектные предложения
Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды генеральным планом определены следующие основные мероприятия:
· реконструкция существующих котельных;
· строительство новых (267 м) и замена изношенных теплосетей;
· теплоснабжение новых объектов индивидуальной застройки и многоэтажной застройки, школ, детских дошкольных учреждений предполагается обеспечить от автономных газовых котельных малой мощности, расположенных в цокольных этажах (индивидуальные теплонагреватели).
При реконструкции котельных необходимо уделить особое внимание автоматизации управления технологическими процессами, что в дальнейшем приведет к уменьшению аварий с участием человеческого фактора, и надежности системы, при выходе из строя одного котлоагрегата, суммарная мощность остальных котлоагрегатов котельной должна покрывать тепловую нагрузку самого холодного месяца.
При строительстве тепловых сетей и реконструкции существующих следует применять современные технологии с использованием труб в изоляции пенополиуретана, сильфонных компенсаторов и шаровой запорной арматуры.
Для повышения эффективности использования тепловой энергии тепловые пункты зданий должны быть оборудованы автоматизированными системами регулирования и учета теплоносителя с установкой поквартирных счетчиков тепла.
[bookmark: _Toc374715238]2.8.4 Газоснабжение
Газоснабжение города осуществляется от магистрального газопровода Моздок – Казимагомед по газопроводу - отводу на Дербент. Для газопровода-отвода «Дербент», с диаметром трубы 200 мм и рабочим давлением 55 атмосфер минимальное расстояние от оси газопровода до ближайшего строения установлено в размере не менее 100 м.
Газ в Дагестанские Огни поступает через ГРС, расположенную на северо-западе города, где давление снижается до 4,5-3 атм. Далее топливо по газопроводам среднего и низкого давления поступает к жилым домам.
Таблица 43 – Шкафные регуляторные пункты и их характеристика
	№ п/п
	Наименование и адрес объекта
	Дата ввода в эксплуатацию
	Проектная
мощность

	1 
	ШРП ул. Шоссейная
	1978г.
	400

	2 
	ШРП ул. Шоссейная
	1978г.
	400

	3 
	ШРП ул. Тепличная
	1995г.
	900

	4 
	ШРП ул. Звездная
	1978г.
	400

	5 
	ШРП ул.Шоссейная
	1978г.
	400

	6 
	ШРП ул. Гоголя
	1993г.
	900

	7 
	ШРП ул. Асретова
	1981г.
	900

	8 
	ШРП ул.Подгорная
	1982г.
	900

	9 
	ШРП ул. Герцена
	1978г.
	400

	10 
	ШРП пер.Леваневск
	1977г.
	400

	11 
	ШРП ул. Леваневского
	1977г.
	400

	12 
	ШРП ул. Николаева
	1984г.
	900

	13 
	ШРП ул. Терешкова
	1984г.
	400

	14 
	ШРП ул. Кирова
	1982г.
	400

	15 
	ШРП ул. Чкалова
	1987г.
	900

	16 
	ШРП ул. А.Султана
	1993г.
	900

	17 
	ШРП ул. Терешкова
	1990г.
	400

	18 
	ШРП ул. Бабаева
	2009г.
	900

	19 
	ШРП ул. Николаева
	1990г.
	400

	20 
	ШРП ул.60лет ДАССР
	1994г.
	900

	21 
	ШРП ул. А.Султана
	1989г.
	400

	22 
	ШРП ул. Свердлова
	1989г.
	900

	23 
	ШРП ул. Свердлова
	2000г.
	900

	24 
	ШРП ул.Чехова
	1988г.
	400

	25 
	ШРП ул. Фрунзе
	1988г.
	400

	26 
	ШРП ул.Берегового
	1981г.
	400

	27 
	ШРП ул.Берегового
	2006г.
	400

	28 
	ШРП ул. М.Гаджиева
	1989г.
	400

	29 
	ШРП ул.Ш.Алиева
	1988г.
	900

	30 
	ШРП ул. Ш.Алиева
	1988г.
	400

	31 
	ШРП ул. 26 Бак.Комисс.
	1990г.
	900

	32 
	ШРП ул.З.Космодемьян.
	1988г.
	400

	33 
	ШРП ул. З.Космодемьян.
	1991г.
	400

	34 
	ШРП ул. Толбухина
	1990г.
	900

	35 
	ШРП ул. Лермонтова
	1990г.
	900

	36 
	ШРП ул.М.Горького
	1988г.
	400

	37 
	ШРП р-он Мельницы
	2008г.
	900

	38 
	ШРП ул. Ш.Алиева
	1979г.
	900

	39 
	ШРП ул. Чернышевского
	1979г.
	400

	40 
	ШРП ул. Школьная
	1994г.
	5000

	41 
	ШРП ул. Школьная
	1994г.
	400

	42 
	ШРП ул. М.Манарова
	1992г.
	900

	43 
	ШРП ул .Луговая
	1993г.
	900

	44 
	ШРП ул. Калинина
	1983г.
	400

	45 
	ШРП ул. Пушкина
	1981г.
	400

	46 
	ШРП ул.Полевая
	1976г.
	400

	47 
	ШРП ул. Революции
	1976г.
	400

	48 
	ШРП ул. Пушкина
	1982г
	900

	49 
	ШРП ул. Лермонтова
	1986г.
	900

	50 
	ШРП ул. Революции
	1994г.
	400

	51 
	ШРП ул. Некрасова
	1990г.
	900

	52 
	ШРП ул. Ленина
	2000г.
	900

	53 
	ШРП ул. Ярагского
	1993г.
	1000

	54 
	ШРП ул. Некрасова
	1990г.
	900

	55 
	ШРП ул. Волынова
	1990г.
	400

	56 
	ШРП ул.Нахимова
	2004г.
	900

	57 
	ШРП ул. Волынова
	1990г.
	400

	58 
	ШРП ул. Гагарина
	1987г.
	900

	59 
	ШРП ул. Одоевского
	1987г.
	900

	60 
	ШРП ул. Козленко
	1987г.
	400

	61 
	ШРП ул. Козленко
	1987г.
	900

	62 
	ШРП ул. Маяковского
	1989г.
	900

	63 
	ШРП Винзавод
	1997г.
	5000

	64 
	ШРП з/строматериалов
	1986г.
	5000

	65 
	ШРП Лицей-3
	1977г.
	400

	66 
	ШРП ул. Толстого
	2012г.
	900

	67 
	ШРП ул. Дербентская
	1986г.
	900

	68 
	ГРП ул. Кутузова
	1985г.
	1500

	69 
	ГРП ул. И.Шамиля
	1981г.
	1500

	70 
	ГРП ул. Революции
	1981г.
	1500

	71 
	ГРП ул. М.Горького
	1977г.
	1500

	72 
	ГРУ ул. Революции
	1971г.
	5000

	73 
	ГРУ уж. Чкалова
	1985г.
	5000

	74 
	ГРУ ул. Шоссейная
	1964г.
	10000

	75 
	АГРС ул. Мамедова
	
	


Перечень газопроводов среднего давления представлен в следующей таблице.
Таблица 44 - Газопроводы среднего давления г. Дагестанские Огни
	Наименование газопроводов (межпоселковый, поселковый)
	Характеристика газопроводов
	Год окончания строительства

	
	Диаметр
	Протяженность
по территории
поселения, км
	Проектное давление, МПа
	Вид прокладки
	Материал трубы
	Износ %
	

	Больница
	57
	42
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1981г.

	Завод стройматериалов
	89
	428
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1986г.

	Пр. Сталина
	159
	387
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1964г.

	--//--
	250
	750
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1964г.

	--//--
	273
	1100
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1996г.

	Пер. Ильича
	57
	30
	03
	надзем.
	метал.
	–
	1981г.

	--//--
	76
	183
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1981г.

	--//--
	100
	138
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1981г.

	Ул.Калинина выше трассы
	57
	31
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1997г.

	--//--
	89
	107
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1997г.

	Котельная «Черемушка»
	100
	220
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1983г.

	Ул. Кутузова
	100
	141
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1987г.

	Ул. Леваневского (ПЛ-3)
	57
	115
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1977г.

	--//--
	76
	343
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1977г.

	--//--
	100
	130
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1977г.

	Пер. Леваневского
	25
	96
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1997г.

	Ул. Ленина
	100
	922
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1996г.

	Ул. М.Горького (совхоз)
	159
	137
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1990г.

	На базу БМТС
	76
	229
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1989г.

	Ул. Некрасова ниже канавы
	40
	18
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1990г.

	--//--
	57
	309
	0,3
	надзем.
	метая.
	–
	1990г.

	Ул. Николаева
	100
	135
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1990т.

	--//--
	159
	135
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1998г.

	От ГРС до перемычки с г/п на завод «Дагестанстеклотара»
	325
	1734
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	2010г.

	От ул. Калинина до С.Курбанова
	57
	106
	0,3
	надзем.
	метав.
	–
	2009г.

	--//--
	89
	255
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	2009г.

	от ул. Каспийской до Юсупова
	89
	419
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1994г

	От котельной СПТУ-3 до ул. Гоголя
	89
	900

	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1993г.

	пер. от Пожарной части до ул. Волынова
	100
	596
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1987г.

	От. ул. Свердлова до пр. Сталина
	159
	1278
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1998г.

	Or пр. Сталина до А. Султана
	100
	1113
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1977г.

	У я- Ушакова до Дахадаева
	100
	200
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	2004г.

	Ул. Н.В.Подгорного
	114
	25
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1982г.

	Птичник ул. Шоссейная
	76
	700
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1985г.

	Ул. Пушкина
	89
	387
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1982г.

	Ул. Революции
	57
	54
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1976г.

	Уд. Р. Гамзатова
	57
	3
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1996г.

	--//--
	89
	583
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1996г.

	Ул. Терешковой
	76
	37
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1990г.

	Ул. Фрунзе
	159
	1022
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1988г

	Ул. Чернышевского
	100
	1406
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1979г.

	С.Н.Уркарах Дахадаевск. р-на пос. Первомайский Дербентского р-на
	76
	2700
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	2006г.

	От ГРП № 1 по ул. Козленко в г. ДагОгни до ж/д переезда
	100
	2300
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1996г.

	От ж/д переезда до ГРП в с. Н.Уркарах
	159
	1215
	0,3
	надзем.
	метал.
	–
	1996г.

	Итого
	Х
	23159
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х



В границах г. Дагестанские Огни протяженность газопроводов низкого давления составляет 123,683 км. Их характеристика представлена ниже.
Таблица 45 - Газопроводы низкого давления г. Дагестанские Огни
	Наименование газопроводов (межпоселковый, поселковый)
	Характеристика газопроводов
	Год окончания строительства

	
	Диаметр
	Протяженность
по территории
поселения, км
	Проектное давление, МПа
	Вид прокладки
	Материал трубы
	Износ %
	

	Низкого давления

	ул. 1-я железнодорожная
	32
	10
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	ул. 1-я железнодорожная
	40
	10
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	ул. 1-я железнодорожная
	57
	264
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	ул. 2-я железнодорожная
	57
	338
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	ул. 2-я железнодорожная
	100
	108
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	ул. 3-я железнодорожная
	76
	35
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	ул. 3-я железнодорожная
	100
	239
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	ул. 8-е Марта
	57
	456
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1994 г.

	ул. 26 Бак. Комиссаров
	57
	927
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	ул. 26 Бак. Комиссаров
	76
	850
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	пер. 40 лет Октября (Асретова)
	57
	103
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1994 г.

	ул. 40 лет Октября (О.Батырая)
	57
	304
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	ул. Абубакарова 2
	40
	34
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1995 г.

	ул. Абубакарова 2
	57
	629
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1995 г.

	ул. Автомагистральная (Калугского)
	40
	188
	0.003
	надзем.
	метал.
	–
	2011 г.

	
	57
	327
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1998 г.

	ул. А.Султана (Гагарина)
	76
	1851
	0.003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	ул. А.Султана (Гагарина)
	100
	140
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	ул. Белинского
	25
	65
	0.003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	ул. Белинского
	32
	85
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	ул. Белинского
	40
	142
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	ул. Белинского
	57
	55
	0,003
	надзем,
	метал.
	–
	1981 г.

	ул. Белинского
	76
	402
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	ул. Берегового
	40
	83
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	ул. Берегового
	57
	1019
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	ул. Берегового
	76
	742
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	ул. Берегового
	89
	46
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	ул. Берегового
	100
	31
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	ул. Больница
	89
	135
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	ул. Малышевых
	40
	46
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	ул.Малышевых
	57
	398
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	ул.Малышевых
	76
	291
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	ул.Малышевых
	89
	44
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	ул. Волынова
	57
	50
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	ул. Волынова
	57
	220
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	ул. Волынова
	76
	501
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	ул. Волынова
	89
	596
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	ул. Волынова
	100
	262
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	ул. В. Волошиной
	57
	468
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1978 г.

	ул. В. Волошиной
	76
	134
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1978 г.

	ул. Ворошилова
	100
	190
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1978 г.

	ул. В.Эмирова
	32
	22
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1995 г.

	ул. В.Эмирова
	40
	84
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1995 г.

	ул. В.Эмирова
	57
	236
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1995 г.

	ул. Гагарина
	32
	10
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	ул. Гагарина
	57
	138
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	ул. Гагарина
	89
	1263
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	ул. И. Казака
	40
	368
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	ул. И. Казака
	57
	543
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	ул. И. Казака
	76
	7
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	ул. И. Казака
	100
	241
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	ул. Гамидова
	57
	997
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1994 г.

	ул. Гамидова
	89
	22
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1994 г.

	ул. Герцена
	40
	200
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1978 г.

	ул. Герцена
	57
	888
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1978 г.

	ул. Гоголя
	32
	75
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	ул. Гоголя
	40
	90
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	ул. Гоголя
	57
	478
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	ул. Гоголя
	89
	904
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	ул. Гоголя
	100
	305
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	пер. Гоголя
	40
	181
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	пер. Гоголя
	57
	138
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	пер. Гоголя
	114
	169
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	ул. Г. Цадасы
	57
	1171
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	ул. Г. Цадасы
	76
	943
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	ул. Дахадаева
	40
	133
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1995 г.

	ул. Дахадаева
	57
	431
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1995 г.

	ул. Дахадаева
	76
	62
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1995 г.

	ул. Дахадаева
	89
	80
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1995 г.

	пер. Дербентский
	57
	48
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	пер. Дербентский
	89
	496
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	ул. Дербентская
	57
	545
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	ул. Дзержинского
	57
	440
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	ул. Дзержинского
	100
	35
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	М-н Звездный
	32
	130
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1998 г.

	--/--
	40
	164
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1998 г.

	--/--
	57
	703
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1998 г.

	ул. Жукова (Садовая)
	89
	671
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	ул. Зои Космодемьянской
	32
	271
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1988 г.

	--/--
	40
	133
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1988 г.

	--/--
	57
	1259
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1988 г.

	пр. Сталина (Шоссейная)
	57
	502
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1978 г.

	--/--
	89
	20
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1978 г.

	--/--
	114
	1046
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1978 г.

	ул. Интернациональная
	40
	116
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1995 г.

	--/--
	57
	57
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1995 г.

	ул. Исрафилова
(Конструкторск)
	25
	90
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	--/--
	32
	145
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	--/--
	40
	95
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	--/--
	57
	77
	0,003
	надзем.
	
	–
	1981 г.

	--/--
	76
	30
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	Ул. И. Шамиля
	40
	68
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	--/--
	57
	52
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	--/--
	100
	231
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	Ул. И. Шамиля до ГРП
	100
	141
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	Пер. Калинина
	57
	245
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1976 г.

	Ул. Калинина выше трассы до моста
	57
	403
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1997 г.

	--/--
	89
	428
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1997 г.

	Ул. Каспийская
	32
	60
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1994 г.

	--/--
	57
	159
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1994 г.

	--/--
	100
	345
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1994 г.

	Ул. Кирова
	57
	106
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1982 г.

	--/--
	114
	315
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1982 г.

	--/--
	133
	473
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1982 г.

	--/--
	159
	570
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1982 г.

	Пер. Кирова
	32
	63
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1982 г.

	--/--
	57
	236
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1982 г.

	--/--
	100
	28
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1982 г.

	Пер. Козленко
	40
	250
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	--/--
	57
	163
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	Ул. Козленко
	32
	160
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	--/--
	40
	402
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	--/--
	76
	738
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	--/--
	100
	530
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	--/--
	
	2504
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	--/--
	114
	95
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	Ул. Конева
	40
	62
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	--/--
	57
	24
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	Ул. Королева
	40
	418
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	--/--
	57
	572
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	Ул. Красноармейская
	57
	404
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1994 г.

	Ул. Кутузова
	40
	60
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	--/--
	57
	354
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	--/--
	76
	186
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	--/--
	89
	452
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	--/--
	100
	223
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	Ул. К. Караева
	40
	135
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	--/--
	57
	5
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	--/--
	89
	254
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	Ул. К.Маркса
	40
	77
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	--/--
	57
	150
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	Ул. Леваневского (ПЛ- 3)
	40
	40
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1977 г.

	--/--
	57
	270
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1977 г.

	--/--
	89
	9
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1977 г.

	--/--
	40
	277
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1997 г.

	--/--
	57
	440
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1997 г.

	Ул. Ленина
	32
	49
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1986 г.

	--/--
	40
	240
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1986 г.

	--/--
	57
	299
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1986 г.

	--/--
	76
	385
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1986 г.

	ул. Лермонтова
	89
	803
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	ул. Лермонтова (совхоз)
	32
	77
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	--/--
	40
	296
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	--/--
	57
	1019
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	--/--
	89
	107
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	--/--
	100
	38
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	Ул. Ломоносова
	32
	135
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	--/--
	40
	328
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	--/--
	57
	217
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	--/--
	89
	184
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	Пер. Луначарского
	40
	300
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1988 г.

	1-пер. Луначарского
	40
	153
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1982 г.

	2-пер. Луначарского
	40
	108
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1982 г.

	Ул. Луначарского
	40
	238
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1976 г.

	Ул. Л.Толстого (Ковровая)
	57
	705
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	--/--
	76
	1402,5
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	Малкина
	57
	934
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	Ул. Маяковского
	32
	112
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	--/--
	57
	125
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	--/--
	100
	611
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	Ул. Мира
	57
	481
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1994 г.

	Ул. Митарова
	32
	15
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	--/--
	40
	20
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	--/--
	57
	551
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	Ул. Мичурина
	57
	100
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1971 г.

	Маг. Мельница ниже канавы
	40
	1295
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2008 г.

	Маг. Мельница от заправки в сторону Дербент
	100
	126
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2008 г.

	Маг. Черемушка
	40
	143
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1983 г.

	--/--
	57
	772
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1983 г.

	--/--
	76
	174
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1983 г.

	Ул. М.Гаджиева
	40
	249
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	--/--
	57
	1237
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	--/--
	76
	162
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	Пер. М. Горького
	32
	40
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1999 г.

	--/--
	40
	171
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1999 г.

	--/--
	159
	226
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1999 г.

	Ул. М.Горького
	57
	50
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1986 г.

	--/--
	76
	713
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1986 г.

	--/--
	114
	137
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1986 г.

	Ул. М.Горького (совхоз)
	40
	258
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	--/--
	57
	509
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	--/--
	76
	15
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	--/--
	89
	144
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	--/--
	100
	348
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	Ул. М. Манарова
	57
	1354
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1992 г.

	Ул. Нахимова
	32
	127
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	--/--
	40
	105
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	--/--
	57
	501
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	--/--
	76
	341
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	Ул. Некрасова
	40
	190
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	--/--
	57
	432
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1990 г.

	--/--
	89
	1018
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1990 г.

	Ул. Некрасова ниже канавы
	32
	222
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1990 г.

	--/--
	40
	274
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1990 г.

	--/--
	57
	149
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1990 г.

	Ул. Николаева
	40
	130
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1990 г.

	--/--
	57
	1575
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1990 г.

	--/--
	89
	34
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1990 г.

	--/--
	100
	117
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1990 г.

	Новостройки
	57
	100
	0,003
	надзем.
	–
	–
	2004 г.

	Ул. Н. Алиева
	40
	14
	0,003
	надзем.
	–
	–
	2009 г.

	--/--
	57
	675
	0,003
	надзем.
	–
	–
	2009 г.

	--/--
	76
	67
	0,003
	надзем.
	–
	–
	2009 г.

	Ул. Н. Бабаева
	57
	746
	0,003
	надзем.
	–
	–
	2009 г.

	--/--
	76
	35
	0,003
	надзем.
	–
	–
	2009 г.

	Уд. Одоевского
	32
	20
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1987 г.

	--/--
	40
	210
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1987 г.

	--/--
	57
	109
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1987 г.

	--/--
	76
	120
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1987 г.

	--/--
	89
	1239
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1987 г.

	от ул. Абубакарова до ул. Митарова
	57
	66
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1996 г.

	От ГРС до г/п принадл. Адм. Дербент р-на
	100
	185
	0,003
	надзем.
	–
	–
	2010 г.

	от ул. Калинина до ул.С.Курбанова
	76
	150
	0,003
	надзем.
	–
	–
	2009 г.

	От ул. Каспийской до Красноармейской
	100
	519
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1994 г.

	От пр. Сталина до ул. Кирова
	100
	244
	0,003
	надзем.
	–
	–
	

	От уд. Чапаева до Аллеи Дружбы (Калинина)
	57
	488
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1997 г.

	От ул. Ушакова до Дахадаева
	76
	25
	0,003
	надзем.
	–
	–
	2004 г.

	--/--
	89
	458
	0,003
	надзем.
	–
	–
	2004 г.

	--/--
	100
	553
	0,003
	надзем.
	–
	–
	2004 г.

	--/--
	159
	513
	0,003
	надзем.
	–
	–
	2004 г.

	От ул. Цветочной до школы №7
	40
	340
	0,003
	надзем.
	–
	–
	1998 г.

	--/--
	57
	492
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1998 г.

	Ул. О. Кошевого
	57
	1546
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	--/--
	76
	548
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	Парк
	57
	629
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2000 г.

	Ул. Пархоменко
	40
	10
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1998 г.

	--/--
	57
	265
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1998 г.

	Ул. Паустовского
	32
	20
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	--/--
	89
	390
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	Пер. Пионерский
	40
	66
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	--/--
	57
	126
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	Ул. Пионерская
	32
	15
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	--/--
	40
	91
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	--/--
	57
	400
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	Ул. Н.В. Подгорного
	40
	105
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1982 г.

	--/--
	57
	66
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1982 г.

	--/--
	76
	35
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1982 г.

	--/--
	133
	235
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1982 г.

	ул. Полевая
	57
	556
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1976 г.

	--/--
	76
	1558
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1976 г.

	--/--
	89
	541
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1976 г.

	Ул. Пролетарская
	32
	38
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	--/--
	57
	252
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	--/--
	76
	915
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	--/--
	100
	20
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	Ул. Пушкина
	57
	140
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1982 г.

	--/--
	76
	508
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1982 г.

	Ул. Революции
	32
	62
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1976 г.

	--/--
	40
	180
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1976 г.

	--/--
	57
	606
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1976 г.

	--/--
	76
	537
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1976 г.

	--/--
	89
	652
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1976 г.

	--/--
	100
	259
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1976 г.

	--/--
	159
	546
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1976 г.

	Ул.Рыбникова
	57
	1592
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	--/--
	76
	555
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	Ул. Р.Гамзатова
	57
	1146
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	--/--
	76
	863
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	Ул. Свердлова
	40
	75
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	--/--
	57
	819
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	--/--
	76
	491
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	--/--
	89
	141
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	--/--
	100
	641
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1989 г.

	Ул. Силикатная (Юсупова)
	57
	472
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	Ул. Степная (Энгельса)
	32
	49
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	--/--
	57
	31
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	--/--
	89
	817
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	Уд. Суворова
	57
	17
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	--/--
	89
	318
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	Ул. С.Курбанова
	57
	734
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2009 г.

	--/--
	76
	15
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2009 г.

	Уд. Савицкой
	57
	67
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1984 г.

	--/--
	76
	349
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1984 г.

	--/--
	89
	154
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1984 г.

	Ул. С.Стальского
	40
	422
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1981 г.

	Ул. Тахо-Годи
	40
	226
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	--/--
	57
	240
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	--/--
	76
	233
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	Ул. Бестужева
	32
	17
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1995 г.

	--/--
	40
	90
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1995 г.

	--/--
	57
	372
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1995 г.

	Ул. Терешковой
	76
	983
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	Ул. Темирязева
	40
	76
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	--/--
	57
	1096
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	Ул. Титова
	57
	485
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1984 г.

	--/--
	76
	36
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1984 г.

	ул. Толбухина
	40
	85
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	--/--
	57
	1844
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1990 г.

	ул. Тургенева
	25
	15
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	--/--
	40
	327
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	--/--
	89
	521
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	ул. Ушакова
	57
	617
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	ул. Фрунзе
	57
	253
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1988 г.

	--/--
	76
	216
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1988 г.

	--/--
	89
	16
	0,003
	надоем.
	метал.
	–
	1988 г.

	--/--
	100
	60
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1988 г.

	Ул. Фурманова
	57
	207
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	--/--
	76
	141
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	Пер. Фурманова (Сухоручей)
	57
	417
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	--/--
	76
	15
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	Пер. Цветочный
	32
	30
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2010 г.

	--/--
	40
	21
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2010 г.

	--/--
	57
	120
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2010 г.

	ул. Цветочная
	40
	125
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1997 г.

	--/--
	57
	327
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1997 г.

	ул. Чернышевского
	32
	142
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1979 г.

	--/--
	40
	76
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1979 г.

	--/--
	57
	420
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1979 г.

	--/--
	89
	372
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1979 г.

	Чехова (Пушкина)
	57
	450
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1988 г.

	--/--
	76
	1250
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1988 г.

	--/--
	100
	388
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1988 г.

	Ул. Чапаева
	32
	68
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1997 г.

	--/--
	40
	19
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1997 г.

	--/--
	57
	173
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1997 г.

	Ул. Чкалова (частный сектор)
	89
	456
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1987 г.

	Ул. Шалбузова
	57
	244
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1992 г.

	--/--
	76
	956
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1992 г.

	Школа № 1
	57
	440
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1974 г.

	--/--
	100
	70
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1974 г.

	Пер. Школьный
	57
	425
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2000 г.

	--/--
	76
	80
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2000 г.

	Ул. Школьная
	40
	223
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1994 г.

	--/--
	57
	603,5
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1994 г.

	--/--
	76
	279,5
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1994 г.

	--/--
	89
	63,5
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1994 г.

	--/--
	100
	6
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1994 г.

	Пер. Шоссейная
	57
	100
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1988 г.

	Ул. Ш.Алиева
	32
	198
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1988 г.

	--/--
	40
	431
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1988 г.

	--/--
	57
	985
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1988 г.

	--/--
	76
	323
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1988 г.

	Ул. Эфендиева
	57
	273
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	Ул. Юзбекова
	57
	312
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	--/--
	76
	485
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2004 г.

	ул. М.Ярагского
	57
	450
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	--/--
	76
	1252
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	ул. Ярагского по трассе Кавказ
	57
	152
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1993 г.

	п. Первомайский Дербент. р-н
	57
	400
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	2006 г.

	п. Первомайский Дербент. р-н
	76
	1400
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	Распределительный г/п с. Уркарах
	89
	227
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	Распределительный г/п с. Уркарах
	76
	1774
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	Распределительный г/п с. Уркарах
	57
	1617
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	Распределительный г/п с. Уркарах
	40
	601
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	Распределительный г/п с. Уркарах
	32
	216
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	Распределительный г/п с. Уркарах
	25
	401
	0,003
	надзем.
	метал.
	–
	1996 г.

	Итого
	Х
	123683
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х



Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 146,842 км, 96,3 % населения обеспечено сетевым газом.
Как правило, газопроводы прокладывают открыто на низких и высоких опорах и по фасадам зданий, поэтому защита от блуждающих токов не требуется.
Объем потребления газа в г. Дагестанские Огни в 2012 г. составил:
1. Индивидуально-бытовые нужды населения – 24 373 684 м3;
2. Объекты соцкульбыта и промышленные предприятия – 8 357 028 м3;
Количество абонентов – 7403.
Проектные предложения
Проектируется подавать газ в жилые дома для приготовления пищи, отопления, горячего водоснабжения, вентиляцию жилых, обслуживающих и общественных зданий и объектов, на отопление местными газовыми приборами в индивидуальных жилых домах, на нужды производственных объектов.
Генеральным планом предлагается сохранить действующую систему газоснабжения г. Дагестанские Огни с развитием ее инфраструктуры, подразумевающим:
· реконструкцию и модернизацию существующих сетей и объектов системы газоснабжения; 
· строительство сетей (126 км) и объектов газоснабжения к запланированным генеральным планом объектам (1 очередь и расчетный срок);
· подключение к системе газоснабжения города запланированных на 1 очередь и расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки. 

[bookmark: _Toc315701162][bookmark: _Toc315701163][bookmark: _Toc315701164][bookmark: _Toc315701165][bookmark: _Toc315701166][bookmark: _Toc315701167][bookmark: _Toc315701168][bookmark: _Toc315701169][bookmark: _Toc315701170][bookmark: _Toc315701171][bookmark: _Toc268263649][bookmark: _Toc342472327][bookmark: _Toc374715239]2.8.5 Электроснабжение
[bookmark: _Toc247965282][bookmark: _Toc268263650][bookmark: _Toc342472328]Электроснабжение городского округа осуществляется от городской понизительной подстанции 110/35/10 кВ «Огни», которая запитывается по двум BЛ-110 кв.
1.	110 кВ Л-115 ПС «Каякент Т» - ПС «Дербент330», протяженностью 6091 м.;
2.	110 кВ Л-105 ПС «Изберг С» - ПС «Дербент330», протяженностью 6455 м.
Таблица 46 – Характеристика подстанции
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1. 
	Класс напряжения, Кв
	110/6

	2. 
	Год ввода в эксплуатацию
	1959

	3. 
	Зона электроснабжения центра питания
	г. Даг. Огни

	4. 
	Количество и установленная мощность силовых трансформаторов, МВА
	20

	5. 
	Существующая нагрузка по замерам режимного дня (зима, лето), МВА
	7,81/5,08

	6. 
	Профицит/дефицит мощности по результатам замеров режимного дня, MBA
	-6,09


	7. 
	Объем мощности по заключенным договорам, находящимся на исполнении, MBA
	0,5

	8. 
	Объем мощности по заявкам на технологическое присоединение, MBA
	0,7


Протяженность ЛЭП высокого напряжения по территории городского округа равна 20543 м. Трансформаторных подстанций 39 шт. Воздушные ЛЭП низкого напряжения имеют протяженность 82032 м.
Таблица 47 – Существующие объекты электропередач на территории г. Дагестанские Огни
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Воздушные ЛЭП низкого напряжения
	м
	82032

	2
	Воздушные ЛЭП высокого напряжения
	м
	20543

	3
	Опоры деревянные с железобетонными приставками
	шт.
	1613

	4
	Опоры железобетонные
	шт.
	1038

	5
	Провода медные
	м
	82032

	6
	Сталеалюминиевые
	м
	20543

	7
	Светильники с лампами накаливания
	шт.
	119

	8
	Светильники с люминесцентными лампами
	шт.
	57

	9
	Трансформаторные подстанции
	шт.
	39


Распределение электроэнергии в городе осуществляется на напряжение 6- 10 кв через распределительные пункты КТП и трансформаторные подстанции ТП- 6-10/0,4 кв. 
Таблица 48 – Сведения о состоянии трансформаторных подстанции города Дагестанские Огни
	№ п/п
	КТП и номер
	Место расположение и мощность
	Год установки
	% износа

	1
	КТП – 4
	Козленко-630кВа
	1984
	45

	2
	КТП – 13
	Рыбникова-400кВа
	1999
	32

	3
	КТП – 23
	Ковровая фабрика- 100 кВа
	1982
	47

	4
	КТП – 20
	Пожарная часть-250кВа
	1984
	45

	5
	КТП – 15
	МСО «Каспийское»-400 кВа
	1981
	48

	6
	КТП–13
	Кирпичный завод-400кВа
	1999
	32

	7
	КТП – 14
	Яракского-250кВа
	1980
	49

	8
	КТП – 9
	ЖКХ-1000 кВа
	2002
	5

	9
	КТП – 8
	Кирова-180кВа
	1962
	51

	10
	КТП – 7
	Кирова-400кВа
	1986
	43

	11
	КТП – 6
	Школа № 1 – 560 кВа
	1982
	47

	12
	КТП – 5
	1735-250кВа
	1960
	53

	13
	КТП – 18
	Нахалкент Ф № 1 -200кВа
	1991
	37

	14
	КТП – 19
	Нахалкент Ф № 9 -160кВа
	2000
	6

	15
	КТП – 16
	СХТ-250кВа
	1997
	34

	16
	КТП – 3
	Белинского-200кВа
	1960
	53

	17
	КТП – 10
	Школа№5-560кВа
	1960
	53

	18
	КТП – 22
	Семейное обшежитие-400Ква
	1981
	48

	19
	КТП – 2
	Пер. Ильича-250кВа
	1960
	53

	20
	КТП – 12
	Больница-320кВа
	2008
	–

	21
	КТП – 11
	Дворец культуры-200кВа
	1960
	53

	22
	КТП – 1
	Герцена-630 кВа
	1985
	53

	23
	П/ст. – 5
	Калинина-250кВа
	–
	–

	24
	КТП – 24
	Проф. Училище-630 кВа
	–
	–

	25
	КТП – 19
	Ленина- 180кВа
	2008
	–

	26
	КТП – 25
	КУЛИК-250кВа
	2008
	–

	27
	КТП – 27
	Район старой налоговой-250кВа
	2010
	–

	28
	КТП – 28
	Нахимов -250кВа
	2009
	–

	Итого:
	28
	Х
	Х
	Х



Таблица 49 – Протяженность ЛЭП 0,4кВ по ООО «Нефтехиммаш»
	№
п/п
	Наименование улиц
	Протяженность
(м.)
	Опоры ЖБ
Шт.
	Деревянные столбы с приставками Шт
	Кабель (м)
	АС-
35мм2
(м)
	Сечен. ЛЭП

	1
	Фурманова
	250
	9
	5
	165
	250
	-

	2
	О. Кошевого
	685
	20
	1
	11
	685
	-

	3
	Рыбникова
	820
	18
	9
	13
	820
	-

	4
	Р. Гамзатова
	806
	28
	1
	15
	806
	-

	5
	М. Яракского
	760
	27
	-
	-
	760
	-

	6

	Шалбузова
	990
	35
	3
	
	990
	-

	
7
	М Манарова

	970
	35
	1
	
	970
	-

	8
	Школьная
	810
	35
	-
	-
	810
	-

	9
	Пер. Школьный
	915
	-
	-
	215
	915
	-

	
	
	Ул. Шалбузова - 250 кВт
	-
	-

	1
	Шалбуюва
	250
	8
	-
	
	250
	

	
	
	Ул. Ленина -320 кВа
	
	

	1
	М. Яракского
	250
	-
	-
	-
	250
	-

	2
	Л. Толстого
	270
	8
	-
	-
	270
	4. пр. 35 сеч.

	3
	Г. Цадасы
	240
	-
	8
	-
	240
	2. пр. 35 сеч.

	4
	Р. Гамзатова
	135
	5
	таркалы
	-
	135
	4. пр. 35 сеч.

	5
	Фадеева
	270
	9
	-
	-
	270
	4. пр. 35 сеч.

	6
	Рыбникова
	350
	4
	таркалы
	гупер
	350
	-

	7
	О. Кошевого
	370
	15
	-
	-
	370
	4. пр. 35 сеч.

	8
	Черемушки
	1035
	23
	1
	150
	1035
	-

	
	
	Л.Толстого - 400кВт
	

	1
	Г. Цадасы
	767
	23
	
	
	767
	-

	2
	Л. Толстого
	773
	20
	1
	50
	773
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Конева
	140
	4
	
	
	140
	3.пр. 35 сеч.

	2
	Чапаева
	240
	3
	3
	гупер
	140
100
	3. пр. 35 сеч.
2. пр. 16 сеч.

	3
	Подстанция ЖКХ до мечети
	300
	-
	6
	-
	300
	8. пр. 35 сеч.

	4
	Кутузова
	1200
	16
	18/5 сгнившие
	-
	650
	3. пр. выс. 35 сеч. 4. пр. 35 сеч.

	5
	Весенняя
	165
	-
	4
	-
	165
	3.пр. 35 сеч.

	6
	Суворова
	230
	3
	3/2сгнившие
	-
	230
	2 пр. 25 сеч.

	7
	Суворова
	80
	1
	2
	-
	80
	2 пр. 25 сеч.

	8
	К. Караева
	200
200-высокие
	11
5
	-
	-
	200
200
	3 пр. 35 сеч.
4 пр. 35 сеч.

	9
	Чкалова
	340
	-
	14/4 сгнившие
	-
	340
	5.Пр. 35 сеч.

	10
	А. Султана
	450
	1
	16/2 сгнившие
	-
	450
	4.Пр. 25 сеч.

	11
	Свердлова
	420
	-
	11/4 сгнившие
	-
	420
	5.Пр. 25 сеч 4.Пр. 35 сеч.

	12
	Николаева
	380
	13
	-
	-
	380
	4.пр. 35 сеч.

	13
	Переход Николаева
А. Султана
	70
	-
	4
	-
	70
	4.пр. 35 сеч.

	14
	Суд. Приставы до Николаева
	240
	9
	-
	-
	240
	4.пр. 35 сеч.

	
	Итого
	16471
	388
	111
	623
	16471
	

	15
	Пер. А.Султана – Свердлова
	150
	-
	4
	-
	150
	5 пр. 25 сеч.

	16
	Пер. Николаева и Калинина
	150
	-
	6
	-
	200
	2 пр. 25 сеч.

	17
	Пер. 17-35 и Николаева
	100
	-
	3
	-
	100
	гупер. 16 сеч.

	18
	Пер. Николаева – А.Султана
	150
	-
	4
	-
	150
	4.пр. 35 сеч.

	19
	И. Казака
	416
	-
	25
	-
	416
	4.пр. 35 сеч.

	20
	И. Шамиля
	203
285
	-
	12
10
	-
	203
285
	4.пр. 35 сеч.
2 пр. 35 сеч.

	21
	Ленина
	1370
200
	5
	10+6
	-
	1370
200
	5 пр. 25 сеч.
4.пр. 35 сеч.

	22
	Клуб
	410
	-
	16
	-
	410
	2.пр. 35 сеч.

	23
	Пер. Ленина
	360
	-
	10
	-
	360
	4.пр. 35 сеч.

	24
	Пушкина
	630
	14
	7
	-
	630
	5.пр. 35 сеч.

	25
	Пушкина
	180
	-
	7
	-
	180
	2.пр. 35 сеч.

	26
	Пролетарская
	1310
	7
	27
	-
	1310
	3.пр. 35 сеч.

	27
	Козленко
	100
	4
	-
	-
	100
	3.пр. 35 сеч.

	28
	Пер. Ильича - Белинского
	125
520
	1
	5
12
	-
	125
520
	3.пр. 50 сеч.
4.пр. 35 сеч.

	29
	Гагарина
	1545
	-
	20
	-
	1545
	2.пр. 35 сеч.

	30
	Станционная
	300
	1
	7
	-
	300
	4.пр. 35 сеч.

	31
	Одоевского
	1215
	1
	38
	-
	1215
	2.пр. 35 сеч.

	32
	Мичурина
	230
	-
	6
	-
	230
	2.пр. 35 сеч.

	33
	Пионерская
	487
	-
	19
	-
	487
	2.пр. 35 сеч.
4.пр. 35 сеч.

	34
	Калинина
	145
	-
	5
	-
	145
	4.пр. 35 сеч.

	35
	Дахадаева
	900
	-
	9/15-таркалы
	-
	900
	-

	36
	Малышева
	900
	9
	2/15-таркалы
	-
	900
	-

	37
	Тахо-Годи
	900
	-
	26-таркалы
	-
	900
	-

	38
	Малкина
	900
	-
	11/16-таркалы
	-
	900
	-

	39
	Юзбекова
	900
	-
	16/14 –таркалы
	120
	900
	-

	40
	Нахимова
	900
	17
	2
	-
	900
	-

	41
	Королева
	900
	1
	21/7-таркалы
	190
	900
	-

	42
	Тимирязева
	900
	-
	25
	130
	900
	-

	43
	Ушакова
	900
	1
	24
	40
	900
	-

	44
	Мира
	540
	-
	14
	-
	540
	-

	45
	Красноармейская
	270
	-
	7
	-
	270
	-

	46
	8-марта
	650
	-
	16
	-
	650
	-

	47
	Каспийская
	360
	-
	7
	100
	360
	-

	48
	Батырая
	600
	-
	8
	-
	600
	-

	49
	3-ая Ж/д
	320
	1
	8
	-
	320
	-

	50
	1-ая ж/д
	260
	-
	7
	-
	260
	-

	51
	2-ая ж/д
	520
	-
	14
	-
	520
	-

	52
	Маяковского
	640
	2
	16
	-
	640
	-

	53
	Степная
	920
	-
	14
	-
	920
	-

	54
	Дербентская
	560
	-
	12
	-
	520
	-

	55
	Пер. Дербентский
	320
	1
	8
	-
	320
	-

	56
	Ворошилова
	650
	-
	8
	-
	350
	-

	
	Итого
	25001
	73
	508
	520
	25001
	

	57
	Белинского
	800
	-
	17
	-
	800
	-

	58
	К. Маркса
	300
	-
	6
	-
	300
	-

	59
	С.Стальского
	580
	-
	15
	-
	580
	-

	60
	Дзержинского
	340
	-
	17
	-
	340
	-

	61
	Луначарского
	310
	-
	10/4 -таркалы
	-
	310
	-

	62
	Революции
	980
	18
	15
	-
	980
	-

	63
	Герцена
	1300
	17
	14
	90
	1300
	-

	64
	За заводом
	400
	-
	11
	-
	400
	-

	65
	Ломоносова
	650
	26
	5
	-
	950
	-

	66
	Тургенева
	940
	34
	-
	-
	340
	-

	67
	Гоголя
	1350
	59
	-
	-
	1350
	-

	68
	Пер. Гоголя
	250
	8
	-
	-
	250
	-

	69
	Буйнакского
	300
	-
	12
	-
	300
	-

	70
	Бестужева
	1100
	-
	24
	-
	1100
	-

	71
	В. Волошиной
	250
	-
	8
	-
	250
	-

	72
	Пер. Левоневского
	250
	8
	-
	-
	250
	-

	73
	Левоневского
	700
	19
	-
	-
	700
	-

	74
	Николаева
	250
	-
	-
	-
	250
	-

	75
	Звездная
	620
	11
	10-таркалы
	-
	620
	-

	76
	Пер. Звездный
	360
	-
	15
	-
	360
	-

	77
	Титова
	260
	8
	-
	-
	260
	-

	78
	Терешкова
	260
	8
	-
	-
	260
	-

	79
	Калужского
	700
	7
	6
	-
	700
	-

	80
	Пр-т Сталина
	3750
	34
	49
	100
	3750
	-

	81
	Кирова
	1600
	7
	39
	-
	1600
	-

	82
	Пер. Кирова
	255
	-
	8
	-
	255
	-

	83
	Козленко
	2000
	14
	18
	-
	2000
	-

	84
	Садовая (Жукова)
	700
	-
	20
	-
	700
	-

	85
	Подгорная
	300
	-
	9
	-
	300
	-

	86
	Пер. А.Дружбы
	130
	3
	-
	-
	130
	-

	87
	Пер. Чкалова
	220
	1
	¼-трубы
	-
	220
	-

	88
	Пер. Заводская
	135
	-
	4
	30
	135
	-

	89
	Заводской тупик Ломоносова
	150
	-
	5
	-
	150
	-

	90
	Нахалкент
	665
	19
	-
	-
	665
	3пр. АС-50мм2

	91
	Митарова
	520
	13
	-
	-
	520
	3пр. АС-50мм2

	92
	Нахимова
	350
	10
	-
	-
	350
	3пр. АС-50мм2

	93
	СХТ
	40
	-
	1
	-
	40
	3пр. АС-50мм2

	94
	МСО
	30
	-
	1
	-
	30
	3пр. АС-50мм2

	95
	Ленина
	50
	2
	-
	-
	50
	3пр. АС-50мм2

	96
	М. Яракского
	490
	10
	-
	-
	490
	3пр. АС-50мм2

	97
	Рыбникова
	440
	10
	-
	-
	440
	3пр. АС-70мм2

	98
	9-фидер
	20
	-
	-
	-
	20
	3пр. АС-50мм2

	99
	3-фидер
	20
	-
	-
	-
	20
	3пр. АС-50мм2

	100
	Пер. Ильича
	1475
	32
	-
	-
	1475
	3пр. АС-95мм2

	101
	Пер. Ильича
	1745
	31
	5
	-
	1745
	3пр. АС-70мм2

	102
	Пер. Ильича
	1770
	25
	16
	-
	1770
	3пр. АС-70мм2

	103
	Козленко – пер. Ильича
	2080
	26
	26
	2080
	2080
	3пр. АС-70мм2

	104
	Суходал
	240
	8
	-
	-
	240
	3пр. АС-50мм2

	105
	Полевая
	1370
	6
	47
	420
	1370
	3пр. АС-50мм2

	106
	Суходол
	880
	15
	3
	-
	880
	3пр. АС-35мм2

	107
	Некрасова
	450
	19
	-
	-
	450
	5пр. АС-50мм2

	108
	М.Горького
	380000
	-
	11
	-
	380
	2пр. АС-35мм2

	
	Итого
	35805
	478
	630
	35805
	
	

	109
	Лермонтова
	475
	-
	16
	-
	475
	5пр. АС-25мм2

	110
	Рыбникова
	350
	4
	таркалы
	-
	350
	4пр. АС-35мм2

	111
	О.Кошевого
	460
	18
	-
	-
	460
	-

	112
	Некрасова
	240
	6
	1
	-
	240
	2пр. АС-16мм2

	113
	Пер. Некрасова
	470
	13
	1
	-
	470
	4пр. Сип

	114
	Валынова
	875
	-
	25
	-
	875
	3пр. АС-35мм2

	115
	Паустовского
	450
	5
	9
	160
	450
	4пр. АС-16мм2

	116
	Калинина
	735
	21
	-
	-
	735
	5пр. АС-35мм2

	117
	Кирова
	700
	20
	-
	-
	700
	-

	
	Итого
	4755
	87
	52
	160
	4755
	-

	
	Всего
	82032
	1026
	1119
	1933
	82032
	


Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды города Дагестанские Огни составляет 8755 тыс.кВт.ч. в год.
Проектные предложения
Рост численности жителей города, благоустройство активно развивающейся жилой застройки, а также растущий поток туристов вызывают рост электрических нагрузок. Покрытие электрических нагрузок потребителей города предусматривается осуществлять от электрических сетей Дагестанской энергосистемы, через существующую подстанцию 110/35/10 кв.
Для электроснабжения потребителей города необходимо существующую подстанцию реконструировать с увеличением мощности в 2 раза. 
Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:
· проведение полной инвентаризации объектов электрического хозяйства;
· подключение к системе электроснабжения города запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки, строительство ЛЭП 10кВ (3,1 км) и ЛЭП 4 кВ (74 км). 
С учетом стратегии социально-экономического развития территориальной зоны «Прибрежный Дагестан» до 2025 года генеральным планом на расчетный срок предусматривается реализация следующих мероприятий:
· техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса (в т.ч. ПС 110/35/10 кВ «Огни»);
· энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры;
· повышение управляемости электросетей за счет применения интеллектуальных систем противоаварийного управления, сверхпроводниковых устройств;
· повсеместное применение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии на розничном рынке (АИСКУЭ);
· постепенный переход к созданию «интеллектуальных сетей» (Smart Grid) – интеграция сетей связи с энергосистемой для создания электрической коммуникационной супермагистрали, способной контролировать свое состояние, автоматически принимать корректирующие меры;
· подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки, строительство ЛЭП 10кВ (3,9 км) и ЛЭП 4 кВ (53,13 км). 

[bookmark: _Toc374715240]2.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение
[bookmark: _Toc315701185][bookmark: _Toc315701186][bookmark: _Toc315701187][bookmark: _Toc315701188][bookmark: _Toc315701189][bookmark: _Toc315701190][bookmark: _Toc315701191][bookmark: _Toc315701192][bookmark: _Toc315701193][bookmark: _Toc315701194][bookmark: _Toc315701195][bookmark: _Toc315701196][bookmark: _Toc342472329]Телекоммуникационный рынок Дагестанского региона является открытым для конкуренции в области традиционных и новых видов услуг электросвязи. 
В настоящее время на телекоммуникационном рынке Республики Дагестан имеют лицензии на деятельность в области оказания услуг связи 140 организаций, при этом крупнейшими операторами являются ОАО «Ростелеком», ОАО «Электросвязь» и «Интерсвязь». 
Построенная по Правительственной программе развития связи цифровая транспортная сеть позволила организовать более интегрированную систему связи.
В Дагестанские Огни сеть передачи данных предоставляется по цифровым потокам, услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет.
В городе имеются муниципальное телевидение «Огни - ТВ», а также городская общественно - политическая газета «Дагестанские Огни».

Приоритетные направления в области связи
Приоритетными направлениями развития связи:
· удовлетворение платежеспособного спроса на основные услуги за счет модернизации и расширения сетей связи на базе цифрового оборудования;
· внедрение автоматизированных систем расчетов и управления предприятием;
· развитие комплексного обслуживания корпоративных пользователей;
· дальнейшее внедрение услуг интеллектуальной сети;
· развитие пунктов коллективного пользования за счет оптимизации номенклатуры услуг и повышения культуры обслуживания;
· расширение перечня предоставляемых услуг;
· оснащение пунктов коллективного пользования средствами презентации, продажи услуг корпоративным пользователям.
Осуществляется строительство новых линий передачи и объектов связи, а также реконструкцию существующих линий связи. Закончено строительство телефонной сети по Правительственной программе развития сельской связи Республики Дагестан, что позволило создать высокогорную радиорелейную сеть.
Междугородная и внутризоновая сеть
Выход абонентов цифровых местных сетей на междугородную сеть осуществляется через цифровую АТС города. В настоящее время в эксплуатации находится комбинированная АТС на 2180 точек подключения, коэффициент задействования АТС составляет 27,5%, год постройки АТС 2008 год. 
Телефонная связь
В городе Дагестанские Огни для предоставления услуг связи населению и организациям имеются сети фиксированной и мобильной телефонной связи. Сеть телефонной связи общего пользования принадлежит ОАО «РосТелеком».
Характеристика линий телефонной связи, марка кабеля: ТПП 600*2, ТПП 400*2, ТПП 300*2, ТПП 100*2, ТПП 50*2.
Таблица 50 – Характеристика системы связи г.Дагестанские Огни
	№
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2011
	2012

	1. 
	Монтированная емкость телефонных станций
	номеров
	2 180
	2 180

	1.1. 
	В том числе используемая
	номеров
	600
	600

	2. 
	Число телефонных аппаратов стационарной телефонной сети общего пользования-всего
	штук
	600
	600

	2.1. 
	В том числе домашних
	штук
	600
	600

	3. 
	Количество объектов инфраструктуры связи:
	
	
	

	3.1. 
	Почтовые отделения связи
	единиц
	1
	1

	3.2. 
	Телеграфные пункты
	единиц
	1
	1

	3.3. 
	Междугородние переговорные пункты
	единиц
	1
	1

	3.4. 
	Киоски Роспечати
	единиц
	–
	–

	3.5. 
	Действующие операторы сотовой связи
	единиц
	3
	3

	3.6. 
	Пункты коллективного доступа к сети интернет
	единиц
	2
	2

	4. 
	из общего количества населенных пунктов:
	единиц
	
	

	4.1. 
	телефонизировано (стационарно)
	единиц
	1
	1

	4.2. 
	охвачено услугами сотовой связи
	единиц
	1
	1

	4.3. 
	охвачено телевидением
	единиц
	1
	1

	4.3.1
	в том числе:
программами телевидения РД
	единиц
	1
	1

	4.3.2
	программами местного телевидения
	единиц
	1
	1

	4.4. 
	имеются отделения почтовой связи
	единиц
	1
	1

	4.5. 
	имеются киоски Роспечати
	единиц
	-
	-

	4.6. 
	организован доступ к сети Интернет
	единиц
	1
	1

	5. 
	Обеспечение услугами связи объектов социальной инфраструктуры
	единиц
	
	

	5.1. 
	Учреждений здравоохранения всего
	единиц
	1
	1

	5.2. 
	Из них телефонизировано
	единиц
	1
	1

	5.3. 
	Общеобразовательные учреждения (включая дошкольные) всего
	единиц
	14
	14

	5.4. 
	Из них телефонизировано
	единиц
	13
	14


Протяженность линейных сооружений телефонной сети – 8,6 км.
Сотовая связь
Недостаток телефонных номеров общего пользования частично компенсируется предоставлением операторами услуг сотовой связи. В городе присутствуют следующие операторы сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон». 
Количество вышек:
Мегафон – 1, МТС – 1, Билайн – 1. 
Телевидение
Телевидение в городе представлено основными федеральными и региональными каналами. Для расширения приема каналов телевещания население города использует спутниковое телевидение.
Пункты аналогового вещания РРЛ – вышка (42°03'26"N 48°16'28"E) гора Джалган 
Радиостанции 
100,1 FM Радио Прибой (Махачкала) [ООО ТВ РК Прибой] (Джалган 250 Вт);
100,9 Love Радио [ООО ТРК Рубас] (Джалган 500 Вт);
102,7 FM Радио Ватан (Махачкала) [ООО ТВРК Асса] (Джалган 100 Вт).
Телевидение:
- 7 ТВК Первый канал (Джалган 100 Вт);
- 9 ТВК Россия – 1/ ГТРК Дагестан (Джалган 100 Вт);
- 32 ТВК ТВК Кварц [ООО Студия ТВ Кварц] (Дагестанские Огни 30 Вт);
- 37 ТВК Юждаг (Джалган 500 Вт);
- 38 ТВК Рен ТВ [МУП ТРК ТВ Дагестанские Огни] (Дагестанские Огни 100 Вт);
- 41 ТВК ТВ Марс [ООО Телекомпания Рубас] (Джалган 500 Вт);
- 43 ТВК ДНТ [ЗАО АЗТВ Дербент] (Джалган 500 Вт);
- 46 ТВК Каспий ТВ [ООО Каспий - КТВ] (Джалган 500 Вт);
- 51 ТВК ТВ Рубас [ООО ТРК Рубас] (Джалган 500 Вт);
- 54 ТВК Домашний (Махачкала) (Джалган 100 Вт);
- 59 ТВКРГВК [ГУ РГВК Дагестан] (Джалган 500 Вт). 
Пункты цифрового вещания в формате DVB T2 на 26 ТВК частота приема 514 МГц, Дербент (гора Джалаган):
1-й мультиплекс
Телеканалы:
- Первый канал;
- Россия – 1;
- Россия – 2;
- НТВ;
- Пятый канал;
- Россия – К;
- Россия – 24;
- Карусель;
- Общественное телевидение России;
- ТВ Центр.
Радиоканалы:
- Вести ФМ;
- Радио Маяк;
- Радио России.
Почтовая связь
На территории Дагестанские Огни располагается Городское отделение почтовой связи, по адресу Улица Площадь им. Кирова, дом 5. Отделение на достаточном уровне обеспечивает город услугами почтовой связи.
Проектные предложения
Генеральным планом Дагестанские Огни на расчетный срок (2032 год) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающих в себя:
· телефонную связь общего пользования;
· мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;
· цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;
· проводное вещание;
· эфирное радиовещание;
· телевизионное вещание.
Развитие телефонной сети Дагестанские Огни предусматривается наращиванием номерной емкости ГТС с открытием новых АТС и установкой выносных абонентских модулей с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования. 
Согласно Постановлению Правительства РД от 22.01.2010 N 14
«Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования» норма телефонной плотности для городов – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 10 телефонов-автоматов на 1000 жителей или 2 % общего количества установленных телефонов. 
Расчет потребности в телефонных номерах:
1. Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 2032 год составит 39 230 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 4,6 человек число домохозяйств в муниципальном образовании может составить около 8 528 единиц. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 8 528 единицам:
39 230 : 4,6 = 8 528 - телефонных номеров жилищного сектора, 
где:
39 230 – прогнозная численность населения на расчетный срок;
4,6 – средний размер семьи.
2. Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (2% от числа телефонных номеров населения):
8 528 * 0,02 = 170 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.
3. Количество телефонов-автоматов:
39 230: 1000 * 10 ≈ 392 – потребность в телефонах–автоматах.
4. Общее количество телефонных номеров:
8 528+170+392≈9 090 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.
Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:
· телефонизировать район Нахаковки (за стекольным заводом) и новый район в сторону Дербента;
· произвести капитальный ремонт (замену) всего линейного хозяйства;

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:
· увеличение мощности действующих АТС до 9 090 номеров;
· доведение количества таксофонов до 392 единиц;
· строительство здания РУФПС;
· строительство 5 отделений связи;
· прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.
Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет, что успешно претворяется в настоящее время в Дагестанские Огни.
2.9 [bookmark: _Toc374715241]Инженерная подготовка территории
Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана г. Дагестанские Огни.
Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно. 
В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом на расчетный срок предусматривается следующий комплекс мероприятий:
1. Организация поверхностного стока
Для обеспечения нормативного уровня благоустройства городской территории, предупреждения таких неблагоприятных явлений, как затопление и подтопление участков городской застройки, эрозионные процессы, ухудшение прочностных свойств оснований зданий и сооружений, предусматривается организация поверхностного стока путем вертикальной планировки территории, устройства системы закрытых и открытых водостоков.
Вертикальная планировка территории обеспечивает:
· максимально возможный водоотвод с внутриквартальных территорий поверхностным способом;
· создание уклонов проездов с учетом оптимальных условий движения транспорта и пешеходов;
· минимум объемов земляных работ, нарушений естественного ландшафта.
Общегородские и районные транспортные магистрали в проекте решены применительно к существующему рельефу, предельные уклоны здесь предусматриваются равными 1-3%. На участках плоского рельефа предусмотрен пилообразный профиль с уклонами 0,4%. В местах транспортных развязок, в разных уровнях на городских магистралях при их пересечениях с железной дорогой и автострадой, максимальные продольные уклоны принимаются равными 5%.
Поверхностный водоотвод с рассматриваемой территории обеспечивается закрытой сетью водостоков. Сброс ливневых вод из бодосборных бассейнов предусмотрен в русла прилегающих оврагов и далее - в северные очистные; сооружения ливневых вод. Диаметры ливневых труб водостоков определены равными 0,3-1,0 м.
	Вдоль автострады по южной границе города предусмотрено устройство нагорной канавы, обеспечивающей перехват ливневых вод с пригородных территорий.
2. Дренаж территории
На преобладающей части планируемой территории наблюдается высокое стояние уровня грунтовых вод - 0,5-2,0 м от поверхности земли. Источниками питания фунтовых вод являются как атмосферные осадки, так и фильтрационные, сбросные воды оросительной системы. Общее благоустройство городской территории при ее застройке значительно снизит объемы инфильтрации поверхностных и оросительных вод, но одновременно может в отдельных местах вызвать и обратный эффект за счет снижения естественного испарения. Поэтому на планируемой территории обязательно устройство комплексной системы ' • площадного и локального дренажа с обеспечением нормы осушения для застройки 2,0-3,0 м (в зависимости от типа зданий и сооружений, конструкций фундаментов, подземных коммуникаций и т.д.) и 1,0-2,0 м для участков рекреации, зеленых насавдений (с учетом минерализации воды и почв, видов зеленых насаждений). Особое внимание обращается на участки с выходом на поверхность минеральных вод и грифонов. Здесь, помимо устройства локальных (пристенных, прифундаментных) дренажей необходимы:
· мероприятий по защите и благоустройству дюжа прилегающих оврагов и тальвегов;
· планировка крутых склонов с последующим озеленением;
· крепление дна и откосов искусственным покрытием;
· устройство оголовков сбросов и гасящих сооружений (ризберм)
3. Мелиорация и обводнение 
В условиях засушливого климата планируемого района мелиорация (ирригация) территории имеет большое значение для обеспечения комфортности проживания населения, нормативных санитарно-гигиенических, микроклиматических условий городской среды.
Новая и существующая застройка города требуют реконструкции существующей оросительной системы в границах города с учетом проектируемой уличной сети и необходимости предотвращения неупорядоченного сброса поливных вод.
На проектную перспективу предусматривается развитие внутриквартальной сети поливочного водопровода, соответствующей современным санитарно- эпидемиологическим требованиям. Модуль полива городских территорий принят равным 1 л/сек/га.
Проектом намечено обводнение территории с помощью системы декоративных водоемов, с частным использованием существующих компаний и карьеров. Общая площадь водоемов равна 34 тыс. м2, кубатура - около 52 тыс, м3, расход воды для нормативного водообмена в среднем равен 3,0 л/сек. Подача воды для питания предусматривается из оросительной системы в периоды наименьшего расхода воды на нужды орошения. Сброс воды при водообмене намечен в систему водостоков.
В соответствии с грунтовыми условиями дно и откосы водоемов для защиты от суффозии, предотвращения подтопления прилегающих территорий покрываются противофильтрационными материалами (гидротехнический бетон, защитные пленки из полиматериалов).
Откосы водоемов, создаваемых на базе коланей и карьеров, крепятся железобетонными плитами, дерновым покрытием, в необходимых случаях - низководными подпорными стенками.
Существующая распределительная и сбросная система оросительной сети трансформируется и реконструируется в соответствии с архитектурно-планировочными и санитарно-гигиеническими условиями: часть каналов и лотков ликвидируется, частично благоустраивается или закрывается в коллекторе.
4. Защита от эрозии
В связи с намечаемым сбросом поверхностных, дренажных, ирригационных вод, во избежание развития эрозионных процессов предусматриваются специальные устройства грунтовых подсыпок, обеспечивающих режим аэрации почвогрунтов.
Водоприемником дренажных вод в границах застройки являются водосточные коллекторы.
5. Защита участка побережья Каспийского моря
Генпланом предусмотрен выход города к морю. Прибрежные территории намечены к градостроительному освоению.
Характерной особенностью Каспийского моря являются значительные периодические многолетние и вековые колебания уровня. Повышение уровня моря, помимо непосредственного затопления, обуславливает развитие на побережье ряда сопутствующих негативных процессов. Увеличивается зона воздействия ветро-вол новых нагонов, усиливается абразионное разрушение берегов. Развивается процесс подтопления, при котором, наряду с подъемом уровня грунтовых вод, происходит заболачивание, засоление почв, ухудшение экологической обстановки, увеличение сейсмичности прибрежных территорий.
Планируемый к освоению участок - Каспийского побережья характеризуется абразионным типом берегов со значительной скоростью их переработки, преобладающим распространением выровненного аккумулятивного рельефа подводного склона и высокими темпами его отступления.
Оценка прогнозов экономических, планировочных, экологических, социальных последствий подъема уровня моря определили следующие основные концептуальные принципы инженерной защиты в пределах городской территории.
1) В связи с неопределенностью перспективного уровенного режима моря, защитные сооружения должны рассчитываться, как на работу в фазах подъема, так и в фазах спада уровня (принцип универсальности защиты).
2) Защитные сооружения, помимо чисто технических функций защиты, должны нести и другие, необходимые для данного участка побережья функции – транспортные, рекреационные, культурно-эстетические (принцип многофункциональности).
3) Должна быть учтена необходимость предотвращения всех неблагоприятных процессов, вызванных повышением уровня моря: затопления и подтопления территории, абразионного разрушения берегов, ветро-волновых нагонов, деформирования зданий и сооружений, увеличения сейсмичности, ухудшения экологической обстановки (принцип комплексности).
4) Для данного участка побережья с полным преобладанием отмелых песчаных берегов в условиях подъема или спада уровней, происходящих по древним береговым линиям без разобщения существующих потоков наносов, наиболее обоснованным и эффективным является применение активных методов защиты с использованием свободных пляжей и различных проницаемых волногасящих конструкций.
При выборе оптимального варианта берегозащитных мероприятий, помимо сугубо технико-экономических показателей, учитываются возможности адаптации искусственных гидротехнических сооружений к локальным особенностям морской гидродинамики, их органичного вращивания в окружающую природную и урбанизированную среду.
Гидравлическое моделирование, опыт эксплуатации берегозащитных сооружений показывает преимущества т.н. активных методов защиты с использованием свободных пляжей и - различных проницаемых волногарящих конструкций перед пассивной защитой (каменнонабросные и железобетонные сооружения), хотя и не исключает последних в определенных гидрологических, инженерно-геологических, архитектурно-планировочных условиях.
Свободные искусственные пляжи наиболее эффективны по характеру взаимодействия берегового откоса с волнением и обеспечивают максимальное гашение волновой энергии, а также стабилизацию всего нижележащего берегового склона путем восполнения дефицита наносов в их вдольбереговом потоке. Волногасящие проницаемые конструкции по гидродинамическим качествам приближаются к показателям свободного пляжа. Они обеспечивают наибольшую динамическую устойчивость пляжа перед сооружением в случае дефицита вдольберегового потока наносов, при наличии этого потока - происходит отложение наносов перед сооружением с образованием волногасящей надводной пляжной полосы.
Развитие побережья в данном районе идет в условиях сильного дефицита рыхлого материала. К северу от участка береговой поток наносов только зарождается, он сильно недонасыщен, поступление аллювиального материала р. Самур незначительно, в целом, здесь характерно преобладание поперечного перемещения наносов, представленных; в основном, ракушечным материалом с подводного склона. Размыв происходит по всему участку побережья. Пляж представлен нешироким пятиметровым валом, сложенным ракушкой с примесью песка.
Волноопасным направлением являются С, СВ, В, ЮВ. Наиболее опасен шторм восточного направления. Суммарный ветровой и волновой нагон составляет 1,5 м. 
Таким образом, берегозащитные сооружения на рассматриваемом участке должны возвышаться над современным уровнем моря на 1,5 м. С учетом повышения уровня моря до отметки -215,0 м и запасом над максимальным уровнем 0,5 м, отметка гребня берегозащитного сооружения определена равной – 23,0 м.
На данном участке берегозащитные сооружения включают в себя:
– волногосящие бермы;
– прогулочные террасы с лестничными сходами;
– песчаные дамбы с придамбовыми дренажем;
– песчаные осыпки перед сооружениями. 
Волногасящая свайно-ячеистая берма состоит из железобетонных свай и плит перекрытия. Железобетонные сваи сечением 0,45x0,45 м, длиной 3,0 и 4,5 м, погружаются в три ряда шагом 1,0 м. С интервалом 3,0 м свайные ряды связываются монолитными железобетонными балками жесткости размером 0,64x0,5 м. По верху волногасящая берма перекрывается сборными железобетонными плитами.
Защита от затопления и подтопления в период штормов и высоких нагонных уровней осуществляется с помощью песчаной дамбы, отсыпаемой в тыловой части берегового укрепления. Ширина дамбы по гребню 12,0 м, заложение низового откоса 1:2,5, отметка гребня дамбы - 23,0 м. В основании дамбы укладывается придамбовый дренаж (перфорированные асбестоцементные трубы с обратным фильтром) с автоматизированной дренажной насосной станцией производительностью до 300 куб. м/час для перекачки фильтрующихся через песчаную дамбу вод в период штормовых нагонов.
В соответствии с принятой конструкцией берегоукрепления намечены следующие мероприятия по благоустройству и озеленению:
· для организации пешеходных связей урбанизированных зон с набережной - лестничные сходы шириной по 5,0 м;
· для спуска к воде - двухсторонние сходы шириной по 2,0 м;
· для транспортных сообщений набережной - специальные съезды;
· верхняя терраса набережной на отметке 23,0 м функционально делится на две прогулочные асфальтированные террасы и полосу озелененного пространства.
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Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.
По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:
а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;
б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;
в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.
Общая площадь зеленых насаждений общего пользования в городе Дагестанские Огни составляет 7,6 га. 
Охрана зеленого фонда города предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.
Проектные предложения
На одного жителя муниципального образования «Город Дагестанские Огни» в расчетном периоде будет приходиться 10 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для городских округов согласно Республиканских нормативов Градостроительного проектирования Республики Дагестан – 10 м2 на 1 человека).
Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки. 
Таблица 51 - Расчет нормативной площади зеленых насаждений
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	I очередь
	расчетный срок

	1
	Расчетная численность населения
	чел.
	32 360
	39 230

	2
	Норматив площади озелененных территорий на 1 человека
	м2
	10
	10

	3
	Расчетная нормативная площадь зеленых насаждений
	га
	32,4
	39,2

	4
	Площадь зеленых насаждений города на 01.01.2013 г. - всего
	га
	19,18
	19,18

	4.1
	на 1 человека
	м2
	5,9
	4,9

	5
	Разность между нормативной и проектируемой площадью зеленых насаждений (-)недостаток, (+) избыток - всего
	га
	- 13,18
	-20,05

	5.1
	на 1 человека
	м2
	-4,1
	-5,1


Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации города предлагается: 
· сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;
· рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;
· формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети города.
· формирование зеленых насаждений на территории нового жилищного строительства, в том числе: 
· на северо-западе города, в существующих границах – 5,3 га на первую очередь строительства;
· на присоединяемом участке «№ 1», на юге города – 8,7 га на первую очередь строительства; 
· на присоединяемом участке «№ 2», на севере города – 101,4 га на расчетный срок. 
2.11 [bookmark: _Toc374715243][bookmark: _Toc342378326][bookmark: _Toc364320541][bookmark: _Toc342472339]Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ
[bookmark: _Toc315701213][bookmark: _Toc315701214][bookmark: _Toc315701215][bookmark: _Toc315701216][bookmark: _Toc315701217][bookmark: _Toc315701218][bookmark: _Toc315701219][bookmark: _Toc315701220][bookmark: _Toc268263653][bookmark: _Toc342472332]Цель разработки раздела – определение инженерно-экологических условий к генеральному плану г. Дагестанские Огни, позволяющих обеспечить нормативный уровень санитарно-гигиенического состояния города, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека путем внедрения современных малоотходных и безотходных технологий в процессе производства; минимизации их объема и снижения их опасности при первичной обработке; возможность использования полупродуктов и отходов основных цехов предприятий в качестве вторичного сырья в производственных циклах вспомогательных цехов или на специальных предприятиях по переработке; предупреждения их рассеивания или потерь в процессе перегрузки, транспортировки и промежуточного складирования.
Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание. 
Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. Степень (класс) опасности отходов определяется в соответствии с действующими нормативными документами расчетным и экспериментальным путем. Допускается временное складирование отходов производства и потребления, которые на современном уровне развития научно-технического прогресса не могут быть утилизированы на предприятиях.
Различают следующие основные способы складирования отходов: 
- временное хранение на производственных территориях на открытых площадках (на территории поселения применяется) или в специальных помещениях (в цехах, складах, на открытых площадках, в резервуарах и др.); 
- временное складирование на производственных территориях основных вспомогательных (дочерних) предприятий по переработке и обезвреживанию отходов (в амбарах, хранилищах, накопителях);
- складирование вне производственной территории - на усовершенствованных полигонах промышленных отходов – для г. Дагестанские Огни не применяется;
- складирование на площадках для обезвоживания илового осадка от очистных сооружений - на территории города не применяется.
Условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в "Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" (ПНООЛР) промышленных предприятий и цели разработки которых состоят в: инвентаризации отходов предприятия; определении нормативных количеств отходов; предельных объемов размещения отходов. Задачи ПНООЛР состоят в: а) стабилизации и снижении уровня загрязнения окружающей среды, связанного с отходами; б) экономии природных ресурсов путем повторного использования и рециркуляции отходов; в) сбор, обработка и предоставление в установленном порядке данных для государственного статистического наблюдения в области обращения с отходами; г) назначении мероприятий по охране окружающей среды и здоровья людей от негативного влияния отходов при их образовании, сборе, перемещении, утилизации, размещении, захоронении и уничтожении.
Основой для решения проблем обезвреживания, захоронения и утилизации отходов является создание информационной базы по отходам и способам их переработки, частью которой являются ПНООЛР. Сбор и анализ информации об образовании и размещении отходов является приоритетным направлением в управлении промышленными отходами. 
При деятельности, связанной с образованием отходов запрещаются: сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву; размещение опасных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека; захоронение опасных отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов.
К факторам вредного воздействия на окружающую среду твердых коммунальных отходов, относятся сопутствующие им выбросы в воздух неприятных запахов и газообразных веществ.
Общая характеристика системы санитарной очистки города
Основным методом обезвреживания ТБО является размещение их на свалках и полигонах. В настоящее время основная масса отходов города вывозится за пределы города на полигон, расположенный в Дербентском районе. 
Существующая система учета и контроля за образованием и размещением отходов не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов города Дагестанские Огни. 
Сбор отходов на территории города производится контейнерным способом. Большинство контейнерных площадок не соответствуют современным требованиям. Во-первых, они находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, обусловленном постоянным переполнением контейнеров. Во-вторых, они фактически не закреплены за населением и организациями. Как показывает практика, когда начинает деятельность новое предприятие, ее сотрудники пользуются для удаления отходов уже имеющимися на данной территории контейнерами, переполняя их и завышая фактические объемы образования отходов. В-третьих, подъездные пути к контейнерным площадкам во многих случаях не соответствуют требованиям, определенным для эффективной и безопасной работы мусоровозной техники. Количество контейнеров для сбора ТБО, установленных на территории города, составляет 120 шт. вместимостью 0,75 м3 каждый. 
Функции по организации сбора и вывоза отходов с территории города, утилизации и размещения твердых бытовых отходов на территории городской свалки возложены на ООО «Метелица» (ул. Кутузова, д. 1).
Таблица 52 – Характеристика предприятия ООО «Метелица»
	№ п/п
	
Вид деятельности
	Площадь территории предприятия
	Площадь производственных помещений, м2
	Численность сотрудников, чел.
	Численность производственных рабочих, чел.
	Режим работы по санитарной очистки, час.

	1
	1.Сбор, вывоз ТБО
2.Сбор, вывоз ЖБО
3.Механизированная уборка
	1
	64
	9
	53
	7


Оснащенность спецтехникой предприятия по организации сбора и вывоза отходов с территории города приведены ниже в таблице.
Таблица 53 –Оснащенность ООО «Метелица» спецтехникой
	№№ п/п
	Наименование техники
	Кол-во
	Марка
	Год выпуска
	% износа

	«ООО Метелица»

	1
	Мусоровоз
	2
	Камаз - ЦПКТБ
	1991/98
	90

	2
	Вакуумная машина (мусор)
	2
	Газ-53
	1984/99
	100

	3
	Трактор
	2
	Т-100
	1976
	100

	4
	Автомобиль (трактор)
	1
	МТЗ-80
	1979
	100

	5
	Поливомоечная машина (экскаватор)
	1
	ЮМЗ-6
	1981
	100

	6
	Бульдозер и т.д.
	1
	Дт-75
	1982
	100


Существующий парк спецтранспорта физически и морально устарел. 
Транспортировка твердых бытовых отходов осуществляется на полигон, расположенный за чертой города в Дербентском районе. Характеристика полигона представлена в таблице ниже.
Таблица 54 - Характеристики полигона ТБО, на который осуществляется прием отходов, образующихся на территории города
	№
п/п
	Характеристика
	Показатели

	1
	Место расположения
	Дербентский р-н

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	1

	3
	В том числе площадь участка складирования, га
	1

	4
	Год ввода в эксплуатацию
	1999

	5
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	741

	6
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	518

	7
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	50

	8
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	-

	9
	Стационарный радиометрический контроль
	-

	10
	Дезинфекция мусоровозов и контейнеров
	производится

	11
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	-

	12
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	-

	13
	Закрытые полигоны (год закрытия)
	-

	14
	Себестоимость складирования, руб/м3
	7,16

	15
	Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/м3
	73,89

	16
	Наличие разрешительной документации (лицензии, заключения, землеотводы проект на строительство полигона) на полигоны (свалки) ТБО
	-

	17
	Основная технология складирования ТБО
	навалом

	18
	Бытовые условия работающих на полигоне
	-


Согласно проведенной инвентаризации на складах, свалках, местах захламлений, полигонах, накапливается 95% ТБО, 3% отходов бурения, 0,2% нефтесодержащих отходов, 0,02% ртутных ламп, 0,001% отходов гальванического производства, 1,7% прочих отходов.
Вывоз мусора от частных домов осуществляется 2 раза в неделю, от многоквартирных домов – 6 раз в неделю, учреждений и предприятий – согласно заявкам.
Фактические объемы твердых бытовых отходов, образованных на территории город Дагестанские Огни за 2010 год составили 76,5 тыс.м3. 
Таблица 55 - Данные о вывозе мусора за 2012 г.
	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Значение

	1
	Вывоз бытового мусора от населения, проживающего в домовладениях всех форм собственности
	тыс. м3
	68,8

	2
	От предприятий и организаций, при очистке улиц и ликвидации несанкционированных свалок
	тыс. м3
	7,9

	3
	Всего сбор и транспортировка ТБО 
	тыс. м3
	76,5

	4
	Всего подлежит утилизации ТБО на полигоне
	тыс. м3
	76,5



Таблица 56 - Действующие нормы и фактические объемы накопления бытовых отходов в городе учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания
	Наименование учреждений обслуживания
	Установленная администрацией поселения норма накопления твердых бытовых отходов, кг/м2 в год
	Объем накопления ТБО, тонн/м3 ½ года

	Учреждения торговли и общественного питания

	Продовольственный магазин
	0,8 м3 на 1м2
	67 м3

	Палатки, киоски
	0,8 м3 на 1м2
	52 м3

	Магазин хозяйственных товаров
	0,5 м3 на 1м2
	17 м3

	Супермаркет (универмаг)
	0,8 м3 на 1м2
	102 м3

	Учреждения общепита (кафе, ресторан, бар, закусочная, столовая)
	0,5 м3 на 1 место
	83 м3

	Медицинские учреждения

	Аптека
	0,29 м3 на 1м2
	6 м3

	Амбулатория, дневной стационар
	0,07 м3 на 1 посещ.
	-

	Образовательные учреждения

	Общеобразовательные школы
	0,12 м3 на 1 учащ.
	1037 м3

	Культурно-спортивные учреждения

	Клубы
	0,12 м3 на 1 чел.
	21 м3

	Библиотеки
	0,12 м3 на 1 место
	16 м3

	Стадионы (плоскостные сооружения)
	0,12 м3 на 1 чел.
	-

	Отделения связи
	0,25 м3 на 1сотр.
	52 м3

	Административно-управленческие организации
	0,25 м3 на 1 сотр.
	54 м3

	Отделение, филиал Сбербанка
	-
	36 м3


Основными составляющими ТБО являются бумага, картон, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло.
Площадь сбора ТБО с твердого покрытия улиц, скверов, парков, в 2012 г. составила 221000 м2.
В летнее время на территории города проводятся следующие работы по уборке дорожных покрытий: 
· подметание;
· мойка;
· полив (Поливомоечная машина ЮМЗ-6);
· уборка грунтовых наносов, газонов.
В зимнее время проводятся:
· распределение технологических материалов;
· сгребание и подметание снега;
· скалывание уплотненного снега и льда;
· сгребание и подметание скола; формирование снежного вала и его перемещение (сдвигание);
· погрузка снежно-ледяных образований в транспортные средства;
· вывоз снежно-ледяных образований.
На территории города не осуществляется организованный сбор и вывоз крупногабаритных отходов (КГО), вывоз КГО осуществляется с помощью бортовых машин или тракторов по заявкам населения.
Расчет объемов накопления бытовых отходов 
В комплекс по санитарной очистке территории города входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов. 
Согласно нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 280 кг в год объемом 1400 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 12799 тонн/57826 м3.
Таблица 57 - Объемы накопления бытовых отходов
	Бытовые отходы
	Число жителей, чел.
	Удельная норма накопления на 1 человека в год
	Общее накопление в год

	
	
	кг
	л
	I очередь
	расчётный срок

	
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок
	т
	м3
	т
	м3

	Общее количество с учетом общественных зданий
	32 360
	39 230
	280
	280
	1400
	1400
	9 061
	45 304
	10 984
	54 922

	Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков
	274 000
	363 000
	5
	5
	8
	8
	1 370
	2 192
	1 815
	2 904

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	10 431
	47 496
	12 799
	57 826


Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 0,75 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит 150,5 м3 (54922 м3: 365 дней). 
С учётом того, что число жителей в многоквартирных жилых домах на расчетный срок будет равно 2028 чел., среднесуточное накопление отходов в них на расчетный срок составит:
2028 чел. х 1400 л/год на чел.:1000:365=7,8 м3
Вывоз мусора от многоквартирных домов будет осуществляться ежедневно, для чего потребуется следующее количество контейнеров:
7,8:0,75=11 шт.
Для индивидуальных жилых домов, где вывоз мусора осуществляется 2 раза в неделю, а число жителей на расчетный срок равно 37202 чел., необходимое количество контейнеров составит:
(150,5-7,8):0,75 х 3,5 ≈ 666 шт.
Общее количество контейнеров на расчетный срок составит:
11 + 666 = 677 шт.
На сегодняшний день в городе установлено 120 контейнеров вместимостью 0,75 м3, поэтому на первую очередь строительства генеральным планом предлагается дополнительно установить в черте города 557 контейнеров. 
Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов приведен ниже:
57826 * 20 / 10 = 115652 м2 или 11,6 га 
где: 20 – расчетный период, лет;
57826 –норма накопления отходов города в год, м3;
 10 – высота складирования, м.
Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в городе до 2033 года, требуется обеспечить наличие свободной площади для полигона, площадью 11,6 га.
На территории муниципального образования находится один действующий скотомогильник, информация представлена в таблице.
[bookmark: _Toc274211299]Таблица 58 – Характеристика скотомогильников, расположенных на территории города
	Месторасположения
	Площадь, м2
	Расстояние от ближайшего насел. пункта
	Дата закрытия захоронения
№ ветеринарной карточки (действующий)
	Балансодержатель
	Захоронения по видам животных, в т.ч. диких
	Захоронения по болезням животных (диагноз, причина)
	Источник возможного подтопления
	Класс опасности
	СЗЗ, м

	МО г. Дагестанские Огни
	200 м2.
	1500 м
	Действ.
№1
	-
	К.Р.С
М.Р.С.
Собаки
	Все виды незаразных и паразит. заболеваний и травмат. заболевания
	Селевые и ливневые подтопления
	I
	1000



Проблемы в сфере санитарной очистки города
Жилищно-коммунальное хозяйство и система обращения с отходами производства и потребления в настоящее время является ресурсоемким и негативным источником загрязнения окружающей среды. В настоящее время муниципальным обслуживанием охвачено около 80 % населения города, так как граждане, которые проживают в частных домах, расположенных неподалеку от многоквартирных домов, нередко бесплатно пользуются контейнерами для отходов, установленными у многоквартирных домов, и не хотят заключать со специализированными предприятиями договора на сбор и вывоз отходов. 
Из-за отсутствия раздельного сбора ТБО в общий контейнер, а нередко рядом с ним, вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарственные препараты с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Все это под видом малоопасных ТБО вывозится на свалки, которые чаще всего устраивают в выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи населенных пунктов, что недопустимо с эколого-гигиенических позиций.
 Нередко их называют полигонами, однако они не отвечают требованиям, представляемым к сооружениям по захоронению отходов, не имеют гидроизолирующего основания, препятствующего распространению токсичных загрязнений по водоносным горизонтам. В результате сточные воды, которые вытекают из тела полигона, образующиеся при воздействии природных осадков и физико-химических процессов, протекающих в ТБО, содержат в большом объеме крайне токсичные органические загрязнения. Неконтролируемые процессы в теле свалки приводят к формированию болезнетворной микрофлоры, также усугубляющей опасность фильтрата. Кроме выделений фильтрата из тела свалки в атмосферу постоянно поступают газообразные продукты распада ТБО – метан, аммиак и прочее. Они являются источником систематических пожаров на свалках, которые, в свою очередь, загрязняют атмосферу. 
На территории города функционирует разрозненные приемные пункты, ориентированные на сбор коммерчески выгодных компонентов отходов.
Таблица 59 – Данные по пунктам приема ВМР 
	№ п/п
	Количество приемных пунктов, шт.

	
	Лом цветных металлов
	Лом черных металлов

	1
	3
	3


Пункты по сбору макулатуры, стеклотары, текстиля, ветоши, ПЭТФ бутылок отсутствуют.
На сегодняшний день в городе не организована система по обращению с опасными отходами. 
В целом положение в сфере сбора и обезвреживания опасных отходов является неудовлетворительным. Значительное количество опасных отходов (отработанные ртутьсодержащие источники света, химические источники тока, нефтесодержащие отходы, отходы лакокрасочных материалов, отработанные автошины) размещаются на территориях предприятий или вместе с ТБО на необорудованных свалках, нанося непоправимый ущерб окружающей среде.

Проектные предложения
Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории города генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:
1) организовать вывоз твердых бытовых отходов с территории города на мусоросортировочную станцию (мощностью 150 тыс. тонн ТБО в год) и полигон ТБО (мощностью 105 тыс. тонн отходов в год), планируемые к строительству до 2016 г. вблизи г. Дербент в рамках Генеральной схемы санитарной очистки территорий Республики Дагестан;
2) произвести ликвидацию стихийных свалок (в т.ч. свалки, расположенной в 1 км от города в направлении села Зидьян-Казмаляр);
Расчет затрат на проведение рекультивационных и ликвидационных работ приведен в таблице ниже.
Таблица 60 - Расчет затрат на проведение рекультивационных и ликвидационных работ
	Наименование муниципального образования
	Свалки I-ого типа
	Площадь рекультивации, га
	Затраты на рекультивацию, тыс. руб.
	Суммарные затраты на рекультивацию, тыс. руб

	
	Объем ТБО, м3
	Площадь, га
	Ср.высота, м
	
	Технический этап
	Дегазационные мероприятия
	Биологический этап
	

	город Дагестанские Огни
	42740
	4
	3,21
	4
	72000
	2 400
	21 600
	96 000


3) разработать схему санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;
4) оборудовать контейнерные площадки с доведением количества контейнеров до 677 штук.
На расчетный срок в качестве мероприятий генеральным планом запланировано:
· развитие системы селективного сбора бытовых отходов;
· повышение уровня санитарно-экологического образования и воспитания населения.
· разработка механизмов регулирования, стимулирования и развития рынка вторичных ресурсов.
· внедрение стационарных и передвижных установок для дробления строительных отходов;
· внедрение установок обезвреживания опасных отходов здравоохранения и ветеринарии;
· модернизация специализированных технических средств для сбора и перевозки отходов (контейнеры, автотранспорт).

Размещение кладбищ 
В настоящее время на территории города Дагестанские Огни размещено одно христианское кладбище. Мусульманское кладбище, на котором осуществляется захоронение умерших жителей городского округа, расположено на территории Дербентского района. Общая площадь территории кладбищ составляет 11,8 га. 
Таблица 61 - Количество и размещение кладбищ на территории города Дагестанские Огни
	№ п/п
	Название кладбища
	Местоположение
	Количество
кладбищ
	Площадь, га
	Класс опасности
	СЗЗ, м

	Старые кладбища

	1
	Христианское[footnoteRef:4] [4:  Христианское кладбище располагает свободной площадью в размере 8% от общей площади.
] 

	Проспект Калинина, 39
	1
	1,7
	4
	100

	2
	Мусульманское
	Дербентский район
	1
	10,1
	3
	300



Санитарно-защитные зоны для кладбищ устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 39 230 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 9,4 га. Планируется расширение мусульманского кладбища на 2,8 га.
2.12 [bookmark: _Toc374715244]Санитарно-экологическое состояние окружающей среды
[bookmark: _Toc268263659]Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека. 
Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Город Дагестанские Огни» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания. 
[bookmark: _Toc319411860]Атмосферный воздух
В Республике Дагестан регулирование качества атмосферного воздуха и защита населения от воздействия загрязняющих веществ регламентируется федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха».
Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в городе обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта, в том числе старых автомобилей, использование низкокачественного топлива, неудовлетворительное содержание автодорог приводит к ухудшению экологической ситуации в республике. В городе много выбросов вредных веществ, связанных с производством промышленных предприятий. Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников, насчитывается 2 единицы. 

Таблица 62-Загрязнение атмосферного воздуха г. Дагестанские Огни
	Показатели
	Ед. измерения
	2011
	2012

	Количество предприятий, имеющих стационарные источники выбросов
	единица
	2
	2

	Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников – всего
	тонн
	168,5
	111,2


В городе нет постов наблюдения для получения полной информации о качестве атмосферного воздуха, как стационарных, так и передвижных.
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан в настоящее время разрабатывает ряд программ, направленных на решение проблем связанных с загрязнением атмосферного воздуха.
Основное стратегическое направление в области охраны атмосферного воздуха – создание в городе сети комплексного мониторинга атмосферного воздуха, который будет способствовать обеспечению непрерывной регистрации содержания загрязняющих веществ в атмосфере, динамики количества отходящих, уловленных, обезвреженных веществ от стационарных источников, разработки комплекса мер по снижению выбросов загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников.
 Для эффективного проведения мониторинга атмосферного воздуха, Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан в 2011 году начата разработка концепции и проекта региональной целевой программы «Мониторинг и охрана окружающей среды Республики Дагестан до 2017 года». 
Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:
· использовать в производстве современные очистные сооружения, способные свести к минимуму вредное воздействие токсических веществ на человека и окружающую среду;
· строго соблюдать технологические режимы производства и режимы работы очистных сооружений;
· создавать малоотходные производства;
· внедрять экологическую сертификацию автотранспортных средств и топлива;
· при размещении предприятий строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 
Поверхностные и подземные воды
Загрязнение подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта жидкими отходами производства приводит к повышению их агрессивности по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям фундаментов. В грунтах, залегающих в верхней части разреза существенно ухудшаются прочностные и деформационные свойства.
Охрана поверхностных вод
Основными задачами охраны поверхностных вод:
· рациональное использование водных ресурсов;
· обеспечение населения качественной питьевой водой;
· предотвращение загрязнения водоемов;
· соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны и водоохранных зон рек;
· действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.
В настоящее время сброс сточных вод обеспечивается по канализационных коллекторам без очистки в русла прилегающих оврагов. Объем сброса загрязняющих сточных вод (без очистки недостаточно очищенных) за 2012 год составляет 1 037 тыс. м3.
Таблица 63-Показатели загрязнения окружающей среды
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	2011
	2012

	1
	Число предприятий, сбрасывающих неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды
	единиц
	2
	2

	2
	Объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) за год
	тыс. м3
	1 012
	1 037

	3
	Образование отходов производства, опасных для окружающей среды
	тонн
	750
	768,7

	4
	Количество объектов размещения промышленных отходов (полигонов, отвалов и др.)
	единиц
	1
	1

	5
	Использовано и обезврежено отходов производства
	тонн
	10
	12


На сегодняшний день для города Дагестанские Огни актуальна проблема дефицита качественной питьевой воды из-за загрязнения водных ресурсов в результате человеческой деятельности. 
Наибольший риск подачи воды из поверхностного водоема, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим нормам, наблюдается в паводковый период. 
Для решения проблемы качества питьевой воды в 2011 году принята республиканская целевая программа «Чистая вода», рассчитанная на 2011-2017г.г.
Институтом геологии ДНЦ РАН разработана программа «Родник», в которой предусмотрены мероприятия по водоснабжению населения артезианскими подземными водами, отвечающими всем санитарно-гигиеническим нормам. Данная программа направлена в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации с предложением, о включении ее в Государственную Федеральную программу «Чистая вода».
Водные объекты города засоряются преимущественно бытовыми и хозяйственными отходами. Помимо производственных предприятий негативное воздействие на качество воды оказывают нарушения в области обращения с бытовыми отходами.
Охрана водных ресурсов от загрязнения связана, прежде всего, с решением вопроса строительства очистных сооружений там. Также улучшению качества воды будет способствовать совершенствование системы санитарной очистки города и оборудование предприятий-загрязнителей сооружениями полной биологической очистки промышленных стоков. В городе планируется строительство очистных сооружений, ввод в эксплуатацию планируется до окончания 1-й очереди строительства.
В 2012г., как и в предыдущие годы, основными причинами низкого качества питьевой воды являлись: продолжающееся антропотехногенное загрязнение поверхностных и подземных вод, факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа, соли жесткости, мышьяка, аммиак по азоту), отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, использование старых технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды и снижения класса источника водоснабжения, рассчитанного на использование традиционных схем очистки воды, негативная обстановка с тампонажем и консервацией недействующих артезианских скважин, низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений, отсутствие специализированной службы по эксплуатации водопроводных сооружений, осуществление производственного контроля в сокращенном объеме, нестабильная подача воды.
Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений и доля водопроводов, не отвечающих санитарно–эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия обеззараживающих установок равна 100%.
Таблица 64 – Доля проб воды из водопроводной сети, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (по жесткости) за 2012 г.
	Показатель
	Всего проб
	Неуд. проб
	Норматив
	Мин.
	Среднее
	Макс.
	% неуд. проб

	Жесткость общая
	168
	7
	7
	0
	7,14583
	17,2
	4,17


В городе питьевая вода характеризуется высоким уровнем жесткости.
Чем жестче вода, тем хуже она оказывает влияние на организм. Больше всего от воды переполненной ионами кальция и магния страдает сердечно- сосудистая система.
Постоянное употребление внутрь воды с повышенной жесткостью приводит к снижению моторики желудка, к накоплению солей в организме, и, в конечном итоге, к заболеванию суставов (артриты, полиартриты) и образованию камней в почках и желчных путях. 
Статистическими исследованиями установлено и экспериментально установлено влияние жестких вод на частоту мочекаменной, желчнокаменной болезни. В городе регистрируется высокий показатель по мочекаменной болезни.
Содержание фтора в питьевой воде 
Питьевая вода в городе характеризуется неполноценностью своего химического состава в связи с низким содержанием фтора (ниже 0,5 мг/л), йода в основных поверхностных и подземных источниках водоснабжения. 
Таблица 65 – Содержание фтора в пробах питьевой воды и заболеваемость кариесом (на 1000 населения) за 2011 г.
	Число исследованных проб питьевой воды на содержание фтора
	Показатели заболеваемости кариесом на 1000 нас.

	Всего
	Из них с концентрацией:
	Дети
	Подростки

	
	<1,5
мг/л
	%
	<0,5
мг/л
	%
	<0,2
м/л
	%
	
	

	18
	-
	-
	18
	100
	-
	-
	460,8
	2128,05


Железо без фтора усваивается плохо – поэтому кариес часто сопровождается железодефицитной анемией.
Таблица 66 – Заболеваемость железодефицитной анемией от 0 до 14 лет.
	№ п/п
	2007г.
	2008г.
	2009г.
	2010г.
	2011г.

	1
	58,6
	63,9
	56,6
	74,7
	300,9



При такой неблагоприятной ситуацией по фтору, в городе отсутствуют целенаправленные профилактические меры, которые обеспечивали бы восполнение дефицита фтора у населения. Из года в год остается не решенным вопрос фторирования воды подаваемой населению города.
Для Республики Дагестан проблема дефицита фтора стоит на одной из первых мест среди природно-обусловленных рисков здоровья. В связи с этим необходимо совершенствовать работу по основным направлениям республиканской профилактики дефицита фтора, а также разработать методологический подход к ведению социально – гигиенического мониторинга по данной проблеме на республиканском и местном уровнях. 
Содержание йода в питьевой воде
Содержание йодов в питьевой воде г. Дагестанские Огни соответствует нормам.
Таблица 67 – Содержание йода в водопроводной воде по городу Дагестанские Огни за 2008-1012 гг.
	Показатель
	Всего проб
	Неуд. проб
	Мин.
	Среднее
	Макс.
	% неуд. проб

	Йодиды
	14
	–
	0
	0,02171
	0,26
	0,00


 
В городе отмечается высокий уровень заболеваемости эндемическим зобом, около 58,3 %, что в 2 раза и более превышает среднереспубликанский показатель.
Содержание железа в питьевой воде
В г. Дагестанские Огни наблюдается повышенное содержание железа в питьевой воде.
Таблица 68 – Содержание железа в водопроводной воде города Дагестанские Огни за 2012г.
	Показатель
	Всего проб
	Неуд. проб
	% неуд. проб

	Железо
	176
	1
	0,57


Главной причиной избытка железа в организме является избыточное поступление железа извне, в частности питьевая вода с повышенным содержанием железа. Воздействие длительного употребления воды с повышенным содержанием железа отрицательно сказывается на состоянии кожных покровов человека, почек, печени и пищеварительной системы и может приводить к серьезным проблемам со здоровьем, например, способствовать развитию аллергических реакций, изменять морфологический состав крови.
Для стабилизации экологической обстановки на водных объектах города необходимо в I очередь выполнить следующие мероприятия:
· завершение строительства городских канализационных очистных сооружений на юго-востоке города;
на расчетный срок:
· строительство станций водоочистки для многоквартирных домов; 
· организация сбора и очистки ливневых стоков.
Основным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль Каспийского моря. На данных территориях вводится особый правовой режим использования земель.
[bookmark: _Toc319411862]Основными задачами охраны водных ресурсов являются:
· рациональное использование водных ресурсов;
· обеспечение населения качественной питьевой водой;
· предотвращение загрязнения водоемов;
· соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны и водоохранных зон рек.
Почвы
Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.
Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.
Прежде всего, на качество почв оказывает влияние состояние системы санитарной очистки и обращения с отходами, а именно:
· в городе отсутствует организованная система по обращению с опасными и крупногабаритными отходами, а также система использования вторичных отходов;
· процессы переработки твердых бытовых отходов в городе не осуществляются;
· полигон, на который транспортируются отходы, не отвечает всем требованиям, представляемым к сооружениям по захоронению отходов, мониторинг влияния полигона на окружающую среду не ведется;
· на территории города находится большое количество несанкционированных свалок.
Как следствие с ливневыми, талыми и дренажными водами, в почву проникают загрязняющие вещества. 
Неблагоприятное воздействие на состав почвы оказывает и сейсмическая активность (город находится в 8-бальной зоне в соответствии с сейсмическим районированием).
[bookmark: _Toc319411863]Радиационная обстановка
Радиационная обстановка на территории республики Дагестан продолжает оставаться стабильной, но требующей дальнейшего контроля и изучения.
На территории города проводится плановый мониторинг радиационной обстановки. 
Таблица 69-Сведения о технических характеристиках и параметрах излучения радиоэлектронного средства МУП ТРК ТВ Дагестанские Огни
	№ п/п
	Характеристика, параметр
	Значение

	1.
	Тип
	Сигма-Д100

	2.
	Наименование
	-0

	3.
	Заводской (серийный, учетный) номер
	201244

	4.
	Год изготовления для ВЧУ
	2002

	5.
	Завод-изготовитель для ВЧУ
	МТУСИ

	6.
	Позывной сигал опознавания
	-

	7.
	Условия эксплуатации (стационарное, носимое, возимое)
	стационарное

	8.
	Адрес места установки (район размещения при отсутствии адреса)
	РД, г. Дагестанские Огни, ул. Кутузова 1а

	9.
	Географическая широта места установки, град. мин.
	42N0700

	10.
	Географическая долгота места установки, град. мин.
	48Е1100

	11.
	Наименование космического аппарата (КЛ). и его точка стояния.
	-

	12.
	Рабочие частоты передачи/приема РЭС (полоса рабочих радиочастот высокочастотного устройства) МГц
	607,25; 613,75

	13.
	Смешение несущей частоты. кГц
	0

	14.
	Класс излучения
	7M25C3F, 750KF3EGN

	15.
	Мощность на выходе передатчика радиоэлектронного средства (мощность высокочастотного устройства), Вт, либо эффективная изотропно излучаемая мощность радиоэлектронного средства, дБВт
	100

	16.
	Тип антенны
	Волновой вибратор

	17.
	Коэффициент усиления антенны. дБ
	0

	18.
	Затухание антенно-фидерного тракта. дБ
	-

	19.
	Высота подвеса антенны в метрах над уровнем земли
	30

	20.
	Высота подвеса антенны в метрах над уровнем моря
	-

	21.
	Азимут, излучения, град.
	360

	22
	Угол места излучения, град.
	-

	23.
	Поляризация излучения (горизонтальная, вертикальная, наклонная)
	Вертикальная



Таблица 70 - Рекомендуемый объем исследуемых контрольных точек и отбираемых проб в городе Дагестанские Огни в 2010 году
	№
	Число исследований

	
	МЭД гамма-излуч. на терр н/п
	Гамма-фон на улице, вблизи с иссл-го жилья
	Радон
	ПП
	СМ
	Заполнение РГП
	Итого

	
	
	
	ТРЕК
	РАА-20П2
	
	
	
	

	
	
	
	ОА
в пом
	ЭРОА в пом
	ЭРОА на улице
	
	
	
	

	1
	23
	23
	2
	20
	1
	7
	2
	1
	79


Примечания. СМ – строительные материалы. ОВ – открытые водоемы. ПП – пищевые продукты. * - Число контрольных точек и необходимых экспозиметров. ** – вопрос исследования пищевых продуктов еще не решен. 

Таблица 71 – Регистрационный лист по учету результатов измерения МЭД гамма-излучения в открытой местности, район стекольного завода
	Число жителей
чел.
	Число 
измерений
	Гамма-излучения, мкЗв/ч
	Бета-излучение, част/(см2·мин)

	
	
	минимум
	среднее
	максимум
	минимум
	среднее
	максимум

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1100
	15
	0,14
	0,14
	0,19
	0,32
	0,49
	0,61



Таблица 72 – Регистрационный лист по мониторингу радона в воздухе помещений 
	Тип здания: Д, 1К, МК
	Место измерения, этаж, место установки, адрес объекта
	Период экспонирования
	Длительность экспонирования, сутки

	
	
	начало
	окончание
	

	1К
	г.Даг. Огни , ул Школьная,25
	21.12.10г
	28.02 11г.
	70

	МК
	г.Даг. Огни ул.Революции 7 кв. 56
	21.12.10г
	28.02 11г.
	70

	МК
	г..Даг. Огни, ул. Калинина,67 кв. 23
	21.12.10г
	28.02 11г.
	70


Примечание. Д – деревянный дом, 1К – 1-этажный каменный дом, МК – многоэтажный каменный дом.

Таблица 73 – Регистрационный лист по учету результатов измерения МЭД гамма-излучения в жилых единицах
	№
	Тип здания: Д, 1К, МК
	Место измерения, этаж, адрес объекта
	МЭД гамма-излучения, мкЗв/час
	Число жителей,
чел.

	
	
	
	помещение
	на улице
	

	1
	МК
	Ул. Калинина
	0,17
	0,18
	5

	2
	МК
	Ул.Калинина
	0,14
	0,16
	6

	3
	МК
	Ул. Революции
	0,16
	0,17
	4

	4
	1К
	Ул.Революции
	0,15
	0,19
	8

	5
	МК
	Ул.Чкалова
	0,14
	0,16
	6

	6
	1К
	Ул.Чкалова
	0,13
	0,15
	2

	7
	1К
	Ул.Козленко
	0,16
	0,18
	6

	8
	МК
	Ул.Козленко
	0,16
	0,19
	4

	9
	МК
	Ул.Ленина
	0,15
	0,15
	5

	10
	МК
	Ул.ленина
	0,16
	0,14
	2

	11
	МК
	Ул.Чехова
	0,12
	0,15
	1

	12
	1К
	Ул.Чехова
	0,18
	0,16
	6

	13
	МК
	Ул.школьная
	0,16
	0,19
	4

	14
	1К
	Ул.Школьная
	0,16
	0,18
	3

	15
	1К
	Ул.Пушкина
	0,16
	0,16
	5

	16
	МК
	Ул.Пушкина
	0,14
	0,15
	1

	17
	МК
	Ул.Бак.Комиссаров
	0,13
	0,14
	8

	18
	1К
	Ул.Бак.Комиссаров
	0,17
	0,16
	4

	19
	1К
	Пр.Сталина
	0,18
	0,15
	6

	20
	МК
	Пр.Сталина
	0,14
	0,14
	4

	21
	МК
	Ул.Революции
	0,13
	0,15
	5

	22
	МК
	Ул.Школьная
	0,17
	0,15
	3

	23
	1К
	Ул.Калинина
	0,16
	0,14
	7

	24
	МК
	Ул.Чкалова
	0,16
	0,15
	8

	25
	МК
	Ул.Чехова
	0,17
	0,14
	4



Примечание. Д – деревянный дом, 1К – 1-этажный каменный дом, МК – многоэтажный каменный дом.

Таблица 74 – Перечень объектов, использующих источники ионизирующего излучения
	№ п/п



	
Виды организаций



	Число организаций данного вида
	Численность персонала

	
	
	Всего
	в том числе по категориям
	


	
	
	

	I
	II
	III
	IV
	группы А
	группы Б
	всего

	1
	Медучреждения
	1
	-
	-
	-
	1
	5
	2
	7



Таблица 75 – Общая характеристика объектов, использующих источники ионизирующего излучения
	Виды организаций


	Типы установок с НИИ

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Досмотровые рентгеновские установки
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
10
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
	
	
	
	


 Характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды
Таблица 76 – Плотность загрязнения почвы кБк/м2 
	Радионуклиды
	Среднее значение
	Максимальное значение

	137Сs
	1,8
	2,7

	90 Sr
	0,9
	1,3



Таблица 77 –Удельная активность радиоактивных веществ в воде источников питьевого водоснабжения, к/л
	Наименование
	Суммарная а-активность
	Суммарная
в-активность

	Число исследованных проб
	14
	1

	Среднее значение
	0,046
	0,22

	Максимум
	0,096
	0,70



 Таблица 78 – Удельная активность радиоактивных веществ в пищевых продуктах, Бк/кг
	Пищевые продукты
	Удельная активность

	
	Всего
	Средняя
	Макс
	Всего
	Средняя
	Макс

	Молоко
	1
	0,6
	–
	1
	0,3
	–

	Мясо
	10
	0,3
	1,1
	10
	0,2
	0,5

	Хлеб и хлебопродукты
	2
	0,8
	1,6
	2
	0,4
	1,6



Таблица 79 – Удельная эффективная активность радиоактивных веществ в строительных материалах
	Характеристика
	Единица измерения
	Число измерений
	Среднее за год
	Максимум

	Удельная эффективная активность природных радионуклидов в строительных материалах
	Бк/кг
	1
	42,1 *
	

	ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений, в том числе:
- одноэтажных деревянных домов,
- одноэтажных каменных домов,
- многоэтажных каменных домов.
	Бк/м3
	15
	2,1
	3,0

	
	Бк/м3
	
	
	

	
	Бк/м3
	8
	1,9
	3,0

	
	Бк/м3
	7
	2,4
	3,0

	Мощность дозы в помещениях, в том числе:
- одноэтажных деревянных домов,
- одноэтажных каменных домов,
- многоэтажных каменных домов.
	мкЗв/ч
	15
	0,11
	0,13

	
	мкЗв/ч
	
	
	

	
	мкЗв/ч
	8
	0,12
	0,13

	
	мкЗв/ч
	7
	0,11
	0,13

	Мощность дозы на открытом воздухе
	мкЗв/ч
	15
	0,10
	0,11


* - число проб, с удельной эффективной активностью природных радионуклидов больше 370 Бк/кг
**-число измерений, результаты которых превышают 100 Бк/кг (для домов, сданных 01.01.2000г. больше 200 Бк/кг)
*** - среднее значение для всех типов домов с учетом структуры жилого фонда в субъекте РФ.
На территории города Дагестанские Огни радиационных аномалий и загрязнений нет.
Таблица 80 – Структура облучения населения при медицинских процедурах
	Виды процедур
	Количество процедур за отчетный год,
шт. / год
	Средняя индивидуальная доза, мЗв / процедуру
	Коллективная доза,
чел.-Зв / год

	Флюорографические
	14851
	0,040
	0,594

	Рентгенографические
	12947
	0,223
	2,887

	Рентгеноскопические
	91
	13,945
	1,269

	ВСЕГО:
	27889
	0,170
	4,750


Анализ доз облучения населения, в т.ч. персонала - лиц, работающих с техногенными источниками (далее по тексту - группа А) и лиц, находящихся по условиям работы в сфере воздействия техногенных источников (далее по тексту - группа Б)

Таблица 81 –Годовые дозы облучения персонала 
	Группа персонала
	Численность чел.
	Численность персонала (чел.), имеющего индивидуальную дозу в диапазоне:
	Средняя индивидуальная доза
	Коллективная доза

	
	
	мЗв/год
	
	

	
	
	0-1
	1-2
	2-5
	5 - 12,5
	12,5-20
	20-50
	>50
	мЗв / год
	чел.-Зв/год

	Группа А
	5
	5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,520
	2,600

	Группа Б
	2
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–


Таблица 82 – Структура годовой эффективности дозы облучения населения (чел.-Зв)
	
Виды облучения населения территории

	Коллективная доза
	Средняя на жителя, мЗв/чел.

	
	чел.-Зв / год
	%
	

	а) деятельности предприятий, использующих НИИ, в том числе:
	0,0026
	0,0057
	0,00010

	— персонала
	0,0026
	0,0057
	0,00010

	— населения, проживающего в зонах наблюдения
	
	
	

	5) техногенно измененного радиационного фона, в том числе:
	0,156
	0,34
	0,006

	— за счет глобальных выпадений
	0,130
	0,28
	0,005

	— за счет радиационных аварий прошлых лет
	0,03
	0,06
	0,001

	в) природных источников, в том числе:
	40,991
	89,27
	1,572

	— от радона
	4,135
	9,04
	0,159

	— от внешнего гамма-излучения
	18,202
	39,79
	0,701

	— от космического излучения
	10,392
	22,72
	0,400

	— от пищи и питьевой воды
	3,689
	8,07
	0,142

	— от содержащегося в организме К-40
	4,417
	9,66
	0,170

	— от аэрозолей в воздухе
	0,156
	0,34
	0,006

	г) медицинских исследований
	4,750
	10,38
	0,183

	а) радиационных аварий и происшествий в отчетном году
	–
	–
	–

	ВСЕГО:
	45,900
	100,00
	1,761



* - при отсутствии данных измерений за текущий год

Показатели МЭД гамма-излучения территорий районов и городов в зависимости от структуры местности и высоты над уровнем мирового океана колеблются в пределах 0,06-0,23 мкЗв/ч, а показатель МЭД гамма-фона на открытой местности - в пределах 0,05-0,24 мкЗв/ч (значение показателя приводится без вычета космики). Уровень внешнего гамма - фона на открытой местности в г. Махачкале составляет 0,06-0,14 мкЗв/ч, бета-излучения - 0.
Вместе с тем в республике отдельные предприятия по производству строительных и лесоматериалов и изделий работают без санитарно-эпидемиологического заключения радиационной безопасности на выпускаемую продукцию, а предприятия, получившие гигиенические заключения, по окончании срока действия их, за получением повторного заключения не обращались. Это является нарушением санитарного законодательства, а именно ст. 15 закона РФ «О радиационной безопасности населения».
В Дагестане показателей, превышающих предельно допустимые уровни по гамма-излучению, не зарегистрировано.
Радиационная обстановка на территории города удовлетворительная. 

	Индивидуальный риск для населения составляет:
	

	· за счет деятельности предприятий 

	- 0,000000006 случаев в год;

	· за счет радиоактивного загрязнения 
	- 0,0000003 случаев в год;


	· за счет природных источников 
	- 0,00009 случаев в год;


	· за счет медицинских исследований 
	- 0,000010 случаев в год;


	· за счет суммарного облучения 
	- 0,00010 случаев в год (допустимый порог
 по НРБ-99/2009 составляет 0,00005)


	
	

	Коллективные риски для населения составляют:
	

	· за счет деятельности предприятий 
	- 0,00015	 случаев в год;

	· за счет радиоактивного загрязнения 
	- 0,009	 случаев в год;

	· за счет природных источников 
	- 2,3 случаев в год;

	· за счет медицинских исследований 
	- 0,27	 случаев в год;

	· за счет суммарного облучения 
	- 2,6	 случаев в год.

	
	

	Радиационные риски для персонала составляют:

	

	•	индивидуальный риск
	- 0,000006 случаев в год.

	· коллективный риск
	- 0,00015 случаев в год (допустимый порог 
 по НРБ-99/2009 составляет 0,001);




По данным в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан, в 2010 году величина средней индивидуальной эффективной дозы на жителя г. Дагестанские Огни за счет всех видов облучения составила 1,76 мЗв.
Основной вклад в дозовую нагрузку населения г.Дагестанские Огни по-прежнему вносят природные источники ионизирующего излучения (89,3%) и медицинские рентгенодиагностические процедуры (10,4%). Таким образом, в г. Дагестанские Огни медицинское облучение является вторым по значимости источником облучения населения.
Работа по выполнению постановления Правительства РФ №107 от 25.02.2004 г. «Об утверждении положения о лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения» успешно завершена. ЛПУ имеет лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).
В 2010 году доза облучения населения, обусловленная радионуклидами глобальных выпадений остается на уровне значений прошлых лет, средняя эффективная доза на каждого жителя г. Дагестанские Огни составила 0,006 мЗв/год.
Показатели суммарной альфа и бета активности в питьевой воде и воде открытых водоемов менее 0,2 Бк/я и I Бк/л находятся на уровне средних значений, характерных для вод подобного типа, составляя доли процента от уровня вмешательства, установленного НРБ-99/2009.
По данным радиационного контроля в 2010г. удельная активность биологически значимых радионуклидов Сз-137 и Cr-90 в пищевых продуктах, употребляемых населением г.Дагестанские Огни, находятся в пределах естественных колебаний, и не превышает показатели, характерные для остальной территории республики.
Природные радиационные аномалии и захоронения радиоактивные отходы (РАО) в г.Дагестанские Огни не обнаружены.
Проектные предложения
Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии города.
В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:
· проведение планомерных работ по организации системы санитарной очистки территории города;
· выявление и ликвидация несанкционированных свалок и санкционированных свалок с истекшим сроком эксплуатации (с последующей рекультивацией земель);
· разработка схемы обращения с отходами;
· улучшение качества дорожных покрытий;
· организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
· организация очистки сточных вод;
· организация сбора и очистки ливневых стоков;
· оборудование предприятий города современными сооружениями очистки, контроль деятельности предприятий, создание малоотходных производств;
· создание сети комплексного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды в целях обеспечения контроля окружающей среды и экологической безопасности, предоставления органам государственной власти оперативной, достоверной информации о состоянии и величине техногенного воздействия на отдельные ее компоненты и для принятия своевременных решений по регулированию качества окружающей среды.
 На расчетный срок Генеральным планом предлагается:
· строительство станций водоочистки для многоквартирных домов; 
· организация сбора и очистки ливневых стоков;
· организовать посты службы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в муниципальном образовании;
· организовать автоматизированную систему контроля выбросов наиболее опасных веществ на территории города;
· организовать контроль и сертификацию автомобильной техники, отвечающей экологическим стандартам «Евро 2» и «Евро 3»;
· обеспечить переоборудование автотранспорта для работы на газовом топливе;
· предусмотреть единый подход к разработке экологических программ для всех служб, участвующих в мониторинге окружающей среды.
2.13 [bookmark: _Toc374715245]Зоны с особыми условиями использования территорий
2.13.1 [bookmark: _Toc364320542][bookmark: _Toc374715246] Зоны особо охраняемых природных территорий 
[bookmark: _Toc244667636][bookmark: _Toc248573864][bookmark: _Toc251227801][bookmark: _Toc251227953][bookmark: _Toc251228155][bookmark: _Toc251316438][bookmark: _Toc263336529][bookmark: _Toc364320543]На территории муниципального образования «Дагестанские огни» нет зон особо охраняемых природных территорий. 
2.13.2 [bookmark: _Toc374715247] Рекреационно-туристические зоны
Туризм – один из видов активного отдыха и наиболее эффективное средство удовлетворения рекреационных потребностей, составная часть здравоохранения, физической культуры, средство духовного, культурного и социального развития личности. 
Туризм и рекреация в большей степени имеют природную ориентированность. Так рекреационно-туристический потенциал города Дагестанские Огни сформирован несколькими факторами:
· территория муниципального образования находится в непосредственной близости к акватории Каспийского моря (1,7км);
· благоприятным климатом;
· близостью к объектам туристического притяжения (Джума-мечеть, Самурский заказник, пещеры на склоне ущелий Блюккаф). 
Все это создало предпосылки для развития рекреационно-туристической инфраструктуры.
На территории города расположено два сквера и один городской парк.
Генеральным планом на I очередь и расчетный срок предлагается отразить следующие мероприятия:
· развитие республиканских детских оздоровительно-образовательных центров, лагерей на берегу Каспийского моря – I очередь и расчетный срок;
· строительство и реконструкция туристических объектов – I очередь и расчетный срок.
2.13.3 [bookmark: _Toc303240072][bookmark: _Toc342378327][bookmark: _Toc364320544][bookmark: _Toc374715248] Зоны охраны объектов культурного наследия
На объекты культурного наследия, находящиеся на территории города Дагестанские Огни, охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены. 
Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории города, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.
В муниципальном образовании имеется два памятника истории республиканского значения и девять памятников археологии республиканского значения. Их характеристика приведена в следующей таблице.
Таблица 83 – Перечень объектов культурного наследия г.Дагестанские Огни
	№
п/п
	Наименование памятника
	Датировка
	Автор, архитектор, строит. материал
	Категория
охраны
	Документ о принятии на госохрану
	Балансовая принадл.
	Современное использование
	На чьих землях находится
	Местонахождение памятника

	Памятники археологии

	1
	Дагестанское поселение
	-
	-
	Фед.
	№ 117
	-
	-
	-
	г.Дагестанские Огни

	2
	Дагестанский 1-й Могильник
	каяк/
хороч.
	-
	Фед.
	№ 117
	-
	-
	-
	г.Дагестанские Огни, 2 км к югу от города

	3
	Дагестанский 2-й Могильник
	каяк/
хороч.
	-
	Фед.
	№ 117
	-
	-
	-
	Г. Дагестанские Огни, 0,5 км к югу от стеклозавода

	4
	Дагестанские 1-е Курганы
	-
	-
	Фед.
	№ 117
	-
	-
	-
	Г. Дагестанские Огни, окрестности

	5
	Дагестанские 2-е Курганы
	нач.II тыс. до н.э.
	-
	Фед.
	№ 117
	-
	-
	-
	Г. Дагестанские Огни, 1 км к западу от города

	6
	Дагестанские 3-е Курганы
	-
	-
	Фед.
	№ 117
	-
	-
	-
	Г. Дагестанские Огни, 2-3 км к юго-западу от города

	7
	Дагестанские 4-е Курганы
	-
	-
	Фед.
	№ 117
	-
	-
	-
	Г. Дагестанские Огни, 3 км к юго-западу от города

	8
	Дагестанские 5-е Курганы
	-
	-
	Фед.
	№ 117
	-
	-
	-
	г. Дагестанские Огни, 4 км к северо-востоку от города

	9
	Дагогнинский Курган
	-
	-
	Фед.
	№ 117
	-
	-
	-
	г. Дагестанские Огни, 3,5 км к северо-западу от города

	Памятники истории

	1
	Памятник В.И.Ленину
	-
	-
	Р
	№ 289
	стекло
	-
	-
	г.Дагестанские Огни , в парке

	2
	Памятник В.И.Ленину
	-
	-
	Р
	№ 289
	стекло
	-
	-
	г.Дагестанские Огни , у дома культуры

	3
	Памятник В.И.Ленину
	-
	-
	Р
	№ 289
	стекло-завод
	
	
	у здания стеклозавода


Проектные предложения
Культурное наследие Дагестанские Огни необходимо максимально сохранить. Модель управления культурным наследием состоит из следующих видов использования объектов культурного наследия:
1. Туристическая деятельность и развитие ее инфраструктуры, связанная с объектами культурного наследия;
2. Сохранение и развитие исторических функций объектов культурного наследия (в том числе, традиционных производств и ремесел, расположенных в объектах культурного наследия или непосредственно связанных с ними);
3. Сохранение традиционных способов и форм проживания;
4. Популяризация объектов культурного наследия;
5. Утверждение республиканской целевой программы «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан, на 2011-2016 годы. 
Данная модель является весьма эффективной, поскольку позволяет конкретным собственникам гибко приспосабливаться к изменениям социально-экономических условий, учитывать конъюнктуру спроса на историко-культурный потенциал данных объектов и, в случае необходимости, по согласованию с уполномоченными государственными органами изменять текущий вид использования объектов культурного наследия на более эффективный.
Для работы этой модели и контроля за культурным наследием необходимо определить собственников объектов культурного наследия, обеспечить конкуренцию между собственниками, а также внедрить правовой механизм оперативного перевода объектов культурного наследия в ту форму собственности, которая в настоящее время наиболее эффективна для обеспечения их сохранности.
Не менее важна и модель восстановления и реставрации объектов истории и культуры:
1. Необходимо сохранение и совершенствование композиционно-пространственной целостности и общего архитектурного облика исторических городов в их развитии;
2. Целесообразна комплексная реконструкция исторического центра города и других районов исторической застройки;
3. Желательно поступательное развитие архитектурного творчества и органичное включение объектов и элементов новой архитектуры в исторический контекст города;
4. Бережное современное использование ценных исторических зданий и градостроительных систем прошлого;
5. Постепенная ликвидация (или значительное сокращение) отставания в обеспеченности исторических городов системами и объектами социальной, транспортной, инженерной и экологической инфраструктуры;
6. Обязательна разработка и внедрение механизмов регулирования инвестиционного процесса в исторической городской среде.
Генеральным планом предлагается проведение работ по локализации и определению координат объектов культурного наследия.
Сохранение и устойчивое существование такой значимой для национальной экономики и культуры общности, как исторические города, приведет к повышению деловой, социальной и строительной активности в масштабах Республики. Сохранение уникальных памятников и улучшение качества застройки будут способствовать решению проблемы создания эффективного городского хозяйства, повышению жилищного уровня в условиях реформируемого общества.
Последовательное осуществление государственной политики по восстановлению и развитию исторической городской среды, способствующее подъему патриотических настроений населения, объективно приведет к укреплению территориальной целостности и надежности государства.
2.13.4 [bookmark: _Toc247965295][bookmark: _Toc268263663][bookmark: _Toc342378328][bookmark: _Toc364320545][bookmark: _Toc374715249] Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ. 
За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии[footnoteRef:5].  [5:  Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
] 

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории города, приведена в следующей таблице.
Таблица 84 – Ширина водоохранных зон водных объектов г. Дагестанские Огни
	№ п.п.
	Наименование водотока
	Общая длина, км
	Расстояние от истока
	Ширина ВЗ
	Примечание

	1
	Каспийское море
	-
	-
	500
	-

	2
	Самур-Дербентский канал
	4,47
	-
	50
	-


Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)
По всей длине водных объектов муниципального образования (Самур-Дербентский канал) необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.
Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.
На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.
Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий
В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.
Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.
В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.
2.13.5 [bookmark: _Toc353437956][bookmark: _Toc364320546][bookmark: _Toc374715250] Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Забор питьевой воды в городе Дагестанских Огнях осуществляется с открытых Кайтагских родников по водоводу Кайтаг-Дагестанские Огни диаметром 500 мм самотеком, куда попадают опавшая листва, ветки, мусор, мертвые животные. Через грубые фильтры из булыжников и гальки вода попадает в приемную камеру, а затем по водоводу подается в город. Водовод Кайтаг-Дагестанские Огни, построенный в 60-е годы прошлого столетия, отслужил срок службы и находится в аварийном состоянии. Вода населению подается после обеззараживания по жесткому графику. Примитивная технология очистки питьевой воды не позволяет обеспечить достаточную степень обеззараживания.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса в местах забора воды.
Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения
Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
К недостаточно защищенным подземным водам относятся:
а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;
б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.
Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).
В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.
При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:
типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);
величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;
гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения
Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:
а) для водотоков:	
· вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;
· вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;
· по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
· в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;
б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.
Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.
Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:
а) при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;
б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.
Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.
Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) – на 500-1000 метров.
В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
· от водонапорных башен – не менее 10 м;
· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
· при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
· при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Таблица 85 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения
	Запрещается
	Допускается

	Подземные источники водоснабжения

	I пояс ЗСО

	· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
· проживание людей;
· посадка высокоствольных деревьев;
· применение ядохимикатов и удобрений.
	· ограждение и охрана;
· озеленение;
· отвод поверхностного стока за ее пределы;
· асфальтирование дорожек к сооружениям.

	II пояс ЗСО

	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли;
· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
· применение удобрений и ядохимикатов;
· рубка леса главного пользования и реконструкции.
	· тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;
· бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений;
· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

	III пояс ЗСО

	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли;
· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.
	· тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;
· бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений.

	Поверхностные источники водоснабжения

	I пояс ЗСО

	· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
· проживание людей;
· посадка высокоствольных деревьев;
· применение ядохимикатов и удобрений;
· спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
	· ограждение и охрана;
· озеленение;
· отвод поверхностного стока за ее пределы;
· асфальтирование дорожек к сооружениям;
· ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками;
· на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением.

	II пояс ЗСО

	· отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
· расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;
· сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;
· рубка леса главного пользования и реконструкции.
	· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение;
· при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;
· при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов;
· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);
· использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод;
· границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками.

	III пояс ЗСО

	· отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
	· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение;
· при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;
· при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

	Санитарно-защитные полосы

	· размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод;
· прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
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В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Территория СЗЗ предназначена для: 
· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);
· создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;
· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.	
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.
Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить: 
· в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;
· в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.
Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.
Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон определяются проектами санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.
Таблица 86- Перечень промышленных предприятий и иных объектов, расположенных на территории города Дагестанские Огни, с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон
	№ п/п
	Адрес
	Характеристика
	Наименование объекта
	Статус объекта
	Класс опасности
	СЗЗ, м

	1
	Ул. Ленина
	Производство кирпича, строительных керамических и огнеупорных изделий
	Кирпичный завод
	Сущ.
	III
	300

	2
	По ул. Герцена
	Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей
	Строительно-ремонтное предприятие
	Сущ.
	III
	300

	3
	По ул. Веры Волошиной
	Мясопереработка, консервные производства
	Консервный завод
	Сущ.
	III
	300

	4
	По ул. Вольнова
	Производство первичного вина
	Винный завод
	Сущ.
	IV
	100

	5
	По пр-ту Сталина
	Оборудование, тара и упаковка для пищевой промышленности, Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность.
	Стекольный завод
	Сущ.
	IV
	100

	6
	Около ж/д ветки
	Производство прессованных и намоточных изделий из бумаги
	Картонажная фабрика
	Проек.
	IV
	100

	7
	ул.Николаева, №10"б"
	Материальный склад
	Стр-во складского помещения
	Проект.
	V
	50

	8
	ул. Пушкина, дом 1
	производство хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сутки
	Огнинский хлебозавод
	Сущ.
	V
	50

	9
	Фед. дорога «Кавказ»
	-
	Стр-во фабрики (мини)
	Проект.
	-
	-



Таблица 87 – Санитарно-защитные зоны для объектов специального назначения, расположенных на территории муниципального образования
	№ п/п
	Название
	Местоположение
	Кол-во
кладбищ
	Площадь, га
	Класс опасности
	СЗЗ в настоящее время, м
	СЗЗ на расч.срок, м

	1
	Христианское кладбище
	Южная часть города, между улицами Калинина и Николаева
	1
	1,7
	4
	100
	100

	2
	Мусульманское кладбище[footnoteRef:6] [6:  Мусульманского кладбище, в связи с недостатком места в границах города, размещено вне его черты] 

	Дербентский р-н, в 5 км юго-западнее
	1
	10,1
	3
	300
	300

	3
	Расширение мусульманского кладбища 
	Дербентский р-н, в 5 км юго-западнее
	1
	2,8
	3
	300
	300


Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.
Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.
Таблица 88 – Нормативные размеры придорожных полос для автодорог
	N 
п/п
	Наименование автомобильных дорог
	статус
	Категория автомобильных дорог
	Придорожная полоса, м

	Дороги федерального значения

	1
	Р217 «Кавказ» (Е50)
	сущ.
	I категория
	75



Таблица 89– Нормативные размеры придорожных полос для железных дорог
	N 
п/п
	Наименование автомобильных дорог
	статус
	Протяженность
	Придорожная полоса, м

	Железные дороги

	1
	железнодорожная магистраль федерального значения «Ростов-на-Дону – Баку»
	Сущ.
	4,6 км
	100



Таблица 90 – Санитарно-защитные зоны для газопроводов
	№ п/п
	Протяженность газопровода, км
	Территория МО, которые пересекает газопровод
	Класс
	Диаметр труб, мм
	Разрывы в м для трубопроводов

	1
	140
	Город Дагестанские Огни
	высокого давления
	180
	100 м (2 класс)


Охранные зоны высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00. 
Охранная зона вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:
· 25м - ВЛ-110 кВ 
· зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов, при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Таблица 91– Санитарно-защитные зоны для объектов хранения и реализации нефтепродуктов
	№ п/п
	Наименование ПОО
	Место нахождения
	Класс опасн.
	Вид опасности
	Наименование опасн. вещества
	СЗЗ, м

	1
	АЗС «Канда»
	Ф/Т «Кавказ»
	V
	Пожаро-взрывоопасный
	Бензин
Диз. топливо
	50

	2
	АЗС «Огни»
	Ул. Калинина
	V
	Пожаро-взрывоопасный
	Бензин
	50

	3
	АЗС «Сибнефть»
	Ф/Т «Кавказ»
	V
	Пожаро-взрывоопасный
	Бензин
Диз. топливо
	50

	4
	АГЗС
	Ф/Т «Кавказ»
	V
	Пожаро-взрывоопасный
	Бензин
Диз. топливо
	50

	5
	АЗС «Алпан нефть
	Ф/Т «Кавказ»
	V
	Пожаро-взрывоопасный
	Бензин
Диз. топливо
	50

	6
	АЗС «ЮГ»
	Ф/Т «Кавказ»
	V
	Пожаро-взрывоопасный
	Бензин
Диз. топливо
	50

	7
	АЗС «Техносити»
	Ф/Т «Кавказ»
	V
	Пожаро-взрывоопасный
	Бензин
Диз. топливо
	50

	8
	АЗС «Айс»
	Ул. Калинина
	V
	Пожаро-взрывоопасный
	Бензин
	50



Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:
· инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;
· переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории. 
· создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;
· снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:
· установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;
· реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.
Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.
Таблица 92– Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий
	Запрещается
	Допускается

	- жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей;
- рекреационные зоны и отдельные объекты;
- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
- предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;
- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
- спортивные сооружения;
-парки;
- образовательные и детские учреждения;
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
	- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;
- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;
- пожарные депо;
- бани;
- прачечные;
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели;
- гаражи;
- площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
- автозаправочные станции;
- связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий;
- местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-газо-проводы;
- артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
- канализационные насосные станции;
- сооружения оборотного водоснабжения;
- питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны.


Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

3 [bookmark: _Toc374715252]ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.
Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования. 
Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.
Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице.
Таблица 93 – Проектные предложения генерального плана
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Значение
	Ожидаемые результаты

	Ι очередь строительства

	1
	сейсмоусиление школы №1 в г. Дагестанские Огни
	-
	-
	повышение безопасности пребывания в учебных заведениях

	2
	строительство детского сада (участок № 1)
	мест
	400
	доведение обеспеченности населения дошкольными учреждениями до нормативной; создание сети дошкольных учреждений, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест

	3
	строительство детского сада (участок № 3)
	мест
	400
	

	4
	строительство детского сада (участок № 1)
	мест
	100
	

	5
	строительство школы
(участок № 1)
	мест
	500
	доведение обеспеченности населения школьными учреждениями до нормативной


	6
	строительство школы
(участок № 3)
	мест
	500
	

	7
	строительство аптеки (в существующих границах города на северо - западе)
	м2
	60
	100% обеспечение населения аптеками; создание сети аптек, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест

	8
	строительство аптеки (участок № 1)
	м2
	60
	

	9
	строительство аптеки (участок № 1)
	м2
	60
	

	10
	строительство Дома-интерната для престарелых с 60 лет и инвалидов (в существующих границах города на северо - западе)
	мест
	100
	Доведение обеспеченности населения социальными учреждениями до нормативной; создание новых рабочих мест

	11
	строительство Дома-интерната для детей инвалидов (в существующих границах города на северо - западе)
	объект
	1
	

	12
	строительство центра социального обслуживания пенсионеров (участок № 1)
	объект
	1
	

	13
	строительство магазина (в существующих границах города на северо - западе)
	м2
	100
	100% обеспечение населения учреждениями торговли; создание сети магазинов; соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест

	14
	строительство магазина (участок № 1)
	м2
	100
	

	15
	строительство магазина (участок № 1)
	м2
	100
	

	16
	строительство магазина (участок № 3)
	м2
	100
	

	17
	строительство магазина (участок № 3)
	м2
	100
	

	18
	строительство магазина (участок № 3)
	м2
	100
	

	19
	строительство магазина (участок № 1)
	м2
	100
	

	20
	строительство Торгового комплекса (в существующих границах города на северо - западе)
	
м2
	1 500
	

	21
	строительство предприятия бытового обслуживания населения, включающее в себя прачечную самообслуживания (200 кг в смену) и химчистку самообслуживания (80 кг в смену) (в существующих границах города на северо - западе)
	раб.мест
	80
	доведение обеспеченности населения учреждениями бытового обслуживания до нормативной; создание новых рабочих мест

	22
	строительство банно-оздоровительного комплекса (в существующих границах города на северо - западе)
	помыв.мест
	50
	

	23
	строительство банно-оздоровительного комплекса (участок №1)
	помыв.мест
	50
	

	24
	строительство банно-оздоровительного комплекса (участок №3)
	помыв.мест
	50
	

	25
	строительство поликлиники, включающей в себя стационар (участок №1)
	мест
	100
	комплексное специализированное и профилактическое лечение, укрепление здоровья населения

	26
	строительство гостиницы
	мест
	100
	повышение степени комфортности проживания

	27
	строительство объекта для культурно-массовой работы, включающий в себя кинотеатр на 500 мест и танцевальный зал на 50 мест (участок №1)
	м2
	1000
	организация досуга населения; 100% обеспечение населения досуговыми учреждениями; создание новых рабочих мест

	28
	строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, включающий бассейн (участок №1)
	м2 площ. бассейна
	500
	организация занятий спортом и досуга населения

	29
	строительство предприятия общественного питания (участок №3)
	пос.мест
	200
	100% обеспечение населения учреждениями общепита; создание системы общественного питания, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест

	30
	строительство плоскостного спортивного сооружения (участок №3)
	м2 участок
	4000
	организация занятий спортом и досуга населения

	31
	строительство плоскостного спортивного сооружения (участок №3)
	м2 участок
	4000
	

	32
	строительство плоскостного спортивного сооружения (участок №3)
	м2 участок
	4000
	

	33
	строительство плоскостного спортивного сооружения (участок №1)
	м2 участок
	4000
	

	34
	строительство мечети
	объект
	1
	удовлетворение потребности населения в объектах культового назначения

	35
	строительство тепличного комплекса (участок № 1)
	объект
	1
	развитие экономической базы муниципального образования, создание новых рабочих мест

	36
	строительство отделения связи (участок № 1)
	объект
	1
	обеспечение населения необходимым набором учреждений общественно-делового назначения; соблюдение установленных радиусов обслуживания; создание новых рабочих мест

	37
	строительство отделения связи (участок №3)
	объект
	1
	

	38
	строительство отделения связи (в существующих границах города на северо - западе)
	объект
	1
	

	39
	реконструкция картонажной фабрики, севернее стекольного завода;
	–
	–
	развитие экономической базы муниципального образования, создание новых рабочих мест

	40
	реконструкция стекольного завода – организация нового производства стекла - «флоат – процесс», производство стеклобанки
	–
	–
	

	41
	техническое перевооружение ковровой фабрики;
	–
	–
	

	42
	реконструкция хлебозавода;
	–
	–
	

	43
	полное техническое перевооружение МУП «Агросервис»
	–
	–
	

	44
	строительство цеха по изготовлению тротуарной плитки
	–
	–
	

	45
	развитие народных художественных промыслов - Техническое перевооружение предприятий, развитие производства ковров и ковровых изделий ручной выработки, традиционных ювелирных изделий, изделий из серебра, мельхиора, из дерева с орнаментальной насечкой
	–
	–
	

	46
	реконструкция городского рынка
	–
	–
	

	47
	индивидуальная жилая застройка
	м2
	141 560
	улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 22,7 м2

	48
	устройство твердого покрытия дорожного полотна на всем протяжении следующих объектов: ул. Некрасова, пр-т Сталина, ул. Левоневского, ул. Ленина, ул. Калугского
	–
	–
	

	49
	асфальтирование улиц с грунтовым покрытием
	–
	–
	развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования

	50
	организация улиц и проездов на присоединяемых территориях – участок №1,3
	–
	–
	

	51
	ремонт и замена изношенных водопроводных сетей
	км
	19
	развитие инженерной инфраструктуры, повышение комфортности проживания

	52
	прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой и общественно-деловой застройки
	–
	–
	

	53
	завершение строительства водовода «Кайтаг – Дагестанские Огни» протяженностью 31,117 км
	–
	–
	

	54
	завершение строительства очистных сооружений с полной биологической очисткой проектной емкостью 20 тыс. м3 в сутки
	–
	–
	

	55
	прокладка канализационных сетей на неканализованной территории города в пределах его старой границы (без присоединяемых участков)
	км
	20
	

	56
	реконструкция и модернизация сетей и объектов водоотведения
	–
	–
	

	57
	теплоснабжение новых объектов индивидуальной застройки и многоэтажной застройки, школ, детских дошкольных учреждений предполагается обеспечить от автономных газовых котельных малой мощности, расположенных в цокольных этажах (индивидуальные теплонагреватели)
	–
	–
	

	58
	строительство новых и замена изношенных теплосетей
	–
	–
	

	59
	реконструкцию и модернизацию существующих сетей и объектов системы газоснабжения
	–
	–
	

	60
	строительство сетей и объектов газоснабжения к запланированным генеральным планом объектам
	–
	–
	

	61
	проведение полной инвентаризации объектов электрического хозяйства
	–
	–
	

	62
	подключение к системе электроснабжения жилой и общественно-деловой застройки
	–
	–
	

	63
	телефонизировать район Нахаковки (за стекольным заводом) и новый район в сторону Дербента
	–
	–
	

	64
	произвести капитальный ремонт (замену) всего линейного хозяйства
	–
	–
	

	65
	рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения
	–
	–
	

	66
	формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети города
	–
	–
	

	67
	формирование зеленых насаждений на северо-западе города, в существующих границах
	га
	3,6
	повышение степени комфортности проживания, улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды

	68
	формирование зеленых насаждений в районе коттеджной застройки в восточной части города
	га
	11,4
	

	69
	формирование зеленых насаждений на присоединяемом участке «№ 1», на юге города
	га
	54,3
	

	70
	организовать вывоз твердых бытовых отходов с территории города на мусоросортировочную станцию
	–
	–
	повышение степени комфортности проживания, улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды

	71
	произвести ликвидацию стихийных свалок
	–
	–
	

	72
	разработать схему санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров
	–
	–
	

	73
	оборудовать контейнерные площадки с доведением количества контейнеров до 677 штук
	–
	–
	

	74
	развитие системы селективного сбора бытовых отходов
	–
	–
	

	75
	внедрение стационарных и передвижных установок для дробления строительных отходов
	–
	–
	

	76
	организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду
	–
	–
	

	77
	организация очистки сточных вод
	–
	–
	

	78
	организация сбора и очистки ливневых стоков
	–
	–
	

	Расчетный срок (участок № 2)

	1
	строительство детского сада
	мест
	400
	100% обеспечение населения дошкольными учреждениями; создание сети дошкольных учреждений, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест

	2
	строительство детского сада
	мест
	350
	

	3
	строительство детского сада
	мест
	350
	

	4
	строительство школы
	мест
	500
	100% обеспечение населения общеобразовательными учреждениями; создание сети школ, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест

	5
	строительство аптеки
	м2
	60
	100% обеспечение населения аптеками; создание сети аптек, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест

	6
	строительство аптеки
	м2
	60
	

	7
	строительство аптеки
	м2
	60
	

	8
	строительство центра социальной помощи семье и детям
	объект
	1
	Доведение обеспеченности населения социальными учреждениями до нормативной; создание новых рабочих мест

	9
	строительство реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями
	объект
	1
	

	10
	строительство магазина
	м2
	100
	100% обеспечение населения учреждениями торговли; создание сети магазинов; соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест

	11
	строительство магазина
	м2
	100
	

	12
	строительство предприятия бытового обслуживания населения, включающее в себя прачечную самообслуживания (200 кг в смену) и химчистку самообслуживания (80 кг в смену)
	раб.мест
	80
	доведение обеспеченности населения учреждениями бытового обслуживания до нормативной; создание новых рабочих мест

	13
	строительство банно-оздоровительного комплекса
	помыв.мест
	50
	

	14
	строительство поликлиники, включающей в себя стационар
	мест
	100
	комплексное специализированное и профилактическое лечение, укрепление здоровья населения

	15
	строительство гостиницы
	мест
	100
	повышение степени комфортности проживания

	16
	строительство объекта для культурно-массовой работы, включающий в себя кинотеатр на 500 мест и танцевальный зал на 50 мест
	м2
	1000
	организация досуга населения; 100% обеспечение населения досуговыми учреждениями; создание новых рабочих мест

	17
	строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, включающий бассейн
	м2 площ. бассейна
	500
	организация занятий спортом и досуга населения

	18
	строительство плоскостного спортивного сооружения
	м2 участок
	4000
	

	19
	строительство предприятия общественного питания
	пос.мест
	200
	100% обеспечение населения учреждениями общепита; создание системы общественного питания, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест

	20
	строительство предприятия общественного питания
	пос.мест
	200
	

	21
	строительство Торгового комплекса
	м2
	1 500
	100% обеспечение населения учреждениями торговли; создание сети магазинов; соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест

	22
	строительство подразделения пожарной охраны (на 6 автомобилей)
	а/м
	6
	совершенствование системы пожарной безопасности; обеспечение радиуса обслуживания – 3 км; доведение обеспеченности населения пожарными автомобилями до нормативной

	23
	строительство школы-интерната для одаренных детей межрайонного уровня
	мест
	250
	доведение обеспеченности населения социальными учреждениями до нормативной; создание новых рабочих мест

	24
	строительство школы искусств
	объект
	1
	развитие системы внешкольного образования

	25
	реконструкция дворца культуры
	–
	–
	Улучшение условий пребывания в учреждениях культурно -досугового типа

	26
	строительство дворца бракосочетания
	объект
	1
	обеспечение населения необходимым набором административных учреждений административного назначения; создание новых рабочих мест

	27
	развитие республиканских детских оздоровительно-образовательных центров, лагерей на берегу Каспийского моря
	–
	–
	развитие системы рекреации и туризма, и как следствие, экономической базы; привлечение туристов; укрепление здоровья населения

	28
	реконструкция туристических объектов
	–
	–
	

	29
	строительство здания РУФПС
	объект
	1
	обеспечение населения необходимым набором учреждений общественно-делового назначения; соблюдение установленных радиусов обслуживания; создание новых рабочих мест

	30
	строительство отделения связи
	объект
	1
	

	31
	строительство отделения связи
	объект
	1
	

	32
	реконструкция рыбозавода на берегу Каспийского моря
	–
	–
	развитие экономической базы муниципального образования, создание новых рабочих мест

	33
	организация производства керамической плитки и керамического кирпича
	–
	–
	

	34
	строительство завода по производству агломератной плитки
	–
	–
	

	35
	развитие производства прочих строительных материалов
	–
	–
	

	36
	строительство цеха по производству извести
	–
	–
	

	37
	создание производства по производству огнеупоров
	–
	–
	

	38
	индивидуальная жилая застройка
	м2
	335 870
	улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 24,9 м2

	39
	строительство новых подъездных путей для промпредприятий
	–
	–
	развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования

	40
	реконструкция железнодорожных переездов
	–
	–
	

	41
	строительство железнодорожного переезда на пересечении железнодорожной магистрали Ростов - Баку – новой прокладываемой улицей от ул.1-я Железнодорожная до присоединяемого участка №2
	–
	–
	

	42
	строительство железнодорожного переезда на пересечении железнодорожной магистрали Ростов - Баку – новой прокладываемой улицей близ Винного завода до присоединяемого участка №2
	–
	–
	

	43
	строительство железнодорожного переезда на пересечении железнодорожной магистрали Ростов - Баку – ул. Дахадаева
	–
	–
	

	44
	реконструкция и ремонт федеральной автодороги «Кавказ»
	–
	–
	

	45
	строительство автодорожного обхода г. Дагестанские Огни на автодороге федерального значения «Кавказ»
	–
	–
	

	46
	строительство пешеходных переходов через автодороги
	–
	–
	

	47
	замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков
	–
	–
	

	48
	реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории города
	–
	–
	

	49
	организация улиц и проездов на присоединяемых территориях – участок №2
	–
	–
	

	50
	строительство водовода «Чиркай – Махачкала – Дербент» (диаметр 2000 мм)
	–
	–
	развитие инженерной инфраструктуры, повышение комфортности проживания

	51
	установка станций водоочистки
	–
	–
	

	52
	прокладка водопроводных сетей на территориях нового строительства
	–
	–
	

	53
	прокладка канализационных сетей на неканализованной территории города в пределах его старой границы (без присоединяемых участков)
	км
	69
	

	54
	строительство сетей и объектов газоснабжения к запланированным генеральным планом объектам
	–
	–
	

	55
	техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса
	–
	–
	

	56
	подключение к системе электроснабжения жилой и общественно-деловой застройки
	–
	–
	

	57
	увеличение мощности действующих АТС до 9 090 номеров
	–
	–
	

	58
	доведение количества таксофонов до 392 единиц
	–
	–
	

	59
	формирование зеленых насаждений на присоединяемом участке «№ 2», на севере города
	га
	29,5
	повышение степени комфортности проживания, улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды

	60
	необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 9,4 га
	–
	–
	доведение территории ритуального значения до нормативной

	61
	строительство станций водоочистки для многоквартирных домов
	–
	–
	повышение степени комфортности проживания, улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды

	62
	организация сбора и очистки ливневых стоков
	–
	–
	

	63
	организовать посты службы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в муниципальном образовании
	–
	–
	

	64
	организовать автоматизированную систему контроля выбросов наиболее опасных веществ на территории города
	–
	–
	


[bookmark: _Toc342472340][bookmark: _Toc374715253]4 МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
Схемой территориального планирования Республики Дагестан запланированы следующие мероприятия, касающиеся Города Дагестанские Огни:
1. реконструкция, техническое перевооружение и модернизация существующих предприятий;
2. реконструкция хлебозавода;
3. расширение АТС - в г. Дагестанские Огни на 2000 номеров;
4. создание автобусного маршрута: Дербент – Дагестанские огни (к 2040 г.)
5. необходимо развитие сети АГНКС (автомобильные газонакопительные компрессорные станции);
6. развитие электроэнергетики;
7. реконструкция стекольного завода – организация нового производства стекла - «флоат – процесс»; 
8. сохранение промышленной специализации;
9. строительство и реконструкция спорткомплекса и спортзалов.
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Генеральным планом на I очередь предусмотрено: 
· присоединение к городу Дагестанские Огни земельного участка № 1 и № 3 общей площадью 1 022,6 га на юге; 
Рисунок 3 – Присоединяемая территория «Участок № 1 и № 3» на западе города Дагестанские Огни 
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Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:
· присоединение к городу Дагестанские Огни земельного участка № 2 площадью 2 079,06 га на севре;
Рисунок 4 – Присоединяемая территория «Участок № 2» на севере города Дагестанские Огни
[image: ]

Таблица 94 – Перечень земельных участков, включаемых в границы городского округа
	№ участка[footnoteRef:7] [7: См. карту границ городского округа] 

	Площадь присоединяемого участка, га

	1
	1 022,6

	3
	

	2
	2 079,06

	Всего
	3101,66



В результате изменения границ, площадь муниципального образования «город Дагестанские Огни» увеличится на 3 101,66 га. Общая площадь муниципального образования после всех изменений составит 4 028,66 га.
Координаты характерных точек границы муниципального образования указаны в системе координат МКС-05.

Таблица 95 – Ведомость координат существующей границы муниципального образования «Город Дагестанские Огни»
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	№ п/п
	Координаты

	
	Yk
	Xk

	1
	4401379,935
	4652518,498

	2
	4401361,365
	4652558,791

	3
	4401355,092
	4652587,402

	4
	4401357,387
	4652614,482

	5
	4401360,294
	4652635,29

	6
	4401354,174
	4652645,847

	7
	4401347,136
	4652654,415

	8
	4401346,984
	4652661,605

	9
	4401350,196
	4652680,271

	10
	4401354,021
	4652690,063

	11
	4401360,6
	4652704,598

	12
	4401366,567
	4652720,969

	13
	4401374,523
	4652731,372

	14
	4401382,479
	4652747,896

	15
	4401382,785
	4652752,027

	16
	4401385,998
	4652756,77

	17
	4401386,61
	4652762,431

	18
	4401385,386
	4652767,786

	19
	4401391,564
	4652787,975

	20
	4401423,329
	4652849,64

	21
	4401437,099
	4652872,742

	22
	4401447,809
	4652890,49

	23
	4401453,776
	4652922,16

	24
	4401447,962
	4652938,531

	25
	4401444,29
	4652949,088

	26
	4401444,29
	4652963,317

	27
	4401445,514
	4652994,222

	28
	4401444,29
	4653005,85

	29
	4401447,197
	4653024,822

	30
	4401449,951
	4653032,778

	31
	4401453,47
	4653048,077

	32
	4401457,907
	4653067,967

	33
	4401462,038
	4653083,726

	34
	4401468,464
	4653091,529

	35
	4401475,196
	4653098,873

	36
	4401480,55
	4653108,053

	37
	4401492,178
	4653124,729

	38
	4401508,855
	4653133,144

	39
	4401512,527
	4653134,215

	40
	4401519,412
	4653140,488

	41
	4401528,592
	4653151,963

	42
	4401535,783
	4653172,006

	43
	4401536,242
	4653181,338

	44
	4401545,574
	4653191,589

	45
	4401559,65
	4653194,955

	46
	4401566,382
	4653206,889

	47
	4401567,912
	4653220,965

	48
	4401578,316
	4653246,668

	49
	4401585,048
	4653254,624

	50
	4401597,594
	4653261,356

	51
	4401603,408
	4653272,984

	52
	4401605,55
	4653291,65

	53
	4401619,013
	4653306,95

	54
	4401627,581
	4653313,069

	55
	4401636,455
	4653330,511

	56
	4401645,941
	4653353,155

	57
	4401723,27
	4653464,076

	58
	4401733,456
	4653484,733

	59
	4401903,634
	4653818,971

	60
	4402024,546
	4654069,306

	61
	4402124,824
	4654038,278

	62
	4402287,307
	4654274,507

	63
	4402440,305
	4654509,511

	64
	4402356,86
	4654530,306

	65
	4402286,695
	4654554,186

	66
	4402218,082
	4654580,615

	67
	4401825,866
	4654740,231

	68
	4401391,353
	4654928,725

	69
	4400870,549
	4655135,577

	70
	4400546,806
	4655262,871

	71
	4399921,963
	4655511,34

	72
	4399305,077
	4655756,748

	73
	4398865,056
	4655934,837

	74
	4398141,683
	4656226,145

	75
	4398227,2
	4656029,376

	76
	4398207,778
	4655901,79

	77
	4398199,21
	4655830,187

	78
	4398179,626
	4655793,467

	79
	4398156,983
	4655774,496

	80
	4398138,623
	4655756,748

	81
	4397938,101
	4655375,418

	82
	4397833,24
	4655256,752

	83
	4397789,176
	4655177,193

	84
	4397573,945
	4654576,917

	85
	4397776,018
	4654424,75

	86
	4398117,05
	4654170,621

	87
	4398449,667
	4653925,519

	88
	4398659,58
	4653769,155

	89
	4398739,445
	4653707,344

	90
	4398818,085
	4653654,101

	91
	4398837,669
	4653640,943

	92
	4398830,019
	4653629,316

	93
	4398860,722
	4653606,529

	94
	4398845,003
	4653574,116

	95
	4398770,63
	4653478,289

	96
	4398571,62
	4653224,18

	97
	4398448,032
	4653058,979

	98
	4398464,661
	4653059,552

	99
	4398594,403
	4653052,82

	100
	4398691,097
	4653039,663

	101
	4398766,678
	4653030,483

	102
	4398809,824
	4653024,057

	103
	4398908,966
	4653004,779

	104
	4399064,718
	4652973,874

	105
	4399193,726
	4652945,765

	106
	4399215,879
	4652941,132

	107
	4399311,35
	4652921,242

	108
	4399454,556
	4652894,927

	109
	4399572,67
	4652879,933

	110
	4399677,932
	4652868,305

	111
	4399796,352
	4652856,983

	112
	4399854,491
	4652854,841

	113
	4399937,722
	4652861,573

	114
	4399984,845
	4652868,917

	115
	4400209,446
	4652907,779

	116
	4400287,781
	4652920,018

	117
	4400385,699
	4652923,69

	118
	4400511,769
	4652922,16

	119
	4400628,842
	4652908,078

	120
	4400676,701
	4652896,763

	121
	4400818,377
	4652851,782

	122
	4401021,252
	4652759,065

	123
	4401049,9
	4652741,196

	124
	4401083,981
	4652715,002

	125
	4401186,183
	4652631,465

	126
	4401314,16
	4652533,666




Координаты характерных точек планируемой границы муниципального образования определены аналитическим методом в системе координат МКС-05.
Таблица 96 – Координаты поворотных точек планируемой границы присоединяемого участка №1 (на западе) 

	№ п/п
	Координаты

	
	Yk
	Xk

	420
	4398465
	4652604

	421
	4398685
	4652882

	422
	4398749
	4652854

	423
	4398826
	4652825

	424
	4398922
	4652790

	425
	4398979
	4652769

	426
	4399097
	4652949

	427
	4399107
	4652965

	104
	4399065
	4652974

	103
	4398909
	4653005

	102
	4398810
	4653024

	101
	4398767
	4653030

	100
	4398691
	4653040

	99
	4398594
	4653053

	98
	4398465
	4653060

	97
	4398448
	4653059

	96
	4398572
	4653224

	95
	4398771
	4653478

	94
	4398845
	4653574

	93
	4398861
	4653607

	92
	4398830
	4653629

	91
	4398838
	4653641

	90
	4398818
	4653654

	89
	4398739
	4653707

	88
	4398660
	4653769

	87
	4398450
	4653926

	86
	4398117
	4654171

	85
	4397776
	4654425

	84
	4397574
	4654577

	428
	4397518
	4654557

	429
	4397490
	4654576

	430
	4397388
	4654405

	431
	4397233
	4653939

	432
	4397779
	4653354

	433
	4398446
	4652634

	434
	4398440
	4652626

	435
	4398453
	4652613






Таблица 97 – Координаты поворотных точек планируемой границы присоединяемого участка №2 (на севере) 

	№ п/п
	Координаты

	
	Yk
	Xk

	127
	4401985
	4654675

	128
	4402026
	4654724

	129
	4402128
	4654795

	130
	4402315
	4654925

	131
	4402352
	4654937

	132
	4402486
	4655031

	133
	4402641
	4655134

	134
	4402729
	4655204

	135
	4403375
	4655645

	136
	4403721
	4655808

	137
	4403690
	4655860

	138
	4403875
	4655984

	139
	4404068
	4656138

	140
	4404246
	4656274

	141
	4404294
	4656229

	142
	4404386
	4656307

	143
	4404388
	4656308

	144
	4404376
	4656329

	145
	4404375
	4656350

	146
	4404378
	4656361

	147
	4404373
	4656369

	148
	4404362
	4656378

	149
	4404348
	4656385

	150
	4404324
	4656394

	151
	4404305
	4656407

	152
	4404279
	4656423

	153
	4404270
	4656429

	154
	4404248
	4656446

	155
	4404242
	4656449

	156
	4404226
	4656458

	157
	4404208
	4656468

	158
	4404177
	4656493

	159
	4404156
	4656519

	160
	4404151
	4656526

	161
	4404122
	4656553

	162
	4404095
	4656587

	163
	4404075
	4656623

	164
	4404054
	4656649

	165
	4404046
	4656658

	166
	4404024
	4656682

	167
	4404013
	4656692

	168
	4403995
	4656722

	169
	4403978
	4656755

	170
	4403969
	4656775

	171
	4403960
	4656795

	172
	4403948
	4656808

	173
	4403922
	4656836

	174
	4403902
	4656867

	175
	4403883
	4656897

	176
	4403871
	4656918

	177
	4403851
	4656944

	178
	4403849
	4656951

	179
	4403817
	4656975

	180
	4403801
	4656990

	181
	4403776
	4657032

	182
	4403761
	4657064

	183
	4403736
	4657101

	184
	4403716
	4657123

	185
	4403690
	4657163

	186
	4403672
	4657198

	187
	4403660
	4657225

	188
	4403646
	4657257

	189
	4403620
	4657307

	190
	4403613
	4657323

	191
	4403600
	4657350

	192
	4403581
	4657389

	193
	4403558
	4657425

	194
	4403542
	4657450

	195
	4403520
	4657492

	196
	4403493
	4657549

	197
	4403486
	4657567

	198
	4403476
	4657591

	199
	4403464
	4657621

	200
	4403444
	4657664

	201
	4403409
	4657703

	202
	4403384
	4657726

	203
	4403365
	4657759

	204
	4403351
	4657782

	205
	4403321
	4657823

	206
	4403305
	4657841

	207
	4403284
	4657864

	208
	4403261
	4657899

	209
	4403238
	4657933

	210
	4403224
	4657962

	211
	4403210
	4658000

	212
	4403203
	4658020

	213
	4403188
	4658053

	214
	4403170
	4658096

	215
	4403149
	4658137

	216
	4403127
	4658172

	217
	4403107
	4658220

	218
	4403083
	4658277

	219
	4403061
	4658335

	220
	4403061
	4658335

	221
	4403041
	4658384

	222
	4403028
	4658407

	223
	4403005
	4658451

	224
	4402993
	4658496

	225
	4402981
	4658527

	226
	4402973
	4658550

	227
	4402971
	4658560

	228
	4402967
	4658563

	229
	4402958
	4658579

	230
	4402944
	4658594

	231
	4402945
	4658597

	232
	4402944
	4658599

	233
	4402935
	4658609

	233
	4402935
	4658609

	234
	4402924
	4658628

	235
	4402918
	4658646

	236
	4402908
	4658663

	237
	4402902
	4658668

	238
	4402882
	4658696

	239
	4402879
	4658707

	240
	4402871
	4658728

	241
	4402863
	4658752

	242
	4402860
	4658767

	243
	4402850
	4658798

	244
	4402847
	4658819

	245
	4402843
	4658841

	246
	4402834
	4658856

	247
	4402811
	4658893

	248
	4402802
	4658913

	249
	4402766
	4658972

	250
	4402754
	4658987

	251
	4402733
	4659013

	252
	4402718
	4659044

	253
	4402715
	4659063

	254
	4402709
	4659087

	255
	4402699
	4659111

	256
	4402678
	4659160

	257
	4402654
	4659211

	258
	4402646
	4659222

	259
	4402640
	4659226

	260
	4402636
	4659239

	261
	4402631
	4659266

	262
	4402625
	4659284

	263
	4402613
	4659308

	264
	4402603
	4659329

	265
	4402586
	4659355

	266
	4402567
	4659403

	267
	4402554
	4659447

	268
	4402544
	4659473

	269
	4402538
	4659497

	270
	4402530
	4659527

	271
	4402520
	4659543

	272
	4402494
	4659576

	273
	4402479
	4659596

	274
	4402461
	4659625

	275
	4402454
	4659660

	276
	4402448
	4659677

	277
	4402441
	4659689

	278
	4402434
	4659710

	279
	4402430
	4659734

	280
	4402428
	4659742

	281
	4402422
	4659759

	282
	4402415
	4659776

	283
	4402386
	4659816

	284
	4402359
	4659853

	285
	4402347
	4659875

	286
	4402338
	4659904

	287
	4402332
	4659922

	288
	4402322
	4659950

	289
	4402311
	4659971

	290
	4402299
	4659990

	291
	4402286
	4660029

	292
	4402281
	4660043

	293
	4402267
	4660085

	294
	4402258
	4660116

	295
	4402250
	4660130

	296
	4402240
	4660151

	297
	4402225
	4660175

	298
	4402221
	4660183

	299
	4402115
	4660145

	300
	4401682
	4659986

	301
	4401434
	4660025

	302
	4401431
	4660030

	303
	4401430
	4660041

	304
	4401421
	4660043

	305
	4401407
	4660029

	306
	4401396
	4660027

	307
	4401387
	4660034

	308
	4401362
	4660044

	309
	4401323
	4660050

	310
	4401292
	4660046

	311
	4401276
	4660053

	312
	4401261
	4660055

	313
	4401246
	4660053

	314
	4401240
	4660055

	315
	4401228
	4660060

	316
	4401217
	4660062

	317
	4401207
	4660064

	318
	4401199
	4660066

	319
	4401184
	4660067

	320
	4401175
	4660068

	321
	4401169
	4660070

	322
	4401160
	4660071

	323
	4401146
	4660072

	324
	4401131
	4660075

	325
	4401123
	4660074

	326
	4401118
	4660074

	327
	4401104
	4660077

	328
	4401089
	4660080

	329
	4401081
	4660082

	330
	4401074
	4660085

	331
	4401066
	4660087

	332
	4401056
	4660088

	333
	4401050
	4660088

	334
	4401044
	4660090

	335
	4401036
	4660091

	336
	4401028
	4660093

	337
	4401016
	4660095

	338
	4401005
	4660097

	339
	4400987
	4660097

	340
	4400979
	4660101

	341
	4400975
	4660105

	342
	4400962
	4660111

	343
	4400946
	4660110

	344
	4400934
	4660106

	345
	4400923
	4660107

	346
	4400913
	4660112

	347
	4400903
	4660120

	348
	4400882
	4660125

	349
	4400877
	4660124

	350
	4400871
	4660124

	351
	4400859
	4660127

	352
	4400842
	4660125

	353
	4400835
	4660121

	354
	4400830
	4660119

	355
	4400821
	4660122

	356
	4400819
	4660126

	357
	4400823
	4660137

	358
	4400821
	4660145

	359
	4400808
	4660146

	360
	4400794
	4660144

	361
	4400783
	4660144

	362
	4400773
	4660150

	363
	4400768
	4660154

	364
	4400752
	4660157

	365
	4400741
	4660154

	366
	4400733
	4660152

	367
	4400724
	4660151

	368
	4400716
	4660151

	369
	4400709
	4660150

	370
	4400695
	4660151

	371
	4400684
	4660155

	372
	4400677
	4660152

	373
	4400672
	4660154

	374
	4400664
	4660162

	375
	4400652
	4660167

	376
	4400641
	4660172

	377
	4400630
	4660176

	378
	4400620
	4660177

	379
	4400608
	4660177

	380
	4400599
	4660178

	381
	4400581
	4660181

	382
	4400565
	4660181

	383
	4400552
	4660183

	384
	4400538
	4660186

	385
	4400519
	4660193

	386
	4400504
	4660194

	387
	4400495
	4660197

	388
	4400486
	4660202

	389
	4400478
	4660203

	390
	4400468
	4660206

	391
	4400452
	4660211

	392
	4400446
	4660215

	393
	4400436
	4660218

	394
	4400427
	4660212

	395
	4400415
	4660212

	396
	4400400
	4660223

	397
	4400387
	4660231

	398
	4400380
	4660239

	399
	4400375
	4660249

	400
	4400369
	4660254

	401
	4400360
	4660261

	402
	4400354
	4660264

	403
	4400340
	4660259

	404
	4400318
	4660252

	405
	4400295
	4660251

	406
	4400274
	4660252

	407
	4400261
	4660252

	408
	4400250
	4660253

	409
	4400236
	4660254

	410
	4400224
	4660252

	411
	4400212
	4660252

	412
	4400199
	4660252

	413
	4400188
	4660254

	414
	4400181
	4660257

	415
	4400169
	4660261

	416
	4400168
	4660258

	417
	4400165
	4660229

	418
	4399699
	4659262

	419
	4398971
	4657892

	74
	4398142
	4656226

	73
	4398865
	4655935

	72
	4399305
	4655757

	71
	4399922
	4655511

	70
	4400547
	4655263

	69
	4400871
	4655136

	68
	4401391
	4654929

	67
	4401826
	4654740




Таблица 98 – Координаты поворотных точек планируемой границы присоединяемого участка №3 (на юге) 

	№ п/п
	Координаты

	
	Yk
	Xk

	436
	4400298
	4648659

	437
	4401266
	4648943

	438
	4401354
	4651338

	439
	4401357
	4651348

	440
	4401375
	4651420

	441
	4401438
	4651623

	442
	4401470
	4651731

	443
	4401503
	4651834

	444
	4401537
	4651938

	445
	4401583
	4652113

	446
	4401611
	4652223

	447
	4401661
	4652410

	448
	4401679
	4652488

	449
	4401703
	4652618

	450
	4401543
	4652698

	451
	4401389
	4652779

	18
	4401385
	4652768

	17
	4401387
	4652762

	16
	4401386
	4652757

	15
	4401383
	4652752

	14
	4401382
	4652748

	13
	4401375
	4652731

	12
	4401367
	4652721

	11
	4401361
	4652705

	10
	4401354
	4652690

	9
	4401350
	4652680

	8
	4401347
	4652662

	7
	4401347
	4652654

	6
	4401354
	4652646

	5
	4401360
	4652635

	4
	4401357
	4652614

	3
	4401355
	4652587

	2
	4401361
	4652559

	1
	4401380
	4652518

	126
	4401314
	4652534

	125
	4401186
	4652631

	124
	4401084
	4652715

	123
	4401050
	4652741

	122
	4401021
	4652759

	121
	4400818
	4652852

	120
	4400677
	4652897

	119
	4400629
	4652908

	118
	4400512
	4652922

	117
	4400386
	4652924

	116
	4400288
	4652920

	115
	4400209
	4652908

	114
	4399985
	4652869

	113
	4399938
	4652862

	112
	4399854
	4652855

	111
	4399796
	4652857

	110
	4399678
	4652868

	109
	4399573
	4652880

	108
	4399455
	4652895

	107
	4399311
	4652921

	106
	4399216
	4652941

	105
	4399194
	4652946

	427
	4399107
	4652965

	426
	4399097
	4652949

	425
	4398979
	4652769

	424
	4398922
	4652790

	423
	4398826
	4652825

	422
	4398749
	4652854

	421
	4398685
	4652882

	420
	4398465
	4652604

	435
	4398453
	4652613

	434
	4398440
	4652626

	452
	4398389
	4652559

	453
	4398246
	4652379

	454
	4398135
	4652219

	455
	4398000
	4652047

	456
	4398038
	4651988

	457
	4398331
	4651508

	458
	4398586
	4651439

	459
	4398861
	4651332

	460
	4398964
	4651314

	461
	4399057
	4651322

	462
	4399075
	4651323

	463
	4399155
	4651342

	464
	4399223
	4651386

	465
	4399259
	4651408

	466
	4399310
	4651419

	467
	4399339
	4651410

	468
	4399372
	4651380

	469
	4399393
	4651332

	470
	4399411
	4651261

	471
	4399502
	4651031

	472
	4400015
	4649728
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Таблица 99 – Основные технико-экономические показатели генерального плана Города Дагестанские Огни
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица
измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	
	Общая площадь земель в границах муниципального образования
	га
	927
	4 028,66

	1.1
	Общая площадь земель в границах населенных пунктов
	га
	927
	4 028,66

	1.1.1
	Жилая зона (Ж)
	га
	538,3
	1005,4

	1.1.2
	Общественно-деловая зона (О)
	га
	50,1
	105,1

	1.1.3
	Зона производственного использования (П)
	га
	60,2
	169,0

	1.1.4
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И)
	га
	176,3
	391,3

	1.1.5
	Зона сельскохозяйственного использования (Сх)
	га
	49,5
	1622,1

	1.1.6
	Зона рекреационного назначения (Р)
	га
	7,3
	208,8

	1.1.7
	Зона специального назначения (Сп)
	га
	1,6
	18,1

	1.1.8
	Зона иного назначения (территория общего пользования)
	га
	43,7
	508,9

	1.1.9
	Зона особо охраняемых территорий - От
	га
	-
	-

	1.2
	Зона производственного использования
	га
	-
	-

	1.3
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	га
	-
	-

	1.4
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	-
	-

	1.5
	Зона рекреационного назначения
	га
	-
	-

	1.6
	Зона специального назначения
	га
	-
	-

	1.7
	Зона особо охраняемых территорий
	га
	-
	-

	2
	НАСЕЛЕНИЕ
	
	
	

	2.1
	общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту)
	чел.
	28 200
	39 230

	
	
	% от существующей численности постоянного населения
	100
	139

	2.2
	плотность населения
	чел. на га
	30,42
	13,30

	2.3
	возрастная структура населения:
	
	
	

	2.3.1
	население младше трудоспособного возраста
	чел.
	8 102
	11 377

	
	
	%
	29
	29

	2.3.2
	население в трудоспособном возрасте
	чел.
	16 449
	22 753

	
	
	%
	58
	58

	2.3.3
	население старше трудоспособного возраста
	чел.
	3 649
	5 100

	
	
	%
	13
	13

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	3.1
	средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту)
	м2/чел.
	19,9
	24,9

	3.2
	общий объем жилищного фонда
	Sобщ., м2
	558 500
	967 830

	
	
	кол-во квартир
	4 283
	8 420

	
	в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:
	
	
	

	3.2.1
	малоэтажная индивидуальная жилая застройка
	Sобщ., м2
	478 076
	887 330

	
	
	кол-во квартир
	4 120
	8 257

	
	
	% от общего объема жилищного фонда
	85
	92

	3.2.2
	среднеэтажная многоквартирная жилая застройка
	Sобщ., м2
	80 500
	80 500

	
	
	кол-во квартир
	163
	163

	
	
	% от общего объема жилищного фонда
	15
	8

	3.3
	общий объем нового жилищного строительства
	Sобщ., м2
	-
	477 430

	
	
	кол-во квартир
	-
	4 137

	
	
	% от общего объема жилищного фонда
	-
	49

	
	в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки:
	
	

	3.3.1
	малоэтажная индивидуальная жилая застройка
	Sобщ., м2
	-
	477 430

	
	
	кол-во квартир
	-
	4 137

	
	
	% от общ. объема нового жилищного стр-ва
	-
	100

	3.3.2
	среднеэтажная многоквартирная жилая застройка
	Sобщ., м2
	-
	-

	
	
	кол-во квартир
	-
	-

	
	
	% от общ. объема нового жилищного стр-ва
	-
	-

	3.4
	общий объем убыли жилищного фонда
	Sобщ., м2
	-
	106 000

	
	
	кол-во квартир
	-
	914

	
	
	% от общ. объема нового жилищного стр-ва
	-
	11

	4
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
	
	

	4.1
	объекты общеобразовательного назначения
	мест
	3 708
	5 208

	4.2
	объекты дошкольного образования
	мест
	810
	2 810

	4.3
	средние специальные учебные заведения
	мест
	356
	356

	4.4
	высшие учебные заведения
	мест
	-
	-

	4.5
	внешкольные учреждения
	мест
	500
	500

	4.6
	объекты здравоохранения
	мест
	
	

	-
	амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещений в смену
	400
	400

	-
	больницы
	койко-мест
	144
	344

	-
	станции скорой помощи
	машин
	-
	-

	-
	аптеки
	м2
	212
	572

	4.7
	объекты социального обеспечения
	объект
	2
	6

	4.8
	территория плоскостных спортивных сооружений
	га
	1
	5

	4.9
	спортивные залы общего пользования
	м2 площади пола зала
	3 222
	3 222

	4.10
	бассейны (открытый и закрытый общего пользования)
	м2 зеркала воды
	-
	1 000

	4.11
	детско-юношеская спортивная школа
	м2 площади пола зала
	3 254
	3 254

	4.12
	помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности
	м2 общей площади
	410
	2 410

	4.13
	кинотеатры
	мест
	288
	288

	4.14
	библиотеки
	тыс. ед. хранения
	28
	28

	4.15
	объекты торгового назначения
	м2 торговой площади
	3 617
	7 517

	4.16
	объекты общественного питания
	посадочных мест
	600
	1 600

	4.17
	организации и учреждения управления
	объект
	1
	1

	4.18
	объекты бытового обслуживания
	раб. мест
	32
	192

	4.19
	бани
	мест
	-
	200

	4.20
	санатории
	объект
	-
	1

	4.21
	гостиницы
	мест
	12
	212

	4.22
	объекты связи
	объект
	1
	1

	4.23
	пожарное депо
	машин
	4
	10

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	5.1
	протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус
	км
	50
	70

	5.2
	протяженность улиц и проездов - всего
	км
	134
	219

	
	в том числе: - главных улиц
	км
	7
	7

	
	- улиц в жилой застройке, проездов
	км
	127
	212

	5.3
	протяженность железных дорог
	км
	4
	4

	5.4
	количество транспортных развязок в разных уровнях
	единиц
	-
	-

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	

	6.1
	Водоснабжение (подземные воды)
	
	
	

	6.1.1
	водопотребление
	
	
	

	
	- всего
	куб. м/в сутки
	6 200
	12 509

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/в сутки
	4 300
	8 668

	
	- на производственные нужды
	куб. м/в сутки
	1 900
	3 841

	6.1.2
	вторичное использование воды
	%
	-
	-

	6.1.3
	производительность водозаборных сооружений
	куб. м/в сутки
	-
	22 800

	6.1.4
	среднесуточное водопотребление на 1 человека
	л/в сутки на чел.
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/в сутки на чел.
	-
	-

	6.1.5
	протяженность сетей водоснабжения
	км
	45
	176

	6.2
	Канализация
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод - всего
	куб. м/в сутки
	10 400
	19 399

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	куб. м/в сутки
	-
	-

	
	- производственные сточные воды
	куб. м/в сутки
	-
	-

	6.2.2
	производительность очистных сооружений канализации
	куб. м/в сутки
	-
	18 500

	6.2.3
	протяженность сетей канализации
	км
	12
	100

	6.3
	Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1
	потребность в электроэнергии - всего
	млн. кВт·ч/в год
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	тыс. кВт·ч/в год
	8 755
	-

	6.3.4
	протяженность сетей
	км
	21
	98

	6.4
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.4.1
	установленная мощность источников теплоснабжения
	Гкал/час
	7
	16

	6.4.2
	протяженность сетей
	км
	18
	19

	6.5
	Газоснабжение
	
	
	

	6.5.1
	удельный вес газа в топливном балансе города
	%
	100
	100

	6.5.2
	потребление газа
	млн. куб. м/год
	33
	46

	6.5.3
	протяженность сетей
	км
	124
	192

	6.6
	Связь
	
	
	

	6.6.1
	охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100
	100

	6.6.2
	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	2 180
	9 090
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50. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
51. СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;
52. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;
53. РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; 
54. Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;
55. МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;
56. Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 №33;
57. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.; 
58. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;
59. Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Дагестан. Утверждены постановлением Администрации Республики Дагестан от 15 ноября 2011 г. № 577-па;
60. Материалы ГУ МЧС России по Республики Дагестан. – 2011г.;
61. Сводный статистический ежегодник Республики Дагестан. 2010г.;
62. Программа социально-экономического развития Республики Дагестан 2011 - 2015 годы;
63. Комплексная программа развития пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан на 2011 - 2017 годы;
64. Схема территориального планирования Республики Дагестан;
65. Интернет-сайты:
· http://www.minregion.ru;
· http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/about/administration/;
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